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中海油能源发展股份有限公司

测厚仪、粗糙度仪设备
采购技术要求书
引用技术标准编号： GB/T 4956-2003；GB/T 4957-2003
GB/T 6062-2009 ；GB/T18618-2009 
    编制人：__________________________________                                                   
    作业部经理：______________________________
    技术中心经理：____________________________
总工/技术主管领导：__________________________           
（协议/预算100万元以上单项次）
一、项目概况及总体要求
1.项目概况
工业防护工程中心（简称工业防护中心），主要承揽装备技术公司设施设备运维的工业防护技术服务，细分业务包含设施设备工业清洗、设施设备腐蚀治理、设施设备腐蚀防护、井下管柱维保服务、管缆设施维护治理等。业务涵盖项目的管理与实施、设施设备清洗、工艺系统清洗、大型储罐机械清洗、井下管柱服务、设施设备腐蚀治理、弃置设施清洗封存等，具有丰富的海洋石油生产设施设备施工经验和业绩。服务范围覆盖了油气田开发上、中、下游，服务区域已经覆盖到渤海、东海和中国南海、陆地终端以及国际领域，是海上生产保障的主力军。
深圳作业部为提升南海东部海上油田舱室、压力容器内部清洗及腐蚀治理作业施工速质量，计划采购附着力涂层测厚仪2台/套、粗糙度测试仪2台/套。
腐蚀治理作业部为提升舱室腐蚀治理施工安全及施工质量，需要购置漆膜测厚仪（常规）3台/套、漆膜测厚仪（厚膜）2台/套、粗超度测试仪5台/套。
本次共计划购置生产设备14台/套。
2.采购物资名称
 测厚仪、粗糙度仪
3.主要技术规格
 GB/T 4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量  磁性法》
GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量  涡流法>
GB/T 6062-2009 《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的标称特性》
GB/T 18618-2009 《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 图形参数》
4.数量
14 
5.交货地点
 天津市滨海新区装备工业防护工程中心库房 、惠州市大亚湾石化区场地
 6.交货期
 合同签订后60天内。 
二、需求一览表
	序​号​
	物资​
名称​
	小类
编码
	物资
编码​
	规格
型号​
	数量及单位​
	交货期​
	交货
地点​
	备
注​

	1
	漆膜测厚仪（常规）
	A402534
	99999999
	涂层测厚仪\0～6mm\0.03
	3件
	合同签订后
60天内​
	天津市滨海新区石油新村装备工业防护工程中心
	

	2
	涂层测厚仪
	A402534
	99999999
	涂层测厚仪\0～6mm\0.03
	2件
	合同签订后
60天内​
	惠州市大亚湾石化区场地
	

	3
	漆膜测厚仪（厚膜）
	A402534
	99999999
	涂层测厚仪\0～31mm\0.01
	2件
	合同签订后
60天内​
	天津市滨海新区石油新村装备工业防护工程中心
	

	4
	粗糙度测试仪
	A402526
	99999999
	​
粗糙度仪\0～500μm\0.06
	7件​
	合同签订后
60天内​
	天津市滨海新区工业防护工程中心5台，惠州市大亚湾石化区场地2台
	



 三、执行标准/规范
1.引用标准名称和编号如下:
 GB/T 4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量  磁性法》
GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量  涡流法>
GB/T 6062-2009 《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的标称特性》
GB/T 18618-2009 《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 图形参数》
四、技术要求
1.技术参数
（1）漆膜测厚仪（常规）
投标产品应满足如下要求：
1.)本设备完全引用GB/T4956-2003、GB/T4957-2003。 仪器的校准应满足GB/T4956-2003  5.2的全部内容和GB/T4957-2003第5部分全部内容。
2.）投标产品无需外接电源，可用于任何场所。
3.）★投标产品测量量程应满足0-6000μm。
4.）★投标产品示值误差应小于±3%
5.）投标产品适用于铁基底与非铁基底铁铝两用探头。
6.）投标产品具有IP65等级防护外壳，满足防水防尘要求。
7.）投标产品出厂须有原装保护箱存放。
8.）设备质保期1年，自交货之日起1年内出现故障应更换。提供技术资料：产品合格证、使用说明书、标定（检测）证书，以上资料均需每套设备1份。
（2）涂层测厚仪
1.)本设备完全引用GB/T4956-2003、GB/T4957-2003。 仪器的校准应满足GB/T4956-2003  5.2的全部内容和GB/T4957-2003第5部分全部内容。
2.）投标产品无需外接电源，可用于任何场所。
3.）★投标产品测量量程应满足0-6000μm。
4.）★投标产品示值误差应小于±3%
5.）投标产品适用于铁基底与非铁基底铁铝两用探头。
6.）投标产品具有IP65等级防护外壳，满足防水防尘要求。
7.）投标产品出厂须有原装保护箱存放。
8.）设备质保期1年，自交货之日起1年内出现故障应更换。提供技术资料：产品合格证、使用说明书、标定（检测）证书，以上资料均需每套设备1份。
（3）漆膜测厚仪（厚膜）
1.)本设备完全引用GB/T4956-2003、GB/T4957-2003。 仪器的校准应满足GB/T4956-2003  5.2的全部内容和GB/T4957-2003第5部分全部内容。
2.）投标产品无需外接电源，可用于任何场所。
3.）★投标产品测量量程应满足0-31000μm。
4.）★投标产品示值误差应小于±1%
5.）投标产品适用于铁基底与非铁基底铁铝两用探头。
6.）投标产品具有IP64等级防护外壳，满足防水防尘要求。
7.）投标产品出厂须有原装保护箱存放。
8.）设备质保期1年，自交货之日起1年内出现故障应更换。提供技术资料：产品合格证、使用说明书、标定（检测）证书，以上资料均需每套设备1份。
（4）粗糙度测试仪 
1.）本设备部分引用GB/T 6062-2009、GB/T18618-2009。 设备试验测试方法满GB/T 6062-2009、GB/T18618-2009第4部分的要求。
2.）投标产品无需外接电源，可用于任何场所。
3.）投标产品测量范围最少满足0μm-500μm。
4.）投标产品示值误差应小于±6%。
5.）投标产品支持大屏整面、弧面、其他特殊工件表面。
6.）投标产品针尖半径需小于等于50μm。
7.)投标产品出厂须有原装保护箱存放。
8.)设备质保期1年，自交货之日起1年内出现故障应更换。提供技术资料：产品合格证、使用说明书、标定（检测）证书，以上资料均需每套设备1份。
五、标识、包装、运输和存储
1.产品标识
 标识要求包含产品名称、规格型号、生产商名称。设备铭牌要求，包含设备编号、名称、型号、制造日期等内容以及主要参数。 
2.产品包装
  根据材质及尺寸不同应分开包装，包装粘贴发货清单，包括产品名称、型号、数量等。 
3.产品运输
 汽运 
4.产品存储
 储存温度：-40~60℃；储存湿度:10~90%RH。 
六、技术文件
1．技术联络与响应，卖方在接到买方通知24小时内给予答复，48小时到达送货现场：工业防护工程中心、惠州市大亚湾石化区场地。
2．产品交付验收合格后提供技术文件包含：产品合格证、产品说明书、使用说明书、标定（检测）证书。
七、工作进度、监造和现场验收
1.产品验收要求
 合同签订后60天内到货，到货验收不合格，无条件退货。 
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