一、项目范围和内容
（一）地理位置
陕西省榆林市、山西省忻州市
（二）服务内容
[bookmark: _GoBack]主要包括钻井、完井、排采等内容，其中部分服务允许分包（①钻井服务允许分包内容：钻前服务、井位坐标复测、设备搬迁、钻井液、定向导向、下套管、取心、固井、试压、冬防保温、套管开窗、泥浆不落地、废弃物处置服务可允许分包。②完井服务允许分包内容：射孔、连续油管服务、膜制氮气举服务、压裂备水服务、软体罐服务、返排液暂存拉运及回用处理服务允许分包。③生产排采服务允许分包内容：井场工艺改造、排采水拉运及处理）。
1.钻井服务：
三年共计386口井，其中，直定井181口，水平井205井。
（1）钻前服务：①负责签订井场临时占地协议，办理临时用地手续，包括踏勘编制勘察定界报告、复垦报告、生态红线不可避让报告，提供保证金缴纳相关资料等。②负责井场水土保持手续办理、施工、验收等。③井场、道路建设、维护等。
（2）作业准备：包括地质、工程设计编审、钻井设备搬迁与安装、井口坐标复测、挖方井、井场标准化、冬防保温等。
（3）钻井作业:提供包括钻进、取心、钻井液、定向、导向服务、套管/尾管等下入、固井、套管开窗、回接、井口安装、通井刮管、完井液顶替、工具坐封与验封、起下钻、井口及套管试压、配合测固井质量、注水泥塞、井场恢复、泥浆固化和废弃物处理、后勤支持服务、乙方监督派驻、企地关系协调等所需的全部人员、工具及设备操作服务。
2.完井服务：
包括完井设计编写、设备动复员、甲供物资拉运、井口安装、通井刮管洗井、射孔（含电缆泵送桥塞射孔联作）、测后磁（如需）、组下压裂管柱（含工具）、备水、提供并拉运压裂所需化工料、配置压裂液、连续油管服务、压裂施工、液氮伴注、井下工具及完井生产用速度管、远程数据传输、放喷计量求产、诱喷、探砂面及冲砂、静压/温梯度测试及流压/温梯度测试（如需）、压恢测试（如需）、封层、下生产管柱、下泵（含泵、抽油杆及配件）、返排液暂存和拉运、冬防保温及水罐保温、井场恢复、水样与气样分析、完井成果资料编写与提交、企地关系协调等。
3.生产排采服务：
（1）数据采集：包括井底流压、套压、油压、液柱高度、动液面、冲程、冲次（转速或者频率）、产水量、单井产气量、氯离子浓度、PH值、阀组总气量、煤粉含量、电流、温度、硫化氢浓度、气水样取样及常规组分检测，管道压力及其他要求采集的数据，完成各类数据报表和排采曲线。
（2）生产制度调整：包括调整冲程、冲次（频率）、防冲距、碰泵，更换油嘴（针阀）、回注水实时调整，增压机参数调整，开关生产阀门等。
（3）井场巡检及维护：包括井场围栏、所有设备设施检查、问题整改，并提供所需耗材配件。
（4）线路巡检及维护：包括气水管线、各类阀井、“三桩”的维护和埋地（低压）电缆等巡检维护，问题整改，并提供所需耗材配件。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]（5）修井作业：包括大修作业、常规修井作业和零星作业等。
[bookmark: OLE_LINK47]（6）提供井场动力设备：包括发电机及附属设备，如使用燃气发电机，由甲方负责提供燃气。
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]（7）管理、技术服务：统筹管理生产中各项工作、动态跟踪、排采分析、生产制度制定、增产措施方案编写、修井作业方案编写、设备维保计划制定等。
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]（8）井场标准化维护：井场目视化管理，井场除草、平整井场、井场警示牌、返排池、井场工艺保温维护等。
二、主要技术指标
（一）钻前服务:
1.道路要求：作业现场道路路基宽度宜不小于6米，车道宽度宜不小于4米，转弯半径不小于18米，当路肩标高低于外侧地面标高时应设置排水边沟。
2.井场要求：井场边缘应打好防水围堰，围堰高度不低于0.5米，底宽不小于0.5米，顶宽不小于0.3米，地基承载能力不得小于0.2MPa，井场边坡如为土坡则每层高度不超6米设置一道防垮台，防垮台宽度不低于1.5米，并进行栽种树木。
（二）钻井服务：
1.井型：致密气和煤层气直井及定向井、水平井，井身结构为二开、三开井。
2.井深：直井及定向井预计1000-2500米，水平井预计3300-4500米（水平段预计1000-2500米）。
3.服务质量满足行业标准及设计要求。
（三）完井（压裂和试气）服务：
1.压裂服务：
（1）致密气：单段基准排量6m3/min,液量400m3；压裂方式分为裸眼封隔器、投球滑套、油管/连油拖动、泵送桥塞等。
（2）煤层气：单段基准排量18m3/min,液量2500m3；压裂方式以泵送桥塞为主。
2.试气或下泵服务：致密气井以试气放喷计量求产为主，煤层气和两气合采井以下泵放喷排液为主。
（四）生产排采服务：
1.产量考核标准
（1）致密气井：以批准版的开发方案为设计基础，峰值后90天的平均产能(油压降幅不高于20kPa/d）。 
（2）煤层气/两气井：以批准版的开发方案为设计基础，满足排采设计达产时间要求，峰值后90天的平均产能（见套压后井底流压降幅控制在50kPa/d以内）。
2.生产运维考核标准
（1）煤层气/两气井
①自投产开始排采，排采期原则上为12个月（前6个月排采，后6个月气量测定考核），若承包商考虑地质原因等因素，可提前或延后申请开始气量测定，最早不早于投产后3个月，最终以甲方要求为准。因排采产能测试需要，承包商可以向发包方申请排采期限延期，延期时长不能超过6个月，延长期内，甲方不额外支付任何费用；
气井运行时率：当单井运行时率低于考核时率（即投标承诺运行时率）时，按甲方考核标准进行扣款。
②产量测定方法：
在具备产能测试条件后，承包商向发包方提出产气量测试书面申请，对单井进行产量测定，取测定周期内的平均日产气量，平均日产气量=累计产气量m³/测定天数d。
③两气井自喷生产按照致密气标准考核，非自喷井按照煤层气标准考核。
④气量测定必须连续，计入气量测定的有效天数满90天以上（测定期超过90天的井气量测定结束时间不得超过自投产后12个月），进行产量考核验收。 
⑤产能测试前，承包商需要针对地面设备进行有必要维护保养，确保产能测试期间排采设备的连续稳定运行，不管设备是否在质保期内，产能测试期间因设备问题导致的产量下降，由承包商负责。
⑥产量测定期间流压不低于考核流压要求（水平井6MPa，直井定向井 5MPa），相对稳定；若产量测定期间流压低于考核流压要求，气量按照（实际气量*实际流压/考核流压）进行计算。 
⑦产量测定期间，单井日产气上升幅度不超过前一日产气量20%；如不符合要求的，产气量按前一日产量数值进行计数；不得以逐步放压的形式进行产量测量，产量测定期间单井日产量最高不得超过配产指标的20%，超出部分不予确认，当日产气量按配产指标的120%计算。 
⑧产量测定期间，由于甲方原因、天气因素、不可抗力因素影响气量的，不计入考核；由于乙方原因影响气量的，计入考核； 
⑨产量恢复期不超过120h，水平井日产量超过1400m³/d后，直井/定向井日产量超过400m³/d后，上升幅度不超过前一日产气量50%；不符合要求的按前一天计量。120h后按照正常标准进行考核； 
⑩产气量测试期间，要求日产气量、井底流压、套压等参数基本稳定。累计井底流压下降幅度：直/定井（单采）不超过2.4MPa,水平井/两气合采井不超过1.8MPa。
⑪新工艺、新设备、新技术应在考核期前提出，经甲方审批同意后实施，考核期开始后提出的，不予采纳。 
⑫在排采服务期内，单井最多可申请两次测试。
（2）致密气
①生产时率：98%以上。
②产量测定办法
在具备产能测试条件后，承包商向发包方提出产气量测试书面申请，对单井进行产量测定，取测定周期内的平均日产气量，平均日产气量=累计产气量m³/测定天数d。
③产量测定要求
油压降幅不高于0.02MPa/d。 
④气量测定必须连续，计入气量测定的有效天数满90天以上（测定期超过90天的井气量测定结束时间不得超过自投产后12个月），进行产量考核验收。 
⑤产能测试前，承包商需要针对地面设备进行有必要维护保养，确保产能测试期间排采设备的连续稳定运行，不管设备是否在质保期内，产能测试期间因设备问题导致的产量下降，由承包商负责。
⑥产量测定期间，由于甲方原因、天气因素、不可抗力因素影响气量的，不计入考核；由于乙方原因影响气量的，计入考核； 
⑦产量恢复期（作业、天气、甲方原因等影响停机）不超过48h，48h后按照正常标准进行考核； 
⑧增产措施应在考核期前提出，经甲方审批同意后实施。
⑨在排采服务期内，单井最多可申请两次测试。
