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中海油能源发展股份有限公司

采购技术要求书


编制：                  
      审核：                  
批准：                  


[bookmark: _Toc13248927][bookmark: _Toc13249324]一、项目概况及总体要求

因生产需要采购一批原材料。
标准应用情况概述：本次需求无相关标准。
[bookmark: _Toc13248928][bookmark: _Toc13249325]★二、需求一览表
	序号
	物资编码（品类（小类））
	物资名称
	规格型号
	数量及单位
	交货期

	备注

	1
	A130302
	防锈基料CS-55或ZPF铁锌粉/AH109
	20kg/桶
	72000kg
	订单下达后72小时内交货（以甲方通知为准）
	湖南瑞石科技发展有限公司（CS-55）或常州阿可德新材料科技有限公司（AH109）


[bookmark: _Toc13249326][bookmark: _Toc13248929]★备注：1.本表格“数量”是根据历史实际需求估算的，主要用于年协报价及价格评议，不代表实际采购数量，实际采购数量以“订单”下实际验收数量为准。2、订单最小订购量约为2000kg。按厂家原包装进行供应，实际交付数量在不超过订单约定数量的范围内允许与订单数量存在5%以内的偏差，且开票数量以最终实际签收数量为准，供应商无需再另行䃼足订单数量，视同订单履约完毕。
三、执行标准/规范（如有）
本次需求无相关标准。
四、设计/使用条件（如有）
4.1. 设计要求：无。
4.2. 到货/安装或使用地点：
江苏省常州市玉龙中路2号，中海油常州环保涂料有限公司北门。
4.3. 作业环境要求：无。
★五、技术要求
1、防锈基料CS-55或ZPF铁锌粉/AH109
	材料名称
	防锈基料CS-55
	ZPF铁锌粉/AH109

	包装规格
	20公斤/桶
	[bookmark: _GoBack]20公斤/桶

	外观
	灰色粉末
	灰色粉末

	锌粉含量
	55%
	55%

	金属锌含量≥
	51%
	51%

	吸油值g/100g
	≤15
	10-15

	500目筛余物≤
	1.0
	1

	水悬浮液PH值
	7.0-9.0
	7.5-9.5

	比重
	≥4.0
	4.5-5.5

	挥发份（105℃）≤
	/
	1.0



六、检测和试验（如有）
无。
■七、标识、包装、运输和存储（如有）
1. 产品标识
产品标识要求，包含产品名称、型号、出厂日期等内容以及主要参数，重量。
2. 产品包装
厂家原包装，包装不回收。
3. 产品运输
卖方送货至买方仓库。卖方承担运费。标的物所有权自交货时起转移。
■八、技术文件（如有）
具有生产商出具的检验报告/合格证（或第三方检测报告），包括质检信息、生产批号/生产日期及质保期等信息。
■九、工作进度、监造和现场验收（如有）
产品交付时需提供产品说明书，交货地点：中海油常州环保涂料有限公司北门；按照中海油常州环保涂料有限公司有关规定进行验收。
■十、技术服务与售后服务（如有）
1. 安装、调试指导要求：无。
2. 技术培训要求：无；
3. 技术联络与响应：卖方在接到买方通知24小时内给予答复，48小时到达现场；
[bookmark: _Toc13249328][bookmark: _Toc13248931]■十一、其他要求（如有）
1.1过程文件、发票与合同接收人：莫兰，联系电话：13776800756。合同履行人:周云，ex_zhouyun@cnooc.com.cn；潘玉红panyh4@cnooc.com.cn。
2.1 买方计量验收，若有损耗卖方承担。
2.2 收货人及联系方式：方明娟13401581236；常州市玉龙中路2号北门
2.3 入厂检验要求
由买方质检部门按内控文件《MM-00-01-004原材料技术要求》验收合格后收货。
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