[bookmark: OLE_LINK1]采办计划公告

[bookmark: OLE_LINK2]为便于供应商及时了解项目采办信息，现将（海油发展-化工品类部-工程技术公司2026-2029年修井用酸洗保护液采购协议）的采办计划公开如下：
	序号
	采办包
名称
	采购范围与主要技术指标
	预计发标时间
（填写到月）
	供应商资质基本要求
	备注

	
	（工程技术公司2026-2029年修井用酸洗保护液采购协议）
	具体要求详见附件1。
	（2026年9月）
	详见附件2
	


本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。
本次公告有效期是（2026年9月14日）至（2026年9月18日）止。在此期间，有意向参与本项目的供应商，请在系统中进行反馈。



中海油能源发展股份有限公司
                         采办共享中心
2026年9月14月   



附件1：
1、需求一览表
	序号
	物资名称
	规格型号
	年度预估数量及单位
	交货期
	交货地点
	付款方式

	1
	酸洗保护液PI-90
	200kg/桶\液体
	360000KG
	合同有效期内，按买方订单通知送货，卖方收到买方订单送货通知后，7日内完成送货。
	天津市滨海新区工程技术公司增产库房
	按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格之日起，卖方3日内向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，买方执行方于45个日历日内以银行电汇支付订单价款。

	[bookmark: _Toc13249326][bookmark: _Toc13248929]2
	酸洗保护液PI-110
	200kg/桶\液体
	200000KG
	
	
	

	3
	酸洗保护液PI-120）
	200kg/桶\液体
	200000KG
	
	
	



单次最小送货量5吨
2、 主要技术指标
1. 产品技术参数
表2 修井用酸洗保护液技术指标
	项　　目
	指   标

	
	Ⅰ型（90℃）
	Ⅱ型（110℃）
	Ⅲ型（120℃）

	外观
	均一稳定无杂质无分层液体

	★凝点，℃
	≤-15

	★腐蚀速率，g/(m2·h)
	90℃×6h，基础酸液A+1%Ⅰ型试样
	≤5.0
	
	

	
	110℃×6h，基础酸液B+2%Ⅱ型试样
	
	≤8.0
	

	
	120℃×6h，基础酸液A+2%Ⅲ型试样
	
	
	≤10.0

	配伍性
	与酸液混合，无沉淀，无絮状物



2. 检测方法
按《CGBZ-ⅡHF0495-2025 修井用酸洗保护液》执行。
2.1外观
目视观察。
表2  外观检验参数
	检验温度
	环境温度

	光照条件
	非直射，自然光或日光灯

	观察容器
	比色管，或其他不影响颜色判断的透明容器


 2.2 凝点
按照《GB/T 510-2018石油产品凝点测定法》进行检测。
2.3 腐蚀速率
2.3.1 仪器设备
1）丝口瓶，200 mL；
2）水浴锅；
3）电子天平，感量0.0001 g；
4）N80挂片。
2.3.2 试剂和溶液
1) 水样：现场取回的地热水（或模拟水）。
2) 酸洗保护液：Ⅰ型（90℃）、Ⅱ型（110℃）、Ⅲ型（120℃）；
3) 氨基磺酸：符合《HG/T 2527-1993 工业氨基磺酸》标准优等品要求；
4) 水解聚马来酸酐：符合《GB/T 10535-2014 水处理剂 水解聚马来酸酐》标准要求 
5) 基础酸液A：水样+10%氨基磺酸+0.5%水解聚马来酸酐;
6) 基础酸液B：水样+10%水解聚马来酸酐。
2.3.3 分析步骤
1)  试片处理：按《SY/T 5405-2019酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》中4.1.4、4.1.5执行；
2)  按《SY/T 5405-2019酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》中5 常压静态腐蚀速率测定方法测定腐蚀速率。
2.4  配伍性
取配制好的基础酸液与150mL丝口瓶中，加入规定加量浓度（质量比，同5.3中加注浓度）的酸洗保护液试样，充分搅拌混合均匀，室温静置2h，观察试样配伍性。
3、项目联系人
请感兴趣的供应商于2026年9月18日18:00前，在计划公告意见反馈处填报参与意向即可。
联系人：黄金鑫 ；电  话：022-25802226
邮  箱：huangjx14@cnooc.com.cn
社会监督电话：022-25802262










附件2供应商资质基本要求 
	资质要求

	1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；
2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织；
3.该项采购仅允许制造商参与，不接受代理商、贸易商。
制造商相关证明材料须提供以下证明
1） [bookmark: _GoBack]申请人须提供有效期内的三体系管理认证证书（质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证），GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书认证范围须包括酸洗保护液或专有化学品或油田水处理剂或油田化学药剂或油田药剂或油田措施药剂或油田化学助剂或采油助剂或油田助剂或油气集输药剂或油田专用助剂或助剂或石油助剂或石油钻井助剂或石油钻采助剂的生产或加工或制造。国内认证机构签发的证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2）申请人须提供厂房/库房和生产设备的证明材料，申请人关联公司（母、子公司）的不视为自有。A.若申请人自有的厂房或库房须提供①厂房或库房产权证明材料；②厂房或库房照片；若租赁的厂房或库房须提供①正式的租赁合同或协议（产权所有者与租赁合同（协议）中的出租人（方）名称一致，承租人（方）与申请人名称一致）；②出租方厂房或库房产权证明材料；③厂房或库房照片。B. 申请人须提供至少1套标的物相关的自有或租赁加工生产所需的关键生产设备（反应釜或聚合釜或配制釜或搅拌罐等）的证明材料，申请人关联公司（母、子公司）的不视为自有。若申请人自有的设备须提供①设备照片或铭牌照片、②采购合同或发票；租赁的设备须提供①设备照片或铭牌照片、②租赁合同。  





