采办计划公告
采办包名称：

 海油发展-化工品类部-常州院2026-2027年度氟树脂采购专有协议采办计划公开如下：

	序号
	采办包

名称
	采购范围与主要技术指标
	预计发标时间
	供应商资质基本要求
	备注

	1
	常州院2026-2027年度氟树脂专有协议采购
	见附件1
	2026年11月
	见附件2
	


本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。

本次公告有效期是（2026年10月29日）至（2026年11月5日）止。在此期间，有意参与该采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。

本项目采购商务联系人：

刘子超，电话022-25802290，邮箱：liuzch@cnooc.com.cn
如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。    
附件1采购范围与主要技术指标

一、项目概况及总体要求
1.项目概况因生产需要采购一批原材料；
2.采购物资名称氟树脂
3.主要技术规格氟树脂 JF-2X
4.数量17吨
5.交货地点中海油常州环保涂料有限公司北门
6.交货期
订单下达后72小时内交货（以买方通知为准）
二、需求一览表
	序号
	物资
编码
	物资名称
	规格型号
	数量及
单位
	交货期
	交货
地点
	备注

	1
	85099460
	氟树脂\JF-2X\工业级\50%\无
	
	17吨
	订单下达后72小时内交货（以买方通知为准）
	中海油常州环保涂料有限公司北门
	1.本表格“数量”是根据历史实际需求估算的，主要用于年协报价及价格评议，不代表实际采购数量，实际采购数量以“订单”下实际验收数量为准。2、最小订单送货量约为2吨。按厂家原包装进行供应，实际交付数量在不超过订单约定数量的范围内允许与订单数量存在5%以内的偏差，且开票数量以最终实际签收数量为准，供应商无需再另行䃼足订单数量，视同订单履约完毕。


三、执行标准/规范
无标准引用
供应商提供的货物应当符合以上规范、标准。如果以上没有约定规范、标准的，应当适用货物交货前中国颁布并生效的最新标准作为执行的标准。标准的适用顺序为：
(1)本合同规定的标准和规范；
(2)中国最新颁布的相关标准和规范；
(3)如果没有中国国家标准，适用最新的行业标准；
(4)如果没有中国国家和行业标准，适用符合合同目的的标准。
四、设计/使用条件无
五、技术要求
1.氟树脂\JF-2X\工业级\50%\无：
	检验项目（Items）
	检验指标 (Specifications)

	外观
	透明液体

	固含量
	≥50%

	酸值
	6±1 mgKOH/g，对固体

	羟值
	50±5 mgKOH/g，对固体

	氟含量
	25±0.5（对固体）

	数均分子量
	20000-30000

	玻璃化温度
	30±5℃

	热分解温度
	235-260℃


六、检测和试验无
七、标识、包装、运输和存储
1.产品标识
产品标识要求，包含产品名称、型号、出厂日期等内容以及主要参数，重量
2.产品包装200kg/桶
3.产品运输
卖方送货至买方仓库。卖方承担运费。标的物所有权自交货时起转移。需求物资氟树脂 JF-2X属于危化品，运输时必须使用具有危化品资质的车辆运输。
4.产品存储储存的化工产品应分类存放，标识清晰，避免混放混用
八、技术文件
具有生产商出具的检验报告/合格证（或第三方检测报告），包括质检信息、生产批号/生产日期等信息，以及质保期
九、工作进度、监造和现场验收无
十、技术服务与售后服务无
十一、质量保证质保期12个月
十二、其他要求
1.技术联系人
技术联系人：左慧明
技术联系人方式：15206128070
技术联系人邮箱：zuohm@cnooc.com.cn
2.其他特殊要求
1.1过程文件、发票与合同接收人：莫兰，联系电话：13776800756。合同履行人:周云，ex_zhouyun@cnooc.com.cn；潘玉红panyh4@cnooc.com.cn。
2.1买方计量验收，若有损耗卖方承担。
2.2 收货人及联系方式：朱行利，13799069287；常州市玉龙中路2号北门
2.3 入厂检验要求
由买方质检部门按内控文件《MM-00-01-004原材料技术要求》验收合格后收货。
十三、技术评审项
建议评审方式：最低价法
1.符合项
	序号
	评审因素（技术评审项）
	评审标准

	1
	★关键技术指标
	检验项目（Items） 检验指标 (Specifications) 外观 透明液体 固含量 ≥50% 酸值 6±1 mgKOH/g，对固体 羟值 50±5 mgKOH/g，对固体 氟含量 25±0.5（对固体） 数均分子量 20000-30000 玻璃化温度 30±5℃ 热分解温度 235-260℃


指定品牌产品资源征集说明
本次如有有参标意向的应答人，提供需求一览表备注中其他生产厂家的产品。须提供产品的详细信息，包括但不限于：厂家名称、品牌、型号。如提供的产品与技术要求书中要求的生产厂家、品牌、型号有一项不相符，需提供详细的生产厂家、品牌、型号、产品说明书和出厂检验报告材料。所供产品与技术要求书中生产厂家、品牌、型号中任一项不一致的应答人，按响应时间先后顺序由常州院选择1 - 2家（最多2家）要求响应人提供样品至常州院，由常州院出具检测或试验结果，因涂料性能验证周期较长，如在需求响应时间内尚未完成检测或试验，当期需求可不邀请响应人参与寻源，在正式结果合格后，将在下一次相同产品采购时邀请应答人参与寻源。若不提供样品，默认放弃参与；若提供的产品不符合要求，则资格评审不满足要求，在正式发布寻源时不会邀请响应人参与寻源。

附件2供应商资质基本要求 

	资质要求

	1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；

2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织；

3.本次仅允许货物的生产制造商参与投标。须同时提供以下资料
1）有效期内的三体系管理认证证书（质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证），GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书范围须包括本标的物或同品类标的物的生产或加工或制造。国内认证机构签发的证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。

2）厂房/库房和生产设备的证明材料，投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有。

1.若投标人自有的厂房或库房须提供①厂房或库房产权证明材料；②厂房或库房照片；若租赁的厂房或库房须提供①正式的租赁合同或协议（产权所有者与租赁合同（协议）中的出租人（方）名称一致，承租人（方）与投标人名称一致）；②出租方厂房或库房产权证明材料；③厂房或库房照片。

2.投标人须提供标的物相关的自有/租赁生产设备的证明材料：需至少提供一套本标的物或同品类标的物的生产设备。自有设备证明材料须包括现场实物设备照片或铭牌照片，采购合同或发票；租赁设备证明材料包括现场实物设备照片或铭牌照片，租赁合同或发票。


