
辐射工作场所监测服务年度协议

采购技术标准
前   言
本采购技术标准起草单位：【中海油田服务股份有限公司油田技术事业部制造中心】
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本采购技术标准主要批准人：
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1.范围

本采购技术服务为放射性（五个地点）七个工作场所辐射监测及一个场所的工业企业厂界环境噪声监测服务。
2.规范性引用文件
此监测工作满足国家对放射性工作场所监测要求，包含不限于如下标准和规范：
《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（中国生态环境部第47号令）
  《放射性工作场所年度监测技术要求》
  《辐射环境监测技术规范》（HI/T61-2001）
  《环境地表Y辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93） 
  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3.术语和定义
监测场所需提供1枚18居里中子源和1枚2居里R源，要求监测工程师不能低于2人，自有操作人员不低于3人。

4.使用环境条件
除有放射性资质的工作人员和有资质的监测人员外，放射性七个监测场地清空所有人员。

5.技术要求

	辐射环境监测

	放射源
	根据放射源的类型及其属性，开展γ空气吸收剂量率、中子剂量率监测。

	环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪
	测量范围： 1×10-6～1Gy/h
不确定度：≤10%
检定证书在有效期内

	中子周围剂量当量率仪
	测量范围：0.01μSv/h～150mSv/h
不确定度：≤10%

检定证书在有效期内

	具备监测能力标准
	《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB/T14583-93)

《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）


6.检测和试验

对辐射工作场所七个监测点及一个厂界环境噪声进行监测。

	八个监测点测量范围

	放射源库内
	放射源库内及各储存坑表面监测。
	每年1次，三年共3次

	放射源库外围
	放射源库外墙绕库监测及正门外3米点监测。
	每年1次，三年共3次

	放射源运输车上及源车周围
	运源车上及源车周围1米处监测。
	每年1次，三年共3次

	六区电缆车间刻度区
	六区电缆车间刻度区周边15-20米处绕场监测。
	每年1次，三年共3次

	科技园科索井场周边
	科技园科索井场周边15-20米处绕场监测。
	每年1次，三年共3次

	科技园C座测试大厅东西侧
	科技园C座测试大厅东西侧墙外一周监测。
	每年1次，三年共3次

	三类射线装置（X电子产品检测仪）
	科技园B座101室内及墙外一周监测。
	每年1次，三年共3次

	科技园D座
	按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对厂界四周昼间进行监测
	每年1次，三年共3次


7.技术文件
7.1投标技术文件
必要的技术文件。
7.2交付技术文件
辐射工作场所监测工作结束后，10个工作日内提供相应的监测报告；
8.工作进度、监造和现场验收

供需合同签订后，供应商提供服务工程师到现场负责对七处辐射工作场及一处厂界噪声所进行按要求全方位监测，出具政府环保职能部门认可的监测报告。 

委托单下达后1月内完成辐射场所监测工作，并向甲方提供完整的监测报告。
9.质量保证

服务商所出具的监测报告在年度内需符合政府生态环境保护部门认可。
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