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国海国富HPU液压泵组修理技术规格书
项目简述：

对国海国富平台钻井系统HPU四台液压泵组进行解体大修，每台泵组包含：斜盘式轴向柱塞泵（主泵）+ 循环泵（补油泵 / 辅助泵）一体集成；加工一套循环泵以及配套连轴齿套，用于和新购置的国产柱塞泵匹配连接。
修理内容：
液压泵铭牌与技术参数如下：

生产厂家：Oilgear，型号为PVV-250-B1SV-LDFT-P-1NN/H150NN-BN/179，运转时间为6000h，结构形式：斜盘式轴向柱塞主泵 + 集成循环补油泵；工作介质：海疆牌高压抗磨液压油 L-HM 46 PRO，系统工作压力：3000psi,液压泵最大工作压力为5000psi，系统工作流量：200GPM，转速：1200RPM;
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承包方负责提供本次维修所需全部配件，对四台液压泵组进行完整拆解、全方位隐患检查、故障修复及装配调试作业，所有维修工序须符合设备原厂维修工艺标准：

主泵维修：全面检查泵轴、配流盘、前后端轴承、变量机构轴瓦、柱塞、缸体、斜盘整套组件，更换损坏部件；

循环泵维修：泵体、驱动轴、轴承、密封件、齿轮和转子整套组件，更换损坏部件。

本次维修对主泵、循环泵全部密封件实行100%整体更换，统一采用耐高温原厂专用密封包，密封包额定耐温区间为-20℃～230℃，满足设备长期工况使用需求。维修全过程中，承包方须对设备原有完好零部件、精密配合面、铭牌等关键部位采取可靠防护措施。若因承包方拆解、施工、装配、运输等操作不当，造成设备原有完好部件损伤、磕碰、失效的，由承包方无偿更换原厂正品配件并完成修复，承担全部责任与相关费用。
承包方需对柱塞与缸体柱塞孔配合间隙、轴瓦间隙、轴承游隙、配流盘磨损量、斜盘磨损量进行精准测量。针对检测后不符合设备继续使用标准的零部件，需如实提供完整的实测数据、部件磨损照片，经平台专业工程师审核确认后开展零部件更换工作。

液压泵装配完成后进行台架全性能测试：泵组运行平稳，无异常振动、噪声及内、外泄漏；按铭牌参数校准，实测容积效率不低于 90%。调试压力阀、恒功率阀、负载敏感阀，阀体动作灵活，系统压力平稳，无压力波动与外泄漏。循环补油泵完成全套性能检测，压力、流量、密封性能符合原厂标准。开展台架耐久试验：3000psi 系统压力下连续不间断运行 24h，全程无异常。承包方出具正式检测报告，含压力、流量、功率曲线及维修前后数据对比。全部维修检测验收合格后，出厂前按 3000psi 完成整机预调试标定，设备运回现场可直接安装投用，无需二次调试。
加工一套循环泵以及配套连轴齿套（厂家型号：ATUS5V21A-11A22L），排量：67 ml/r 额定工作压力：2500 psi，峰值短时压力：3000 psi 额定转速：1200RPM，旋转方向：逆时针（驱动端观察）,容积效率≥88% 工作介质：海疆牌高压抗磨液压油 L-HM 46 PRO，配套密封耐温等级：-20℃ ~230℃，加工前和平台专业工程师审核确认后，方可开展加工工作，新加工循环泵的图纸资料和产品合格证、出厂检测报告。

液压泵外表面需整体打磨除锈，彻底清除表面锈蚀、油污、氧化皮；整体采用两道底漆、一道面漆的涂装工艺进行施工，要求漆膜均匀平整、附着牢固；本次涂装所需耐高温油漆全部由承包方负责提供，面漆颜色需与平台原有液压泵设备蓝色保持一致，确保设备外观统一整洁；施工过程中，油口密封面、设备铭牌及各类精密装配配合面严禁涂刷油漆，施工前必须做好保护措施，保障设备装配精度与密封性能不受影响。

技术要求
承包方修理人员具备HPU液压泵经验；

承包方提供四台泵组逐台拆解检查报告，记录故障、磨损、更换部件信息，并附： 更换配件照片、部件号、原厂合格证 / 供货证明。 所有更换配件必须使用原厂配件；

维修及台架测试关键节点必须留存： 测量数据、过程照片、视频、测试原始记录； 最终提供正式台架测试报告；

所有修理严格按照 Oilgear 原厂维修规范执行，测试结果满足原厂技术要求；

工期要求：分四次送修，接到平台通知后，单台泵15天内完成修理交货（不含路途运输时间）；

修理加工物资交接地点为海南马村，承包方承担液压泵往返运输、装卸、保险等全部费用。单台重量约 170kg；须采用坚固木箱包装，做好减震、防碰撞、防雨、防潮措施，确保运输无损损坏；

质保期：质保期 12 个月（自设备安装投用之日起）。质保期内因修理质量、配件质量导致故障，承包方免费维修或更换并承担往返运输费用。
完工资料

按照钻井事业部标准的内容和格式，提供格式要求的中英文完工报告一份，电子扫描版一份。完工报告要求：报告内容包括液压泵组的拆解报告、维修施工记录、更换配件清单、台架测试报告、新加工循环泵的图纸资料和产品合格证、出厂检测报告，完工报告彩色打印及彩色扫描、中英文对照、图文并茂。
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