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中海油能源发展股份有限公司

天津院山西与陕西地区污水处理站应急保障服务
技术要求书
需求概况

天津院在山西省及陕西省境内建有污水处理场站均位于山区，日常运维受极端天气、山路损毁、场地破损、突发情况等因素影响较大，为保障场站正常生产运行、厂容厂貌提升、应急处置及时高效，现对场站山路修缮、场地平整、应急工程车辆、应急人员、特种作业、生活保障、冬季防滑、电路保障、扬尘治理、撬装设备转移服务等应急保障及辅助服务进行公开招标。

需求一览表

	序号
	服务项目
	单位
	三年预估数量
	地点
	备注

	1
	山路/场站修整服务
	台班
	120
	山西吕梁兴县、临县；陕西省榆林市神木市、府谷县
	按台班计算

	2
	石子铺垫服务
	吨
	800
	
	按实际铺垫吨数计算

	3
	铲车应急作业服务
	台班
	45
	
	根据应急情况，配合买方提供相关工程车辆

	4
	挖掘机应急作业服务
	台班
	45
	
	根据应急情况，配合买方提供相关工程车辆

	5
	推土机应急作业服务
	台班
	45
	
	根据应急情况，配合买方提供相关工程车辆

	6
	平板运输车应急作业服务
	台班
	45
	
	根据应急情况，配合买方提供相关工程车辆

	7
	自卸货车应急作业服务
	台班
	45
	
	根据应急情况，配合买方提供相关工程车辆

	8
	应急人员支援服务
	人天
	450
	
	根据应急情况，配合买方提供相关应急人员次数

	9
	电工特种作业服务
	台班
	120
	
	根据现场实际所需保障情况，提供相应特种作业人员

	10
	焊工特种作业服务
	台班
	90
	
	根据现场实际所需保障情况，提供相应特种作业人员

	11
	高处作业（登高）特种作业服务
	台班
	60
	
	根据现场实际所需保障情况，提供相应特种作业人员

	12
	应急生活保障服务
	人天
	1200
	
	根据现场实际所需应急/保障情况，提供相应人次的服务

	13
	冬季道路防滑除冰服务
	㎡
	9000
	
	根据现场实际情况，进行相应撒盐除冰的面积

	14
	冬季电路及管线防冻保障服务
	台班
	90
	
	根据现场实际情况，提供相关人员进行维护保障，按照台班结算

	15
	场站降尘抑尘作业服务
	㎡
	9000
	
	根据现场实际情况，进行相应区域的降尘抑尘作业

	16
	防汛及沟渠疏通服务
	台班
	90
	
	根据现场实际情况，进行相应区域的防汛及沟渠疏通

	17
	撬装设备应急转移服务
	台
	30
	
	单台次包干价，适用≤6m×3m×3m、≤20吨一体化/MBR/污泥脱水撬装设备等，60公里内运输包干


执行标准/规范 

GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范

GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系要求

JGJ 180-2009 建筑施工土石方工程安全技术规范

GB/T 14685-2011 建设用碎石

JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程

GB 50194-93 建设工程施工现场供用电安全规范

JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范

GB 31654-2021 食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范
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环境条件

本项目涉及山西吕梁兴县、陕西榆林神府地区山区污水处理站的辅助服务，现场环境具有显著的山地特征，交通不便，具体条件如下：

地理位置与地形地貌

服务站点均位于吕梁山区及榆林北部黄土丘陵地带，地势以山地、坡地为主，平均海拔800-1200米，部分站点建于坡度15°-25°的山体平台，周边多为林地、沟壑，场地平整度较低，大型设备进场需沿盘山道路或临时便道通行。

气候与气象条件

吕梁地区：属温带大陆性季风气候，冬季寒冷（极端低温-20℃）、夏季多雨（6-8月降水量占全年60%），且多短时强降雨，易引发局部山洪；春秋季多风沙，风力可达5-6级。

榆林地区：气候干旱少雨，年均降水量不足400mm，夏季高温（极端高温38℃）、冬季干燥寒冷（极端低温-22℃），且常年受西北风影响，风速较大（平均3-4级），地表植被稀疏，土壤保水能力弱。

周边环境与基础设施

站点多远离城镇建成区，周边5公里内无密集居民区，部分站点邻近山区溪流，需严格控制服务过程中的噪声（昼间≤55dB）、扬尘（PM10≤0.5mg/m³）及废弃物处置，避免影响水体及生态。

特殊环境约束

雨季（吕梁6-8月、榆林7-9月）可能导致山路泥泞、滑坡风险，服务需提前制定防滑、防汛预案；

冬季低温易造成管道冻堵，户外辅助作业需适配-20℃以下低温环境（如工具防冻、人员防寒措施）。
服务内容

（一）山路/场站修整服务
山路抢修与维护：因降雨、降雪、滑坡、地质塌陷等极端天气及非正常环境因素导致上山主路、场站内部道路损毁，提供服务，保证上山主路、场站内部道路全面清理修复完毕，无障碍物、无明显坑洼塌陷，山路完全恢复正常通行条件，满足车辆及人员安全通行要求。
场地平整作业：对场站生产区域、办公区域、物料堆放区域进行平整、规整、清理，提供服务，满足场站生产区、生活区、办公区场地全面平整规整，无杂乱堆积、无凹凸破损，场地整体整洁规范，外观状态良好，彻底消除极端天气及地质灾害造成的场地杂乱问题。

核心设备：采用3吨级规格挖掘机，搭配适配铲车，满足山区狭窄路段、复杂地形的清障、修复作业需求，设备性能需符合山区作业安全标准。

场站平整设备：根据场地实际作业面积及地形情况，合理调配铲车、挖掘机等设备，确保场地平整作业高效、规范完成。
作业土方：服务过程中所需土方由场站方无偿提供，无需服务方提供◦ 

工作量及工作效率：一个完整台班8个小时，时长不满4小时，按半个台班计算。
买方在施工前会与服务方评估作业时间，或者明确时间点，若因服务方故意拖延时间，买方拒绝支付本次服务费用
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	厂区鸟瞰图
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	场区受损情况
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	山路因特殊情况受损


石子铺垫服务
道路找平与加固：针对山区主路、场站内部道路路基松软、路面凹凸不平、积雪消融后泥泞等情况，进行铺垫处理。

山路防滑加固：针对坡度较陡、路面易打滑或受雨雪侵蚀导致附着力下降的路段，铺设石子以增加摩擦系数，保障行车安全。

场容场貌整改整治：对生产区、生活区、办公区及作业区进行环境整治，清理杂乱区域并进行平整铺垫，实现场地整洁、规范、有序。

石子型号：在10-20mm碎石（中碎石）符合《GB/T 14685 建设用碎石》标准
执行《JGJ 180 土石方施工安全》标准

服务方无需配置石子铺垫服务过程中使用的工程车和工具
	[image: image7.jpg]Rescarch & Casign Inlitute

M
g
:
o3
+

~N
! ‘ooOC Tanjin Cwice!






	厂区内部石子铺设


铲车应急作业服务

适用应急事件范围

① 设备故障与抢修：配合生产设备、管线及附属设施突发性故障的抢修，完成设备部件拆卸、安装、移位、吊装辅助等作业。

② 道路与场地阻断：极端天气、地质灾害导致的道路/作业区积雪、障碍物堆积、小型塌陷区域的应急清障、场地平整、便道抢通作业。

③ 物资与设备转运：紧急工况下，抢修材料、设备配件、土石方、废弃物的装卸、场内短倒、堆码作业。

④ 其他突发事件：影响场站安全运行的其他需铲车配合的应急辅助作业。

车辆配置与规格

提供满足场站应急工况的标准型号铲车，配套适配应急作业的铲斗、抱夹等专用属具，确保设备性能稳定、可全天候作业。

应急响应与服务执行

① 接到买方应急通知后，2小时内完成车辆及持证作业人员调配，赶赴现场。

② 车辆纳入统一应急调度池，无车型/任务区分限制，严格按照买方现场指令，灵活调整作业内容，以解决紧急问题为第一目标。

③ 车辆到场后，依据现场抢修进度开展对应作业，全程配合应急处置流程，直至应急事件完全解除。

工作量及作业效率：一个完整台班为8小时；作业时长不满4小时，按半个台班计算。施工前买方与服务方评估作业时间/明确完工节点，若因服务方故意拖延工期，买方有权拒绝支付本次服务费用。

安全作业标准：作业全程严格执行《JGJ 33 建筑机械使用安全技术规程》标准，落实场站安全管理要求，作业人员持证上岗，全程做好安全防护与现场管控。

挖掘机应急作业服务

适用应急事件范围

① 设备故障与抢修：生产设备、管线及附属设施故障抢修中的基础开挖、构件破拆、基坑修复、地下管线探查与保护性开挖作业。

② 道路与场地阻断：道路/作业区塌陷、滑坡、障碍物堆积的应急开挖、破拆、清运，损毁路段的应急修复、便道抢通作业。

③ 物资与设备转运：应急工况下土石方开挖、装卸，大型废弃物、障碍物的破拆与转运辅助作业。

④ 其他突发事件：影响场站安全运行的其他需挖掘机配合的应急破拆、开挖、清理作业。

车辆配置与规格

提供3吨级及以上、满足场站应急工况的挖掘机，配套破碎锤、挖斗等应急专用属具，可适配复杂场地、全天候应急作业需求。

应急响应与服务执行

① 接到买方应急通知后，2小时内完成车辆及持证作业人员调配，赶赴现场。

② 车辆纳入统一应急调度池，严格按照买方现场指令调整作业方案，优先保障应急处置核心需求。

③ 车辆到场后，按现场抢修进度开展对应作业，全程配合应急处置流程，直至应急事件完全解除。

工作量核算与计费规则

一个完整台班为8小时；作业时长不满4小时，按半个台班计算。施工前买方与服务方评估作业时间/明确完工节点，若因服务方故意拖延工期，买方有权拒绝支付本次服务费用。

安全作业标准

作业全程严格执行《JGJ 33 建筑机械使用安全技术规程》标准，落实场站安全管理要求，作业人员持证上岗，提前排查作业区域风险，做好地下管线、构筑物保护，全程规范作业。

推土机应急作业服务

适用应急事件范围

① 设备故障与抢修：抢修作业区域的场地平整、障碍物推除、作业便道修筑，为设备抢修提供合规作业条件。

② 道路与场地阻断：极端天气、地质灾害导致的大面积积雪、淤泥、滑坡体、障碍物推除清理，塌陷区域场地平整、主干道/作业区便道应急抢通作业。

③ 物资与设备转运：应急土石方、物料的推运、堆码，转运作业场地的平整与清理。

④ 其他突发事件：影响场站安全运行的其他需推土机配合的场地整治、应急清障作业。

车辆配置与规格

提供满足场站应急工况的标准型号推土机，具备复杂地形、恶劣天气下的作业能力，配套适配应急作业的专用属具。

应急响应与服务执行

① 接到买方应急通知后，2小时内完成车辆及持证作业人员调配，赶赴现场。

② 车辆纳入统一应急调度池，按买方现场指令灵活调整作业内容，优先保障应急通道抢通、作业场地保障等核心需求。

③ 车辆到场后，按现场应急处置进度开展作业，直至应急事件完全解除。

工作量核算与计费规则

一个完整台班为8小时；作业时长不满4小时，按半个台班计算。施工前买方与服务方评估作业时间/明确完工节点，若因服务方故意拖延工期，买方有权拒绝支付本次服务费用。

安全作业标准

作业全程严格执行《JGJ 33 建筑机械使用安全技术规程》标准，落实场站安全管理要求，作业人员持证上岗，作业前排查现场风险，规范开展作业。

平板运输车应急作业服务

适用应急事件范围

① 设备故障与抢修：大型生产设备、故障设备部件、应急抢修专用设备、重型工程机械的场内及场外应急转运作业。

② 道路与场地阻断：应急清障设备、抢通物资、大型障碍物的跨区域转运作业。

③ 物资与设备转运：紧急工况下，大宗抢修材料、重型设备配件的应急运输保障。

④ 其他突发事件：影响场站安全运行的其他大件、重型物资的应急转运作业。

车辆配置与规格

提供满足场站大件运输需求的平板运输车，额定载重适配场站最大设备/构件的运输要求，具备完整的道路运输合规资质，可全天候执行应急转运任务。

应急响应与服务执行

① 接到买方应急通知后，2小时内完成车辆及持证驾驶人员调配，赶赴指定装车地点。

② 车辆纳入统一应急调度池，严格按照买方现场指令及运输要求，制定转运方案，保障物资/设备安全、准时送达。

③ 全程配合应急处置流程，完成装卸辅助、运输保障等全流程服务，直至应急转运任务全部完成。

工作量核算与计费规则

一个完整台班为8小时；作业时长不满4小时，按半个台班计算。施工前买方与服务方评估作业时间/明确运输节点，若因服务方故意拖延工期、违规运输导致损失，买方有权拒绝支付本次服务费用，并追究相应责任。

安全作业标准

作业全程严格执行《JGJ 33 建筑机械使用安全技术规程》标准及道路运输相关安全法规，落实场站安全管理要求，驾驶人员持证上岗，提前做好货物捆扎、路线规划，全程规范运输、安全作业。

自卸货车应急作业服务

适用应急事件范围

① 设备故障与抢修：抢修作业产生的渣土、废弃物、破损构件的应急清运作业。

② 道路与场地阻断：道路/作业区清障产生的积雪、淤泥、障碍物、滑坡体的应急清运作业。

③ 物资与设备转运：应急工况下，土石方、砂石料、抢修材料等大宗物资的装卸、运输作业。

④ 其他突发事件：影响场站安全运行的其他各类物料、废弃物的应急清运作业。

车辆配置与规格

提供满足场站应急清运需求的自卸货车，额定载重适配应急作业物料运输要求，具备完整的道路运输合规资质，可适配全天候、全场景清运需求。

应急响应与服务执行

① 接到买方应急通知后，2小时内完成车辆及持证驾驶人员调配，赶赴现场。

② 车辆纳入统一应急调度池，按买方现场指令灵活调配车次、调整运输路线，优先保障应急清运核心需求。

③ 全程配合应急处置流程，完成物料装卸、运输、合规倾倒全流程作业，直至应急清运任务全部完成。

工作量核算与计费规则

一个完整台班为8小时；作业时长不满4小时，按半个台班计算。施工前买方与服务方评估作业时间/明确完工节点，若因服务方故意拖延工期、违规倾倒导致损失，买方有权拒绝支付本次服务费用，并追究相应责任。

安全作业标准

作业全程严格执行《JGJ 33 建筑机械使用安全技术规程》标准及道路运输、渣土清运相关安全法规，落实场站安全管理要求，驾驶人员持证上岗，全程规范作业、合规运输。
应急人员支持服务
应急情况：场站应急处置、设备抢修、极端天气保障、突发事项处理等场景，当买方自有人员不足、无法高效完成相关工作时，提供专业应急人员支援服务，保障应急工作顺利推进。
应急人员要求：
①无需具备电工等特种作业资质，要求身体健康、无基础疾病，具备基本劳动能力与现场工作适应能力，能胜任基础应急辅助工作；

②严格遵守场站各项管理规定，绝对服从场站统一协调、调度与工作安排，具备良好的责任意识与应急配合度。
应急服务内容范围
①应急值守：按照买方要求，做好现场应急值守工作，实时响应应急处置需求；

②物资搬运：协助完成应急物资、抢修材料、设备配件等搬运、转运工作；

③秩序维护：负责应急作业现场秩序维护，保障现场作业安全有序；

④辅助抢修：配合开展设备抢修、道路修复等基础辅助性工作，不涉及特种专业操作；

⑤其他事项：完成买方安排的其他应急基础辅助工作。

工作量及工作效率：一个完整台班8个小时，时长不满4小时，按半个台班计算。买方在施工前会与服务方评估作业时间，或者明确时间点，若因服务方故意拖延时间，买方拒绝支付本次服务费用
整体服务要求：

①所有服务项目均需保障作业安全，服务方需做好人员、设备安全防护，承担作业过程中的安全责任；

②服务响应需及时，尤其是应急类服务，必须做到随叫随到，全力配合买方处置各类突发及常规保障事项；

③无需配备应急施工过程的工具。
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	日常应急作业
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	日常应急作业


电工特种作业服务

服务定位与适用场景

本专项服务针对污水处理站日常运维、应急抢修所需的专业电工类作业事项，提供持证专业电工人员驻场/应急作业支持，保障场站生产、生活、办公区域电路系统、用电设备、应急供电设施的正常稳定运行，解决全场景电气类专业作业需求。

作业人员资质与基本要求

① 资质要求：作业人员必须持有国家认可的电工特种作业操作证，证件真实有效且在年审有效期内，上岗前需向买方完整报备证件信息，接受买方备查核验。

② 基本条件：作业人员身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病等不适宜电工作业的基础疾病；具备3年及以上污水处理场站相关电工作业经验，操作技能熟练，能独立完成故障排查、线路维修、设备接线调试等全流程作业；严格遵守场站安全生产管理规定及电气作业安全规范，绝对服从买方统一调度与工作安排，坚守作业安全底线。

服务范围与作业内容

① 日常运维作业：场站生产、生活、办公区域用电线路规范铺设、日常巡检，电路安全隐患排查与整改，各类用电设备、照明设施的日常维护保养。

② 故障维修作业：场站全区域电路故障排查与修复，生产设备、应急供电设备的故障接线检修、线路更换等作业。

③ 应急抢修作业：配合场站各类应急场景下的供电抢修、应急设备接线与调试，保障应急状态下场站供电系统稳定与用电安全。

④ 其他配套作业：买方安排的其他合规电气类配套作业事项。

作业人员自带工具与防护用具配备

作业人员需自行配备作业全过程所需的工具、用具及安全防护用品，确保设备完好、校验有效、绝缘合格，具体配备清单如下：

① 基础检测工具：验电笔、万用表、钳形电流表（完好、校验有效）；

② 绝缘操作工具：绝缘螺丝刀、绝缘扳手、绝缘钳（绝缘性能检测合格）；

③ 专用作业工具：剥线钳、压线钳、尖嘴钳、斜口钳、电缆剥皮刀、电工刀、电钻及配套钻头、手锤、錾子；

④ 安全防护用品：在有效期内的绝缘手套、绝缘鞋、反光背心、防护眼镜、个人急救包；

⑤ 配套耗材与收纳：个人工具包、扎带、线号管等常用作业耗材。

工作量核算与计费规则

一个完整台班为8个小时；实际作业时长不满4小时，按半个台班计算。买方在施工前会与服务方评估作业时间、明确完工节点，若因服务方人员故意拖延作业时间、未按要求完成作业，买方有权拒绝支付本次服务费用。

安全作业规范与执行标准

作业全程严格执行《GB 50194 施工现场供用电安全规范》国家强制标准，同时遵守买方场站安全生产管理规定、特种作业管理办法，严格执行停电、验电、接地、挂牌等电气安全作业流程，杜绝违章作业。

焊工特种作业服务

服务定位与适用场景

本专项服务针对污水处理站日常运维、应急抢修所需的专业焊接类作业事项，提供持证专业焊工人员驻场/应急作业支持，保障场站管道、钢结构、设备金属构件等设施的完好性与运行安全，解决全场景焊接、切割类专业作业需求。

作业人员资质与基本要求

① 资质要求：作业人员必须持有国家认可的焊工特种作业操作证，证件真实有效且在年审有效期内，上岗前需向买方完整报备证件信息，接受买方备查核验。

② 基本条件：作业人员身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病等不适宜焊接作业的基础疾病，无视觉、听觉障碍；具备3年及以上污水处理场站相关焊接作业经验，熟练掌握电焊、气割等作业工艺，能独立完成管道焊接、钢结构加固、构件修复等作业；严格遵守场站安全生产管理规定及焊接作业安全规范，绝对服从买方统一调度与工作安排，坚守作业安全底线。

服务范围与作业内容

① 管道焊接作业：污水处理各类工艺管道、给排水管道的焊接、破损修补、接口密封处理，保障管道焊接部位的密封性与承压能力。

② 钢结构作业：场站钢结构支架、设备框架、护栏、操作平台等设施的维护、加固、焊接修复，保障钢结构的牢固性与使用安全。

③ 构件修复作业：场站各类金属设备部件、附属设施的焊接修复、破损补焊，满足设施设备安全运行要求。

④ 切割与配套作业：应急抢修、日常运维中的金属构件、板材切割作业，以及焊接后的打磨、防腐预处理等配套作业。

⑤ 其他配套作业：买方安排的其他合规焊接、切割类配套作业事项。

作业人员自带工具与防护用具配备

作业人员需自行配备作业全过程所需的工具、用具及安全防护用品，确保设备完好、性能达标，具体配备清单如下：

① 焊接作业工具：电焊钳、焊把线、接地夹（绝缘完好）、焊条保温筒、敲渣锤、钢丝刷、锉刀；

② 切割作业工具：角磨机及配套切割片、打磨片、割枪、氧气乙炔带、回火器（气割作业必备）；

③ 安全防护用品：焊接面罩、护目镜、焊工手套、反光背心、防护眼镜、防尘/防毒口罩、个人急救包；

④ 配套收纳：专用工具袋。

工作量核算与计费规则

一个完整台班为8个小时；实际作业时长不满4小时，按半个台班计算。买方在施工前会与服务方评估作业时间、明确完工节点，若因服务方人员故意拖延作业时间、未按焊接工艺标准作业导致质量不合格，买方有权拒绝支付本次服务费用。

安全作业规范与执行标准

作业全程严格执行国家焊接与热切割作业安全技术规范、买方场站安全生产管理规定及动火作业管理办法，严格落实动火审批、现场防火、有害气体防护等安全措施，杜绝违章作业，确保焊接作业质量与现场人身、设备安全。

高处作业（登高）特种作业服务

服务定位与适用场景

本专项服务针对污水处理站日常运维、应急抢修所需的高空类作业事项，提供持证专业高处作业人员驻场/应急作业支持，保障场站高空管道、线路、设备设施的正常运维与应急处置，解决全场景高空类专业作业需求。

作业人员资质与基本要求

① 资质要求：作业人员必须持有国家认可的高处作业特种作业操作证，证件真实有效且在年审有效期内，上岗前需向买方完整报备证件信息，接受买方备查核验。

② 基本条件：作业人员身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症等不适宜高处作业的基础疾病，无恐高症；具备3年及以上污水处理场站相关高处作业经验，操作技能熟练，能独立完成高空巡检、维修、加固、更换等全流程作业；严格遵守场站安全生产管理规定及高处作业安全规范，绝对服从买方统一调度与工作安排，坚守作业安全底线。

服务范围与作业内容

① 日常运维作业：场站高空管道、高空线路、高空设备设施的日常巡检、养护、防腐处理。

② 维修更换作业：高空管道破损维修、接口密封处理，高空设施设备加固、零部件更换，高空线路检修维护等作业。

③ 应急抢修作业：配合场站各类应急场景下的高空设施抢修、故障处置、隐患整改，保障应急状态下高空设施的安全稳定。

④ 其他配套作业：买方安排的其他合规高处作业类配套事项。

作业人员自带工具与防护用具配备

作业人员需自行配备作业全过程所需的工具、用具及安全防护用品，确保设备合格有效、防坠性能达标，具体配备清单如下：

① 防坠安全用品：合格有效的双钩安全带、安全绳、工具防坠绳；

② 基础防护用品：防滑劳保鞋、安全帽、反光背心、防护眼镜、个人急救包；

③ 作业工具：工具袋、头灯、高空作业专用简易手用工具；

④ 配套防护用品：按需配备防尘/防毒口罩、防护手套等。

工作量核算与计费规则

一个完整台班为8个小时；实际作业时长不满4小时，按半个台班计算。买方在施工前会与服务方评估作业时间、明确完工节点，若因服务方人员故意拖延作业时间、未按要求落实安全措施，买方有权拒绝支付本次服务费用。

安全作业规范与执行标准

作业全程严格执行《JGJ 80 高处作业安全规范》行业强制标准，同时遵守买方场站安全生产管理规定、高处作业管理办法，作业前严格落实安全技术交底、作业审批，全程规范佩戴安全防护用品，做好防坠、防高空坠物措施，严禁在恶劣天气下开展高处作业，杜绝违章作业。

应急生活保障服务
服务条件：为山区污水处理站应急生活保障专项服务。当场站因极端天气、道路阻断、应急救援、交通中断等原因，无法正常获取餐饮、生活物资供应时，由服务方提供应急生活物资供应及现场用餐保障服务，确保场站值守及作业人员基本生活需求，维持场站正常运转。
服务范围：

①应急物资供应：根据现场实际需求，提供应急饮用水、食品、速冻食品等物资供应，保障人员基本生活所需。

②用餐及热食保障：提供现场人员热食配送、餐食供应等用餐保障服务，确保餐食卫生、足量、及时供应，满足应急状态下人员就餐需求。
服务要求：

①服务方须保证供应物资符合食品安全标准，严禁提供过期、变质、不合格食品。

②接到买方保障需求后，须在最短时间内组织物资及餐食配送到位。

③服务过程服从买方统一安排，按实际在岗及需保障人数提供服务。
餐食及生活保障参照标准：
	应急保障标准

	类别
	明细
	标准内容

	基础保障参数
	人均标准
	60元/人/天

	
	单次保障时长
	最低2天，最长7天

	
	单站保障人数
	6–8人

	
	保障人次
	最低12人次，最高56人次

	
	食品安全
	执行GB 31654 餐饮服务食品安全

	每日餐食配置
	早餐
	馒头/花卷、热粥、鸡蛋、咸菜/小菜

	
	午餐
	米饭、一荤两素、例汤

	
	晚餐
	米饭/面条、一荤一素、例汤

	每人每日标配
	饮用水
	2L

	
	主食
	大米、面粉、馒头、面条（足量）

	
	鸡蛋
	2个

	
	肉类
	150g（猪肉/鸡肉轮换）

	
	蔬菜
	500g（耐储型：土豆/白菜/萝卜/洋葱）

	
	应急速食
	1份（方便面/面包/饼干）

	
	调味品
	油盐酱醋（足量）

	2天保障（6人）总量
	饮用水
	24L

	
	主食
	5kg

	
	鸡蛋
	24个

	
	肉类
	1.8kg

	
	蔬菜
	6kg

	
	速食/挂面
	2kg

	7天保障（8人）总量
	饮用水
	112L

	
	主食
	18kg

	
	鸡蛋
	112个

	
	肉类
	8.4kg

	
	蔬菜
	28kg

	
	速食/挂面
	7kg


执行《GB 31654 餐饮服务食品安全》标准
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	项目现场应急食物


冬季道路防滑除冰服务
服务条件：污水处理站因冬季气温较低，遇降雪天气或低温环境时，站内通行道路极易出现结冰、积雪情况，受现场作业条件及人员专业能力限制，无法自行开展除冰融雪作业。结冰道路会严重阻碍站内日常巡检、设备运维、物资运输等工作开展，同时极大增加工作人员行走、作业的安全风险，为保障污水处理站冬季生产运营期间道路持续通畅，彻底消除道路结冰带来的安全隐患。
服务要求：

①严格按照污水处理站现场道路结冰、积雪情况，及时开展撒盐除冰、融雪作业，全面清除路面冰层与积雪，恢复路面干燥、防滑状态，确保站内所有通行道路无结冰、无积雪残留。

②污水处理站内所有生产区、办公区通行道路，具体作业面积以现场实际测量为准。

③作业要求：作业过程需符合污水处理站现场安全管理规定，不得对站内设备、管线、污水处理工艺及周边环境造成不良影响，严格把控融雪盐使用量，避免过度撒盐造成设施腐蚀或环境污染

④供应商需具备专业的冬季除冰融雪作业能力，安排经验丰富的作业人员按时到场作业，确保降雪、结冰后快速响应，及时完成除冰融雪工作，保障道路即刻通畅。

⑤供应商无需提供作业车辆，仅需自行准备除冰融雪所需的融雪盐、撒布工具等全部作业物资，并负责作业现场的清理工作，做到作业后无杂物残留。

⑥作业期间需严格遵守污水处理站安全规章制度，做好自身安全防护，承担作业过程中的全部安全责任，若造成现场设施损坏、环境污染等问题，由供应商承担全部损失与责任。

⑦接到我方除冰融雪通知后，需在约定时间内抵达现场开展作业，不得延误，确保不影响污水处理站正常生产运营。

工作量：按照服务范围的面积计算，平方米。

执行《CJJ/T 165 城市道路除雪规程》标准。

冬季电路及管线防冻保障服务
服务条件：污水处理站因冬季气温较低，低温环境易导致站内电路故障、管线冰冻堵塞，影响污水处理系统正常运行，需专业人员及时处置。
服务要求：

①供应商派遣专业技术人员到场，开展电路故障排查检修、冰冻管线疏通解冻、冻损管线/电路部件维修更换等工作，直至电路、管线完全恢复正常运行状态方可离场。

②供应商仅需提供具备专业资质、经验丰富的电工、管线维修技术人员，，熟悉污水处理站设施特点，严格遵守厂站安全作业规范，做好自身安全防护，承担作业期间全部安全责任。

③接到我方维修通知后，需第一时间安排人员赶赴现场，不得延误维修时机，确保厂站运营不受长时间影响。

工作量及工作效率：一个完整台班8个小时，时长不满4小时，按半个台班计算。买方在施工前会与服务方评估作业时间，或者明确时间点，若因服务方故意拖延时间，买方拒绝支付本次服务费用
无需服务方提供保障服务过程中所需要的工具、物件
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	管道受冻保障


场站降尘抑尘作业服务
服务条件：污水处理站位于山区环境，春秋季气候干燥、扬尘频发，不仅对周边生态环境造成影响，也威胁站内人员通行安全及设备洁净度。需通过专业洒水降尘手段，将站内扬尘浓度控制在环保标准范围内，消除扬尘对设备、环境及人员的潜在危害，营造安全、洁净的生产环境。
服务要求：

①供应商需提供符合作业标准的洒水车，负责站内所有扬尘区域的降尘抑尘工作。

②覆盖污水处理站全部生产区、办公区及通行道路，面积以现场实际测量数据为准。

③洒水作业需达到降尘抑尘效果，确保路面湿润无明显扬尘，且洒水过程中需严格把控水量、排水方向，严禁污水漫溢、污染周边土壤及环境，作业后需保持场地整洁、无积水残留。

工作量：按照服务范围的面积计算，平方米。
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	场站严重沙尘情况


防汛及沟渠疏通服务
服务条件：污水处理站所处区域降雨量显著增加。受强降雨、短时暴雨影响，厂站内部及周边沟渠、低洼区域极易出现积水倒灌、内涝积水问题。站内运维人员需全力保障污水处理工艺正常运行，无暇抽调人力处理大量积水及沟渠清疏工作。为确保厂站在汛期内安全、稳定运行，消除积水对设备运行、人员通行及工艺安全的威胁。

服务范围：

①积水抽排与应急排涝：针对雨季期间厂站范围内（包括生产区、办公区、外围沟渠及低洼地带）积聚的大量雨水，进行快速、高效的抽排作业。供应商需派遣具备专业资质的排涝队伍，配备符合流量要求的抽水泵、应急电源及管线设备。需根据积水面积、水量及水位下降速度，科学布设抽水点位，确保在短时间内有效降低水位，消除积水隐患。排水作业需接驳至指定的合规排放点，严禁将积水直接排入污水处理池体，避免冲击处理负荷或造成环境污染。

②沟渠疏通与清淤：对厂站内部、周边及上下游的排水沟渠、排水沟渠进行全面清理与疏通。重点清理沟渠内由于雨季冲刷带来的泥沙、石块、枯枝败叶及其他悬浮物，彻底打通堵塞节点。若因防汛排涝工作导致沟渠内管道、阀门出现堵塞，供应商需负责现场紧急疏通、清理，恢复排水通路。◦ 疏通作业需保证沟渠排水通畅，达到“雨停水退、无明显积水、无明显滞留”的标准。

③防汛排水与安全保障：通过上述抽排和疏通措施，确保汛期内厂站无大面积积水，所有生产设施、设备处于安全、可运行状态。供应商需提供经验丰富、反应迅速的应急抢险队伍，具备处理突发汛情的能力。
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	场区积水


工作量及工作效率：一个完整台班8个小时，时长不满4小时，按半个台班计算。买方在施工前会与服务方评估作业时间，或者明确时间点，若因服务方故意拖延时间，买方拒绝支付本次服务费用

服务方需要提供人员以及工具

撬装设备应急转移服务

服务定位与适用场景：本专项服务针对山区污水处理站因山洪、滑坡、泥石流、站房被淹、地质塌陷等极端地质灾害及突发安全风险，需紧急转移核心生产设备的应急场景，提供一体化撬装设备的全流程拆除、吊装、山路运输、应急仓库安置及无痕清理服务，最大限度降低灾害对核心资产的损毁，保障灾后快速恢复生产。

适用设备规格

①一体化污水处理撬装、MBR应急生化装置、移动式污泥脱水撬装、加药撬装等标准化成撬设备

②单台设备外形尺寸≤6m（长）×3m（宽）×3m（高）

③单台设备总重量≤20吨

④运输距离：各污水处理站至指定应急仓库平均在60公里（±10公里）

作业人员与设备配置

①作业人员配置

电工1人

起重指挥人员1人

机械拆装工2人

所有人员均需接受买方场站安全培训并考核合格后方可上岗

②设备配置：服务方自行提供全部作业设备及工具，包括：

25吨汽车吊1台（适配山区狭窄场地作业）

13米低平板运输车1台（具备山区陡坡、急弯通行能力）

3吨叉车1台（仓库装卸辅助）

全套电气拆装工具、管道切割工具、设备防护耗材、高压清洗设备

全套个人安全防护用品及应急救援器材

应急响应与服务执行

①接到买方应急转移指令后，2小时内完成人员及设备调配，12小时内全部人员及机械抵达现场

②抵达现场后1小时内完成现场安全交底、风险评估及作业方案确认，经买方签字同意后方可开工

③严格按照买方现场指令及确认的作业方案执行，优先保障核心设备及精密部件的安全转移

④全程服从买方统一调度，直至设备安全安置完毕、现场清理验收合格

⑤若遇极端恶劣天气（暴雨、大雾、6级以上大风）无法作业，需及时向买方报备并调整作业时间

全流程作业内容

①现场前置准备

与业主对接设备运行状态、断电断水流程、地下管线（电缆、水管）走向、吊装站位及运输路线风险点
签署安全作业票、动火作业票（如需）、临时用电作业票

划定作业警戒区域，设置警示标识，禁止无关人员进入

提前排空设备及连接管道内的污水、污泥、药剂，收集至业主指定调节池，严禁外溢

②全系统拆除作业

电气系统拆除：执行断电挂牌上锁制度，拆除总电源及分支电缆、控制电缆、信号线，电缆端头做绝缘防水包扎并编号；开挖并取出地下预埋电缆（深度≤0.8米），不得截断遗留；拆除在线监测仪表、控制柜、接地装置，单独装箱保护

工艺管道系统拆除：拆除进水、出水、污泥、曝气、加药等所有连接管道及阀门、法兰、软连接；拆除设备底部地脚螺栓，所有管口用专用封堵器密封；MBR设备需单独拆除膜组件，注入保护液后密封包装

附属设施拆除：拆除爬梯、护栏、操作平台、遮阳棚、加药箱等可拆卸附属结构；所有拆除的零配件、螺栓、垫片等小物件全部装入专用收纳箱，贴标签注明名称及用途

③设备整体防护作业

设备表面高压冲洗，去除污泥、油污及杂物

仪表、阀门、电机、控制柜等精密部件采用气泡膜+缠绕膜双层包裹，外加木质护角

设备棱角及易碰撞部位加装木质护板，用钢带加固

设备顶部覆盖加厚防雨布，四周拉紧固定，防止山路运输途中进水

设备底部铺设防震橡胶垫，分散运输冲击力

④山区场地吊装作业

平整压实吊车站位区域，必要时铺设钢板加固地基（山区松软地面专用）

采用四点吊装法，使用专用吊装带，严禁直接捆绑设备本体

吊装过程缓慢平稳，起升高度不超过2米，试吊确认无异常后方可正式作业

设备吊装至平板车后，用4根以上钢带交叉加固，底部垫实防止滑动

⑤60公里内山路运输作业

运输前再次勘察路线，确认桥梁限重、限高及陡坡、急弯路段通行条件

运输过程车速控制在20公里/小时以内，陡坡、急弯路段减速至10公里/小时以下

安排专人跟车押运，全程观察设备固定情况，发现松动立即停车处理

运输途中遇极端天气立即暂停，选择安全区域停靠

⑥应急仓库卸货安置与保管

提前清理仓库场地，划分设备存放区及零配件存放区

采用叉车配合吊车将设备平稳卸至指定位置，底部垫设混凝土垫块或枕木，离地高度≥10厘米，防止受潮

设备就位后进行水平校正，临时加固防止倾倒

所有零配件按类别整齐摆放至货架，贴好标识标签，做到账物相符

设备及零配件再次覆盖防雨布，做好防晒、防尘、防潮、防盗保护

⑦全流程无痕清理作业

清理污水处理站现场所有作业垃圾：包装材料、废铁丝、废螺栓、油污、淤泥等

回填开挖的电缆沟及地面破损处，恢复地面至服务前状态

冲洗地面残留的污水、污泥，确保无异味、无污渍

所有工具、剩余物资、拆除的旧件全部随车带走，不得遗留任何物品

工作量核算与计费规则

①本服务采用单台次包干价计费，不按设备重量、运输公里数或作业时长单独核算

②包干价包含：人员费、机械费、运输费、耗材费、保险费、技术服务费、垃圾清运费、现场恢复费等全部费用，无任何隐形消费

服务地点

山西吕梁兴县、临县；陕西省榆林市神木市、府谷县。
合同期限

自合同签订之日起3年，按1+1+1年执行。

服务期限：各分析服务应在下达订单后72内完成所要求工作内容。

服务要求

卖方须为所有现场操作及服务人员统一缴纳人身意外伤害保险，并提供有效投保凭证备查

施工人员按照《GB/T 11651 劳动防护用品》标准穿戴相关劳动防护用品以及符合《GB/T 28001 职业健康安全》标准

中标单位需具备山区作业、应急抢修服务能力，配备符合要求的工程车辆、特种作业人员及应急队伍；

接到场站应急需求后，需在规定时间内抵达现场（山区道路特殊情况需最短时间响应），24小时全天候提供服务；

所有作业需遵守安全生产规范，特种作业人员持证上岗，做好安全防护；

服务过程中需保护场站水处理设施、电路、管道等设备，避免造成二次损坏；

按要求做好服务记录、计量确认，配合场站完成结算工作。
服务单位须遵守国家、地方有关安全生产、文明作业的相关法律法规及管理规定，严格按照现场安全管理要求开展作业。

道路修整、场地平整、车辆作业等须满足道路通行安全、场站运行安全要求，作业后确保路面平整、排水顺畅、无安全隐患。

特种作业（电工、焊工、登高）人员须具备相应作业能力，熟悉安全操作规程，落实安全防护措施，确保作业质量合格、运行正常。

冬季防滑、撒盐除冰、洒水降尘等作业须达到道路安全通行、场站环保及厂容厂貌相关要求。

应急人员、车辆须按时响应，服从现场统一调度，作业完成后做到工完场清。

应急生活保障物资须符合食品卫生、安全供应相关要求，保障人员基本生活需求。

所有服务内容以满足现场实际使用、保障水处理站正常运行为最终验收标准。
吊装作业区域设置警戒标识，严禁无关人员进入，起重指挥人员全程旁站指挥

服务方承担作业过程中的全部安全责任，若造成人员伤亡、设备损坏或环境污染，由服务方承担全部损失及法律责任

保密要求：

甲乙双方均有对此项工作各项内容保密的义务。

遵守现场保密规定。

验收标准
山路/场站修整服务验收标准
①上山主路、场站内部道路全面清理修复完毕，无障碍物、无明显坑洼塌陷，山洞疏通修整到位，山路完全恢复正常通行条件，满足车辆及人员安全通行要求。

②场站生产区、生活区、办公区场地全面平整规整，无杂乱堆积、无凹凸破损，场地整体整洁规范，外观状态良好，彻底消除极端天气及地质灾害造成的场地杂乱问题。

③服务作业全部完成后，需经买方现场验收确认合格，签署验收意见后，方可视为本项服务正式完成。

石子铺垫服务验收标准
①山区道路及场站内部道路无障碍物、无明显坑洼，路面平整坚实，防滑措施到位，确保车辆与人员安全通行。

②生产、生活、办公及作业区场地平整整洁，无杂乱堆积，场容场貌符合整改与管理要求。

③上述状态均达到买方要求，并经买方现场验收签字确认后，服务正式完成。
应急工程车辆支持。
工程车辆作业应急服务验收标准

①应急事件处理完毕，受损设施恢复安全运行状态，道路、场地恢复正常通行及使用条件，经买方现场验收确认无安全隐患后，视为本次应急服务完成。

应急人员支援服务验收标准

①应急人员全程配合完成各项应急辅助工作，直至应急事件全部处置完毕，现场工作达到买方要求，经买方现场验收确认合格，人员方可撤离，视为本项服务完成。

电工、焊工、登高特种作业服务验收标准

①特种作业人员按买方要求完成全部作业内容，作业质量符合场站生产运行标准及安全规范，电路、管道、高空设施等恢复正常使用功能，无安全隐患，经买方现场验收合格，视为本项服务完成。

应急生活保障服务验收标准
①应急状态期间生活物资、餐食持续稳定供应，满足场站人员生活及就餐需求；应急解除、恢复正常供应后，经买方确认，本项服务完成。
冬季道路防滑除冰服务验收标准
①场站所有通行道路无结冰、无积雪、无浮冰，路面干燥、防滑、无溜滑隐患，满足人员与车辆安全通行。

②融雪剂使用合规，未腐蚀设备、未污染管线及污水处理工艺，无环境污染问题。

③作业现场清理干净，无盐包、无杂物、无残留垃圾，工完场清。

④道路通行顺畅，不影响日常巡检、设备运维及物资运输。

⑤经买方现场检查确认，达到安全通行与场站管理要求，视为验收合格。

冬季电路及管线防冻保障服务

①故障电路、冰冻管线全部修复、解冻、疏通完毕，供电、通水、通气恢复正常运行。

②管线无冻堵、无渗漏、无开裂；电路无跳闸、无短路、无接触不良，运行稳定。

③维修部位牢固可靠，防冻措施到位，短期内无再次冰冻、故障复发隐患。

④作业人员持证上岗，操作规范，现场无安全隐患，无设施损坏。

⑤经买方测试确认，电路、管道功能完全恢复，签字后视为验收合格。

场站降尘抑尘作业服务

①场站道路及生产区域无明显扬尘、无浮土，路面湿润但不积水、不漫流。

②洒水作业覆盖全部扬尘区域，抑尘效果满足环保与现场管理要求。

③洒水过程未污染土壤、未影响污水处理系统，无乱排乱放现象。

④场容场貌整洁，路面无泥污、无扬尘堆积，不影响人员作业与设备安全。

⑤买方现场检查扬尘控制达标，视为验收合格。

防汛及沟渠疏通服务

①场站生产区、办公区、低洼地带无大面积积水、无内涝、无倒灌，雨停后快速排干。

②站内及外围排水沟渠无淤泥、无杂物、无堵塞，排水畅通，水流顺畅。

③积水抽排合规，未冲击污水处理负荷、未造成环境污染。

④道路、场地、沟渠恢复至正常使用状态，不影响场站安全运行。

⑤经买方现场确认无积水、无堵塞、排水系统正常，视为验收合格。

撬装设备应急转移服务
①设备安全运抵指定应急仓库，无碰撞、无变形、无损坏，精密部件功能完好

②所有拆除的零配件、电缆、管道等全部移交，数量与交接清单一致，无丢失、无遗漏

③设备安置平稳牢固，防护措施到位，符合存放要求

④污水处理站现场清理干净，无作业垃圾、无油污、无淤泥，地面恢复至服务前状态
其他要求

执行单位：中海油天津化工研究设计院有限公司及其下属子公司。

