[bookmark: OLE_LINK1]采办计划公告

采办包名称：
海油发展-化工品类部-装备公司东海区域防腐精蜡带等材料采购专有协议采办计划公开如下：
	序号
	采办包名称
	采购范围与主要技术指标
	预计发标
时间
	供应商资质基本要求
	备注

	1
	装备公司东海区域防腐精蜡带等材料采购专有协议
	见附件1
	2026年7月
	见附件2
	


本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。
本次公告有效期是（2026年6月3日）至（2026年6月9日）止。在此期间，有意参与该采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。
如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。

    
中海油能源发展股份有限公司采办共享中心
2026年6月3日  


附件1采购范围与主要技术指标
[bookmark: _Toc13249325][bookmark: _Toc13248928]一、需求一览表
	[bookmark: _Toc13248929][bookmark: _Toc13249326]序号
	SAP物资编码/服务组编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	中文单位

	[bookmark: OLE_LINK1_0_0]1
	84989465　
	防腐精蜡带
	100℃\10000mm×50mm×2mm\≥45N/cm×25N/cm
	SET
	套

	2
	84989466
	防腐精蜡带
	100℃\10000mm×100mm×2mm\≥45N/cm×25N/cm
	SET
	套

	3
	84989467
	防腐精蜡带
	100℃\10000mm×150mm×2mm\≥45N/cm×25N/cm
	SET
	套

	4
	84989468
	防腐精蜡带
	100℃\10000mm×220mm×2mm\≥45N/cm×25N/cm
	SET
	套

	5
	84989469
	防腐精蜡带
	100℃\10000mm×300mm×2mm\≥45N/cm×25N/cm
	SET
	套

	6
	A031212
	防腐底剂
	粘结强度：≥3 MPa（与钢基材），耐盐水性：浸泡8d无锈蚀，耐盐雾性：≥268h无锈蚀
	KG
	千克

	7
	84989470
	填缝块
	100℃\250mm×120mm×40mm\≥45N/cm×25N/cm
	SET
	套

	8
	85332106
	克漏固强带
	100℃\1mm×200mm\≥6N/cm×6N/cm
	SET
	套


供应商投标时需备注品牌。
交货地点：舟山市指定地点或码头。
合同有效期：自合同签订之日起至之后3年内。
交货时间：卖方需在收到买方采购订单后15日内完成交付。
二、技术要求
【以下技术评议指标部分引自标准《GB/T 30788-2025 钢制管道外部冷缠矿脂带包覆腐蚀控制技术》3.2、4.3】
3.2矿脂带  petrolatum tape
以无纺布为成型载体，在以石油脂(或石蜡)为主要成分，添加有填料、防锈剂和阻燃剂等辅助成分的混合物中浸渍制成的柔性带状防腐蚀材料。
4.3矿脂带
矿脂带性能应符合表 2 的规定。
	检测项目
	要求
	检测方法

	厚度/mm
	≥1. 00
	GB/T 3820

	中性盐雾试验(1 000 h)
	无锈迹
	GB/T 10125

	耐化学介质腐蚀 (23 ℃ ±2 ℃ ,7 d)
	10%HCl
	无隆起 、开裂 、剥离等现象
	
SY/T 0315

	
	10%NaOH
	无隆起 、开裂 、剥离等现象
	

	
	3%NaCl
	无隆起 、开裂 、剥离等现象
	


[bookmark: _GoBack]【下述要求为对上述标准中参数的补充优化】
[bookmark: _Hlk132052182]5.1 ★关键技术要求
1）防腐精蜡带
规格：SET
a. 长10000mm*宽50mm*厚2mm；
b. 附着力强，具有抗台风的能力；
c. 光老化试验-紫外辐射暴露，暴露时间1000h,无腐蚀或锈迹渗出；
d. 耐化学试剂，周期30天，无粉化、无膨胀、无失去粘性、无脱离损毁、无锈迹渗出；
e. 透湿率：<0.069perms(<3.956ng/(㎡.s.Pa))；
f. 中性盐雾(NSS)测试：暴露时间1000h,无起泡、无生锈、无龟裂、无粉化；
g. 垂直燃烧等级：V-0;
h. 主要应用区域是法兰、螺栓、弯头、抱卡、管道；
i. 具备SGS产品检测认证，施工简便，可任意裁剪、包覆。
2）防腐精蜡带
规格：SET
a. 长10000mm*宽100mm*厚2mm；
b. 附着力强，具有抗台风的能力；
c. 光老化试验-紫外辐射暴露，暴露时间1000h,无腐蚀或锈迹渗出；
d. 耐化学试剂，周期30天，无粉化、无膨胀、无失去粘性、无脱离损毁、无锈迹渗出；
e. 透湿率：<0.069perms(<3.956ng/(㎡.s.Pa))；
f. 中性盐雾(NSS)测试：暴露时间1000h,无起泡、无生锈、无龟裂、无粉化；
g. 垂直燃烧等级：V-0;
h. 主要应用区域是法兰、螺栓、弯头、抱卡、管道；
i. 具备SGS产品检测认证，施工简便，可任意裁剪、包覆。

3）防腐精蜡带
规格：SET
a. 长10000mm*宽150mm*厚2mm；
b. 附着力强，具有抗台风的能力；
c. 光老化试验-紫外辐射暴露，暴露时间1000h,无腐蚀或锈迹渗出；
d. 耐化学试剂，周期30天，无粉化、无膨胀、无失去粘性、无脱离损毁、无锈迹渗出；
e. 透湿率：<0.069perms(<3.956ng/(㎡.s.Pa))；
f. 中性盐雾(NSS)测试：暴露时间1000h,无起泡、无生锈、无龟裂、无粉化；
g. 垂直燃烧等级：V-0;
h. 主要应用区域是法兰、螺栓、弯头、抱卡、管道；
i. 具备SGS产品检测认证，施工简便，可任意裁剪、包覆。
4）防腐精蜡带
规格：SET
a. 宽长10000mm*220mm*厚2mm；
b. 附着力强，具有抗台风的能力；
c. 光老化试验-紫外辐射暴露，暴露时间1000h,无腐蚀或锈迹渗出；
d. 耐化学试剂，周期30天，无粉化、无膨胀、无失去粘性、无脱离损毁、无锈迹渗出；
e. 透湿率：<0.069perms(<3.956ng/(㎡.s.Pa))；
f. 中性盐雾(NSS)测试：暴露时间1000h,无起泡、无生锈、无龟裂、无粉化；
g. 垂直燃烧等级：V-0;
h. 主要应用区域是法兰、螺栓、弯头、抱卡、管道；
i. 具备SGS产品检测认证，施工简便，可任意裁剪、包覆。
5）防腐精蜡带
规格：SET
a. 长10000mm*宽300mm*厚2mm；
b. 附着力强，具有抗台风的能力；
c. 光老化试验-紫外辐射暴露，暴露时间1000h,无腐蚀或锈迹渗出；
d. 耐化学试剂，周期30天，无粉化、无膨胀、无失去粘性、无脱离损毁、无锈迹渗出；
e. 透湿率：<0.069perms(<3.956ng/(㎡.s.Pa))；
f. 中性盐雾(NSS)测试：暴露时间1000h,无起泡、无生锈、无龟裂、无粉化；
g. 垂直燃烧等级：V-0;
h. 主要应用区域是法兰、螺栓、弯头、抱卡、管道；
i. 具备SGS产品检测认证，施工简便，可任意裁剪、包覆。
6）防腐底剂
规格：KG（3KG/桶）
a. 粘接性强，用于基材防腐，配合精蜡带使用；
b. 海中型底剂，长效防腐，涂抹金属表面，紧密贴敷在金属表面，阻隔空气，防止锈蚀蔓延，增强精蜡带的附着力；
c. 附着力强，具有抗台风的能力；
7）填缝块
规格：SET
a. 长250mm*宽120mm*厚40mm，重量500G；
b. 可塑性强、密封、阻燃、无毒，提供八大重金属的检测结果，可溶性铅未检出，可溶性锑未检出，可溶性砷未检出，可溶性钡未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，可溶性硒未检出； 
c. 填充于法兰间隙，可塑性强，长效防腐。
8）克漏固强带
规格：SET
a. 宽1mm*宽200mm*长10000mm；
b. 提供产品检测报告，报告详情：铅未检出，镉未检出，汞未检出，六价铬未检出，多溴联苯总和未检出，多溴二苯醚总和未检出，DBP未检出，BBP未检出，DEHP未检出，DIBP未检出，PH6.0，耐水性无明显变化，紫外线老化无明显破损开裂，热空气老化无明显破损开裂，耐液体化学试剂（盐酸）无明显腐蚀开裂，耐液体化学试剂（氢氧化钠）无明显腐蚀开裂，剥离强度≥6N/cm×6N/cm，拉伸强度（横向）17.4N/mm，简支梁无缺口冲击强度73KJ/㎡；
c. 用于海上平台，包覆在精蜡带表面，防台风海浪冲击，防盐雾老化。

5.3 证书

[bookmark: _Toc498349703][bookmark: _Toc498350103]首批原料到厂后，供方应提供下列文件：
1）产品使用说明书
2）储存要求及有效期
3）装箱清单
4）测试和检验报告
5）出厂检验合格证和质量证明书
6）MSDS
7）需方需要的其它文件
后续同种材料到厂时，无需再提供第三方报告，自检报告仅提供短期试验结果即可，合格证等其他要求不变。
自检报告中的长期试验，若因供货周期较短，来不及完成试验，可先提供同型号产品以往相应数据，并进行备注说明。
自检报告必须注明产品名称、规格型号、批号（或可追溯性标识码）、生产厂名、产地等信息，且与实际供货信息一致。第三方报告中批号（或可追溯标识码）可以与实际供货不一致，但其他信息必须一致。
供方提供的检验报告等纸质资料，必须包括原材料厂家的原始检验报告。
三、项目联系人
请感兴趣的供应商于2026年6月9日17:00前，与我方联系人接洽。
联系人：于文超
电  话：022-25802271
邮  箱：yuwch2@cnooc.com.cn


附件2供应商资质基本要求 
	资质要求

	1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；
2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。
3.提供1个合同的防腐材料的已完成的供货业绩，业绩证明文件必须至少体现以下内容：①业绩合同复印件，包括：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）、供货内容等内容；②合同所对应的结算发票。
4.提供5人近个三月连续社保证明。
5.提供2022年-2024年经审计的财务报表。
6.提供一份中国海油外业绩，且为近三年内已完成业绩，并提供原件合同及发票。



 
