

[bookmark: _Toc291354277][bookmark: _Toc299915705][bookmark: _Toc291365399][bookmark: _Toc364839385][bookmark: _Toc291275281][bookmark: _Toc74144245]





[image: ]


中海油能源物流有限公司     

物流公司湛江地区2026-2029年车辆车载监控维修服务专有协议
采购技术要求书

编制：                
            审核：                
            安全审核：            
             批准：                 
[bookmark: _Toc13249324][bookmark: _Toc13248927]

一、项目概况及总体要求
[bookmark: _Toc13248928][bookmark: _Toc13249325]1.1项目概况：物流湛江公司现有的生产机具（汽车起重机、叉车、牵引车、大货车和值班车）车载监控长期处于高频运转状态，需要保障设备的平稳运行，消除生产安全隐患。由于现执行合同即将到期，为避免运维服务中断导致监控失效、产生安全风险，确保车载监控持续稳定运行，满足安全生产及监管要求，现申请物流公司湛江地区2026-2029年车辆车载监控维修服务专有协议。
1.2 总体要求：乙方按照甲方要求提供车辆车载监控维修服务。
 本需求部分引用：GBT 19056-2021  汽车行驶记录仪；中华人民共和国产品质量法。
二、服务内容和范围
[bookmark: _GoBack]2.1 服务内容：乙方接到甲方生产指令后（服务委托单、邮件或电话），按照甲方要求提供车辆车载监控维修维修服务。乙方需要对甲方指定车辆车载监控进行故障检测、明确维修所需更换配件、甲方同意乙方维修后乙方才可进行维修，乙方不能在甲方不知情的情况下进行维修或更换配件。
2.1.2 服务车辆包含但不限于汽车起重机、牵引车、大货车、皮卡车和厢式小货车等车载监控的车辆。
2.2 工作量清单:
	序号
	物资/服务名称
	型号/服务要求
	计量单位
	数量
	备注

	一、 车辆车载监控维护服务

	1
	车辆车载监控
	故障检测排除及调试
	台
	74
	

	二、车辆车载监控更换配件服务

	1
	车载gps8路监控录像机
	压缩格式：H.265
视频输出：1路复合视频输出+可选VGA
视频输入：8路1080N
录像分辨率：1080p、720p、D1、HD1、CIF
录像方式：默认自动录像，支持点火录像、手动录像、录像报警等
硬盘：2.5寸最大2T
可否升级：是
支持GPS：是
存储方式：专有裸盘存储方式
USB：前置USB接口，可升级系统，可备份数据，可外接鼠标
录像回放：支持
电源：DC8~36V
	台
	44
	是

	2
	车载gps4路监控录像机
	压缩格式：H.265
视频输出：1路复合视频输出+可选VGA
视频输入：4路1080p、4路720p
录像分辨率：1080p、720p、D1、HD1、CIF
录像方式：默认自动录像，支持点火录像、手动录像、录像报警等
硬盘：2.5寸最大2T
可否升级：是
支持GPS：是
存储方式：专有裸盘存储方式
USB：前置USB接口，可升级系统，可备份数据，可外接鼠标
录像回放：支持
电源：DC8~36V
	台
	56
	是

	3
	7寸U型显示器
	尺寸：7寸
分辨率：1024*600
电压：8V~36V
功率：12W
对比度：350：1
亮度：350DC/M2
可是角度：45°/175°
安装方式：支架/枕框
	台
	58
	是

	4
	车外防水摄像机
	安装位置：车外
色彩：LED夜视
夜视有效距离：8-10米
电压：12V
分辨率：720P/960P/1080P
接口：航空头/AV可选
	台
	45
	是

	5
	半球车内摄像机
	安装位置：车内
镜头：2.8/3.6/6mm
防护等级：IP67
LED灯：24颗
电源：12V2A
接口：航空接口/AV
像素：200万
分辨率：1080P
是否防水：否
	台
	61
	是

	6
	半球车内摄像机
	安装位置：车内
镜头：2.8/3.6/6mm
防护等级：IP67
LED灯：24颗
电源：12V2A
接口：航空接口/AV
像素：100万
分辨率：D1
是否防水：否
	台
	45
	是

	7
	飞碟型摄像机
	安装位置：车内
镜头：2.8/3.6/6mm
防护等级：IP67
LED灯：24颗
电源：12V2A
接口：航空接口/AV
像素：200万
分辨率：1080P
是否防水：否
	台
	48
	是

	8
	车外圆筒型摄像机
	安装位置：车外
镜头：2.8/3.6/6mm
防护等级：IP67
LED灯：24颗
电源：12V2A
接口：航空接口/AV
像素：200万
分辨率：1080P
是否防水：否
	条
	47
	是

	9
	车载监控延长线
	20米，航空接头
	条
	50
	是

	10
	车载监控延长线
	15米，航空接头
	条
	45
	是

	11
	车载监控延长线
	10米，航空接头
	条
	44
	是

	12
	车载监控延长线
	5米，航空接头
	条
	45
	是

	13
	车载监控延长线
	3米，航空接头
	台
	44
	是

	14
	10寸车载监视器
	尺寸：10寸
分辨率：1024*600
电压：8~36V
功率：7W
对比度：350：1
亮度：300CD/M2
可视角度：45°/175°
	台
	48
	是

	15
	车内金属半球摄像机
	安装位置：车内
镜头：2.8/3.6/6mm
防护等级：IP67
LED灯：24颗
电源：12V2A
接口：航空接口/AV
像素：200万
分辨率：1080P
是否防水：否
	个
	46
	是

	16
	电源转换器
	DC24转换DC12V3A
	根
	44
	是

	17
	电源DC母头
	/
	根
	48
	是

	18
	电源DC公头
	/
	个
	45
	是

	19
	车外吊臂支架
	定制
	米
	45
	是

	20
	车外金属线槽
	#24
	对
	44
	是

	21
	同轴无线网桥
	视频信号制式：CVBS/AHD/CVI/TVI/SDI
视频输入阻抗：75Ω
电源：DC12V
内置天线：16dbi
使用温度：-20-60℃
	个
	45
	是

	22
	航空接头
	m8公头
	个
	47
	是

	23
	航空接头
	m8母头
	根
	47
	是

	24
	电源线
	rvv2*0.5
	米
	44
	是

	25
	电源线
	rvv2*1.0
	米
	55
	是

	26
	同轴线
	SYV75-3
	米
	44
	是

	27
	同轴线带电缆
	SYV75-3 + 2*0.75
	米
	49
	是


2.3 服务地点：南油基地和乌石基地。
2.4 服务期限：合同有效期自签订之日起 3 年，采用 1+1+1 模式，合同执行一年期后，若双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用 1 年；若无法达成一致，则合同自动终止。第 3 年同第 2年的操作方式。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。若乙方决定在首个服务年度或第二个服务年度届满后不再续签下一个服务年度，必须至少提前6个月以书面形式正式通知甲方。如乙方未提前通知甲方，导致甲方新合同无法顺利续接，则乙方需继续提供服务至甲方新合同能正常使用为止。
三、执行标准/规范
3.1 GBT 19056-2021  汽车行驶记录仪
3.2 中华人民共和国产品质量法
4、 服务要求
4.1、服务具体要求：
4.1.1 人员要求：
需具备2年及以上车辆车载监控设备维修经验的服务人员，熟悉本技术要求书引用的相关标准，能够熟练处理各类车辆车载监控故障，包括但不限于（如摄像头故障、主机故障、线路故障、数据传输故障等）。
4.1.2 配件要求：
本次维修服务为包工包料全服务，维修过程中所需更换的各类配件、耗材均由乙方提供。
4.2、 技术要求：
4.2.1 维修后的车载监控设备需达到以下要求：摄像头成像清晰、无卡顿、无模糊；主机运行稳定，无死机、重启现象；数据传输正常，能够实时上传车辆行驶数据、监控画面至甲方监控平台。
★4.2.2 部分引用GBT 19056-2021  汽车行驶记录仪５.4.1.2.2 事故疑点记录 ，记录仪应具有事故疑点记录功能，事故疑点记录应符合以下要求： 
ａ） 记录内容包括：行驶结束时间前２０ｓ的车辆行驶速度、开关量信号和行驶结束时的位置信息； 
电源（包括备用电池）断开前２０ｓ内的车辆行驶速度、开关量信号及断电时的位置信息； 
ｂ） 记录的时间间隔为０．１ｓ； 
ｃ） 记录数量不少于最近１００条； 
ｄ） 速度记录单位为千米每小时（ｋｍ／ｈ），测量范围至少为０ｋｍ／ｈ～２２０ｋｍ／ｈ，分辨率不大于 １ｋｍ／ｈ。
4.3、现场管理要求：
4.3.1 乙方维修人员需严格遵守甲方现场安全管理规定，进入甲方基地、作业现场需遵守甲方门禁管理、安全检查要求，主动出示相关证件，接受甲方现场管理人员的监督。
4. 3.2 维修现场需设置安全警示标识，划分作业区域，采取有效的安全防护措施，防止人员伤亡、设备损坏及火灾等安全事故发生；维修过程中产生的废弃物（如废旧配件、电线、包装材料等）需分类收集、交给甲方，严禁随意丢弃，符合环保要求及甲方现场管理规定。
4.3.3 维修作业需规范操作，严禁野蛮施工，避免对甲方车辆、设备造成二次损坏；维修结束后，需清理现场，保持作业区域整洁，无杂物、无油污。
4.4、质量要求：
★4.4.1 部分引用 中华人民共和国产品质量法  第十二条产品质量应当检验合格，不得以不合格产品冒充合格产品。
4.5、工作界面要求：
4.5.1 甲方责任：提供车辆相关信息及监控设备基础资料，配合乙方开展维修作业，提供必要的作业场地及协助，对乙方维修服务进行监督、验收。
 乙方责任：负责提供维修所需的机具、设备、配件及维修人员，严格按照甲方指令及本技术要求书开展维修服务，承担维修过程中的安全责任、质量责任及相关费用，提交完整的维修报告及验收资料，配合甲方完成验收及相关核查工作，负责质保期内的返修服务。
4.6、保密要求：
 乙方及维修人员需严格保密甲方的车辆信息、车载监控数据、生产作业信息、企业管理制度及相关商业秘密，不得向任何第三方泄露。维修过程中获取的甲方监控数据、车辆信息等，仅用于维修作业，维修完成后，需及时删除相关数据（如需留存，需经甲方书面同意），严禁私自留存、传播。
4.7、培训要求：
质保期内，乙方需根据甲方需求，提供免费的技术咨询及应急培训服务，及时解答甲方操作人员提出的设备使用及维护问题。
[bookmark: _Toc13121]五、配备资源要求
5.1、机具要求
5.1.1 乙方自行解决维修中所用到的相关机具设备，乙方提供的机具设备必须满足甲方的现场管理规定。
5.2 人员要求​
维修人员应具备良好的职业道德和服务意识，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方现场管理人员的调度和安排。​
六、服务进度跟踪
6.1 乙方在提供服务维修服务工作时长一般不得超过7个工作日。
6.2 乙方如遇到特殊情况无法在规定的时间内完成维修任务时应主动积极向甲方申请延时（延时申请应如实告知甲方原因），经甲方同意后方可延时。
七、服务及验收标准
7.1、★部分引用GBT 19056-2021 抗汽车电点火干扰:记录仪在进行汽车电点火干扰时，不应出现异常现象，数据记录功能、显示功能应正常。
7.2、视频画面清晰连续、无黑屏花屏卡顿，录像存储完整不丢失。
7.3、线路敷设规整固定、绝缘防护完好，无松动、短路、脱落安全隐患；
8、 质量保证
8.1“质保周期”指维修后车辆的车载监控正常运行的质量保证时间，质保周期为1年（自维修完成并经双方确认合格之日起计算）。 
8.2 质保要求：质保期内因本次维修工艺、配件质量导致设备故障，乙方 24 小时内到场无偿返修、更换合格配件，不得推诿拖延。同一故障两次维修仍无法正常使用，乙方无条件免费更换整套相关设备。
九、其他要求
9.1 技术联系人：李光俊 13553582765。
9.2 付款方式：银行电汇。
9.3 付款周期要求：接到发票及付款资料确认无误后45天内一次性付款。
9.4 结算方式：订单结算。
9.5 其他特殊要求：无。
9.6 执行单位：
（1）中海油（湛江）能源物流有限公司
税号：91440804MADHXABW55
地址及电话：湛江市坡头区南调路1177号 0759-3911898
开户行：中国银行股份有限公司湛江坡头支行
银行账号：734178892468
（2）中海油能源物流有限公司湛江南海西部物资分公司
税号：914408043233066619
地址及电话：广东省湛江市坡头区[南油公司第一生活区(办)海外联检楼] 0759-3900807
开户行：中国建设银行股份有限公司湛江坡头支行
银行账号：44001689150059338899
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