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附件 4-铺管船验船表



	铺管船验船表





检验人员：	



检验地点：	



检验时间：	
 (
＜船舶名称＞-适用性检查＜地点＞，＜日期＞
)

 (
10
)
目 录
1、 船舶检验状态

2、 船舶基本数据
3、 证书、文本、记录及手册
4、 船体结构及甲板舾装设备
5、 轮机、电气设备
6、 通航设备

7、 应急、消防、救生、防污染设备

8、 拖带及附属设备

9、 锚泊设备

10、 起重设备

11、 铺管设备

12、 动力定位设备

13、 直升飞机平台

14、 安全管理体系与 HSE 管理体系

15、 船舶人员管理

16、 生活设施、船容船貌


1.检查状态
	目次
	项目
	注解

	1.1
	日期：
	

	1.2
	地点：
	

	1.3
	检查人：
	

	1.4
	船舶状态：
	

	1.5
	吃水深度（首、尾）：
	

	1.6
	未检查或无法检查区域：
	

	1.7
	参加的主要负责人：
	



2．船舶基本数据

	目录
	项目
	备注

	2.1
	船舶名称：
	

	2.2
	船舶类型：
	

	2.3
	主要的专用设备：
	

	2.4
	国籍/船籍港：
	

	2.5
	航区：
	

	2.6
	国际海事组织编号：
	

	2.7
	★时间/地点（建造）：
	适用条件：
船龄小于 30 年

	2.8
	时间/地点 （改造）：
	

	2.9
	注册业主/船东：
	

	2.10
	管理人/经营人：
	

	2.11
	船型尺度：
	

	2.12
	船舶检验机构：
	

	2.13
	船舶登记号：
	

	2.14
	船舶识别号:
	

	2.15
	总吨位、净吨位：
	

	2.16
	总载重吨：
	

	2.17
	最大吃水：
	

	2.18
	推进方式：
	

	2.19
	最大航速/经济航速：
	



3. 证书、记录及文本手册

	目录
	执照
	发证：时间/地点
	终止日期

	3.1
	注册处和国籍证书：
	
	

	3.2
	国际吨位证书（1969）：
	
	

	3.3
	DOC 符合证明：
年度签注：
	
	

	3.4
	SMC 安全管理证书（500 总吨以上）：
	
	

	3.5
	保安证书：（500 总吨以上机动船）
	
	

	3.6
	已颁布的结构安全证书：
年检：
	
	

	3.7
	已颁布的设备安全证书：
年检：
	
	

	3.8
	已颁布的无线电安全证书：
年检：
	
	

	3.9
	（国内）海上货船适航证书（代替上述三证）：
（国际非机动船）航行安全证书（代替上述三证）：
年检：
	
	

	3.10
	国际载重线证书：
年检：
	
	

	3.11
	国际防油污证书：
年检：
	
	

	3.12
	国际防止空气污染证书：
年检：
	
	

	3.13
	国际防止生活污水污染证书：
年检：
	
	

	3.14
	主、副机大气防污染证书 EIAPP （2000.1.1
130KW 以上）：
	
	

	3.15
	最低安全配员证书:
	
	

	3.16
	船舶营运证：
	
	



	
3.17
	船舶防污底证明：
	
	

	
3.18
	船舶舱室符合证明：
	
	

	
3.19
	灭火设备检验证书：
便携式灭火器：推车式灭火器：
氟蛋白泡沫灭火器：
CO2 系统：
	
	

	
3.20
	★入级证书情况：
年检：
	
	

	
3.21
	船体检验（坞检）：
	
	

	
3.22
	
船舶装载手册（甲板承载力说明）：
	
	

	
3.23
	
LRIT：国际航行 300 总吨及以上 2008.12.31
	
	

	
3.24
	
起重设备检验证书：
年检：吊重试验大纲及报告：
	
	

	
3.25
	
船舶保险：

船舶一切险：环境责任险：
船员工伤意外险：
	
	

	
3.26
	
PSC 检查及安检记录簿：
	
	

	
3.27
	
稳性计算书：

整体航路的稳性计算报告：
	
	

	
3.28
	
船舶系固手册(国际航行动力船舶)：
	
	

	
3.29
	
油污应急计划（400 总吨以上非油船）：
	
	

	
3.30
	
油类记录簿：
	
	



	
3.31
	
垃圾记录簿：
	
	

	
3.32
	
垃圾管理计划（400 总吨以上）：
	
	

	
3.33
	
压载水管理计划：
	
	

	
3.34
	防油污民事责任燃油保证书（ 1000 总吨以上）：
	
	

	
3.35
	
船舶残骸清除责任保险或其他责任保证书

（300 总吨以上）：
	
	

	
3.36
	
船员证书：

适任证书：服务薄：
专业培训合格证书：特殊培训合格证书：
健康证：
	
船员证书清单
	

	
3.37
	
MLC(200 总吨以上)：
	
	

	
3.38
	
SEEMP 和证书：
	
	

	
3.39
	
船舶主要关键设备大修记录：

主机：副机：锚机：舵机：
锅炉：
	
	

	
3.40
	
船舶和设备事故记录及调查处理报告：
	
	

	
3.41
	
船体、结构重大损坏及修理记录：
	
	



	
3.42
	
船体坞检报告:
	
	

	
3.43
	
船体测厚记录:
	
	

	
3.44
	
法定值班日志、记录:

航海日志：轮机日志：
应急设备检修记录薄：
	
	

	
3.45
	
船舶总布置图:
	
	

	
3.46
	
相关资料：

1 技术资料清单

2 设备说明书

3 设备使用维护手册

4 设备说明书清单

5 MARPL 公约及修正案

6 STCW 公约及修正案

7 SOLAS 公约及修正案

8 ILLC 1966-国际载重线公约

9 COLREG 1972-国际海上碰撞规则

10 SAR 1979-海上搜寻救助国际公约

11 SALVAGE 1989-海上救助国际公约

12 ITC 1969-国际吨位丈量公约

13 国际信号规则

14 国际安保规则

15 国际安全管理规则

16 驾驶台程序指导
	
	



	
	
17 国际危险品货物规则

18 商船船员管理手册
	
	



4. 船体结构和甲板舾装设备

	目录
	项目
	备注

	4.1
	甲板面：
	

	4.2
	船体及载重线标志：
	

	4.3
	压载舱、油舱、淡水舱：
	

	4.4
	货舱及开关：
	

	4.5
	水密门窗：
	

	4.6
	通风筒及挡板：
服务区域的明确标识：
	

	4.7
	透气帽、烟囱百叶窗：
	

	4.8
	舱盖：
	

	4.9
	加油管线及输送软管：
	

	4.10
	主锚、锚机、锚链：
	

	4.11
	绞缆机：
	

	4.12
	走道，楼梯，登乘梯：
	

	4.13
	护舷材：
	

	4.14
	码头用舷梯和安全网：
	

	4.15
	防火门及防火分隔：
	

	4.16
	辅助吊机：
数量：类型：
安全负荷：
长度：状况：证书：
	

	4.17
	甲板载荷
	

	4.18
	甲板装载能力
	



5 轮机、电气设备

	目录
	项目
	备注

	5.1
	设备简述：
	

	5.2
	主机：
	

数量/马力：
类型：驱动装置：运转时长：
状况：
是否进行了测试：氮氧化物技术案卷：
	

	5.3
	副机：
	

数量/马力：
类型：运转时长：
状况：配电板：电压：
应急电源：
氮氧化物技术案卷：
	（包括发电机）

	5.4
	轴带发电机：
	

数量/发电马力：
状况：配电板：电压：
稳压电源：
	

	5.5
	泵浦：
	

货油泵：燃油驳运泵组：
滑油驳运泵组：卫生水泵组：饮水泵组：
热水循环泵组：

主海水泵：
	



	
	主淡水泵：辅助淡水泵：
通用泵：
压载泵：消防泵：
应急消防泵：
舱底泵:
	

	5.6
	侧推：
	

数量：类型：
驱动方式：
状况：
	

	5.7
	舵：
	

数量：类型：舵机：
应急操作说明：
测试：应急演练记录：
	

	5.8
	船舶污油水系统：
污油柜容积：污水柜容积：
淡水舱处理装置：污水（粪便）处理系统：
油水分离器：
舱底污水液面平衡报警系统定期检验记录：
	

	5.9
	燃油、油料管理：
	

	
	油料存储：
	

船舶总容量：船载数量：
	燃油
	柴油
	滑油
	淡水

	
	燃料消耗率：
	

主机燃油消耗率：副机燃油消耗率：锅炉燃油消耗率：
焚烧炉：
	



	
	其它燃油设备：
	

	
	油料流量计：
	

	
	燃油消耗、存量记录：
	
法定日志上是否记录：记录是否完整、真实：
	

	
	燃润油月度报表：
	

	
	燃油加装及驳装记录：
	

	
	加强油料管理，安全教育，廉洁教育的培训教育
活动和记录：
	

	
	上次燃油/滑油：
	

检测程序：燃油化验时间：燃油化验结果：滑油化验时间：
滑油化验结果：
	

	
	燃油柜、滑油柜：
	

	
	油样管理：
	

	
	油位安全报警装置：
	

	5.10
	造水机和饮用水处理设备：
饮用水检测化验报告：
	

	5.11
	各冷却器：
	

	5.12
	各水柜：
	

海水压力柜：淡水压力： 热水压力柜：
饮用水柜：
	

	5.13
	锅炉：
	
水位表：压力表：安全阀：
	

	5.14
	燃油分油机、滑油分油机：
	

	5.15
	主空压机组：
	

	5.16
	机舱供风系统：
	

	5.17
	电气维护保养：
	

主配电板及接地装置：
	



	
	应急配电板及接地装置：配电板保护装置：发电机主开关：
各泵浦马达外观保养：泵浦马达自动切换、程序起动功能：
电源控制箱：动力绝缘低报警：照明绝缘低报警：
各种电器仪表：机舱警报系统：
各种记录仪、打印机显示器：各类温度检测装置、指示仪表：
甲板照明灯、探照灯、装货灯、应急照明灯、防爆灯、工作灯维护保养：
各种转速计、转数计及传送系统：轮机员呼叫、舱室呼叫、二氧化碳施放呼叫系统：
安全警示标识：照明灯状态良好，灯罩和保护机构没损坏：
主要关键及设备操作规程：
	

	5.18
	机修设备：
车床：钻床： 砂轮机：电焊机：工具台：台虎钳：
	以上设备外观检查，操作规程是否张贴

	5.19
	手持电动工具：
清单:外观：检测：
安全标识：
	



	
	管理规定以及程序文件:
	

	5.20
	预防性维护保养：
轮机部各种机务报表是否按规定每月按时上报：是否有船机主管签字，同时保存完整：
各种维修记录本是否正确填写；是否有部门长及
船机主管定期审核的签字：
设备修理工程单、验收单是否在轮机长处保存：
	

	5.21
	日志记录：
各种机务报表：轮机日志：副机日志：
应急设备检查记录薄：
电器绝缘记录：
	

	5.22
	机舱状况：

锅炉、焚烧炉周围是否清洁有无油污垃圾及杂物：机舱是否整洁、明亮、各层地板有无油迹：
梯子及扶手是否完好机舱是否有油和水长期渗漏

的迹象：舱底是否有过多污水：污水井及警报功能：
各种设备有无跑、冒、滴、漏现象：油盘及油槽
是否清洁：地面、天车是否安全：照明是否充足：
是否配备分类垃圾桶：
安全警示标识是否齐全：
	



6. 通航设备

	目录
	项目
	备注

	6.1.
	驾驶台程序规定：
海图与出版物管理：
总布置图：防火控制图：
进出港操作程序：应急情况反应程序：
驾驶台远程操控系统以及舵机动力单元的操作流
程框图的张贴：船长常规命令和夜航命令：
驾驶员以及甲板工作人员在常规命令上进行会签：
夜航命令执行及完成情况：夜有效保证船舶航海出版物和海图等即时有效的
体系或程序文件：有效应对航行警告以及如何对具体的航行警告等
进行标绘的有效管理体系：明确的吸烟管理规定的张贴：
紧急情况下操作DSC 以及卫星通讯系统的操作说
明：紧急情况下通讯系统的正确使用：
通讯设备、设施定期检查检验并将检验的记录：
	

	6.2.
	航海图和出版物：
航海图书总目录：海图（能否覆盖航线）：
航路指南：进港指南：灯标表：
无线电信号表：
潮汐表：海图改正是否最新：
	

	6.3.
	记录簿/出版物：
航海日志：演习记录： 夜航命令簿：
	



	
	磁罗经校正：训练（健康）手册：
航空与海上搜救手册：
	

	6.4.
	雷达（500 总吨84.9.1 后；10000 总吨以上配两台）：
	

	6.5
	自动识别系统（国际航行 300 总吨或 500 总吨）：
	

	6.6
	电罗经（500 总吨 84.9.1 后，1600 总吨以上配电
罗经复制器）：
	

	6.7
	磁罗经（150 总吨以上）：
保养记录：磁罗经自差表更新：磁罗经自差记录簿：
的磁罗经补充液是否有泄露：
	

	6.8
	测深仪（国际航行 500 总吨 80.5.25 后或 1600 总
吨 80.5.25 后）：
	

	6.9
	舵角指示器（国际航行 500 总吨 84.9.1 后）：
	

	6.10
	航海设备：
GPS：
电子海图导航系统：六分仪，天文钟和航海表：
测方位设备：声号系统：
航行灯：
	

	6.11
	无线电通讯系统：
覆盖海区：操作员证书：
操作员是否熟悉设备操纵：应急频率及联系表：
GMDSS 日志：高频/中频：超高频：
DSC：
航警接收机：卫星电话：
传真：
	



	
	邮箱：紧急无线电示位标（EPIRB）：
雷达应管器(SART)：应急无线电双向电话：
风速风向仪： S-VDR: (2002.7.1 前 3000 总吨及以上货船)： VDR：(2002.7.1 后 3000 总吨及以上货船)： 无线电池使用或维护及存余电量检查记录：
500 米安全警戒区域之内使用无线电设备的程序文
件：
	

	6.12
	气象接收仪:
	

	6.13
	搜救灯：
	

	6.14
	莫尔斯灯& 蓄电池:
	



7. 应急、消防、救生和防污染设备

	目录
	项目
	备注

	7.1
	安全训练手册
	

	7.2
	消防安全操作手册
	

	7.3
	防火训练手册
	

	7.4
	防火控制图
	

	7.5
	★救生艇（筏）定员：
单舷满足 100%定员：
	

	7.6
	气胀式救生筏：
外观：相关标识：可用状态：
静水压力释放器年度检修证明：
	

	7.7
	救生（助）艇：
属具配备及标识：划桨、艇蒿、艇底塞、烟火信号、、淡水食品、首
缆、太平斧等：
艇体：舵板及机架坐、舵杆、螺旋桨、视窗玻璃、反光
带：救生（助）艇的存放：
环艇设置的链环状可浮救生索状况：止荡索的连接和快速释放布置：吊艇索（5 年更换期）：
海锚：救生艇双向无线电电话装置：
周试验记录：艇机启动（3 分钟内）：
防冻液和冬季用油（一般-35#）：
机器运转：燃油储备：
救生艇启动电瓶维护应急照明曲臂灯：
艇降落回收装置：
限位器：
	



	
	卷扬机手动摇柄：
吊艇架：吊艇钢丝绳：
舱室救生艇筏等处应急照明：
救生艇登乘装置:集合点标志：
操作规程:
	

	7.8
	救生圈：
配备数量:存放位置：相关标识：
救生圈重量：
反光带:绳索:
浮灯及烟雾信号:
	

	7.9
	救生衣：
相关标识：反光带:
笛哨:救生浮灯:
驾驶台、机舱等值班场所是否配备足够的救生衣:公共场所及救生艇筏处穿着救生衣示意图:
救生衣是否船检认可形式：
	

	7.10
	浸水保温服：
数量配备：是否船检机关认可形式：驾驶台/集控室是否配备：船员住舱是否配备：
在规定位置存放位置的标准标识：
	

	7.11
	固定消防保护处所（固定 CO2）：
释放操作说明：称重/管路吹通报告：释放报警装置：
路与总管阀门的连接：
钢瓶安保装置：
	



	
	遥控释放气瓶压力：
二氧化碳间通风状况：
	

	7.12
	泡沫泵组：
	

	7.13
	移动消防器材：
灭火器配备数量：
存放位置：灭火器可用状态：
年检：
船舶月检：
	包括手提式，舟车式、氟蛋白式

	7.14
	消防管、消防栓、消防皮龙、消防皮龙枪：
消防管线：消防栓：隔离阀：皮龙箱：皮龙带：
皮龙枪（水雾两用）：
	

	7.15
	消防员装备：
备用气瓶:呼吸气瓶压力：气瓶低压报警：
消防员装备存放位置：
	

	7.16
	探火及警报系统：
感温、感烟探头：通用报警系统及警铃（每月试验）：
探火系统按钮（位置、数量、有效性）和玻璃面
罩：
	

	7.17
	总用消防泵：
	

	7.18
	应急消防泵：
	

	7.19
	防火门：
结构状况：防火等级：
	

	7.20
	应急逃生通道：
相关标识：结构、位置：
防火门：
	



	
	通道内外是否畅通：
照明：
	

	7.21
	EEBD：
配备数量/位置：
相关标识：
	

	7.22
	应急设备：
风油切断：速闭阀装置：
机舱天窗/烟囱防火挡板：通风筒/油柜透气孔：
应急电瓶启动和充放电：
应急发电机柴油柜油料存储：
	

	7.23
	舱底应急吸入阀：
相关标志：附近无障碍物：阀杆、阀体：
开关：
	

	7.24
	应急空压机组：
机组周试验记录：空气瓶效用试验记录：
	

	7.25
	垃圾处理设备：
垃圾焚烧炉：生活垃圾粉碎机：垃圾分类桶或箱：
垃圾公告：
	参照垃圾管理计划

	7.26
	粪便柜处理装置：
	

	7.27
	油水分离器：
外观维护：试验使用记录：报警装置：
严禁排放警示标牌：
排放示意图：三通转换阀功能：
操作规程：
	



	7.28
	国际通岸接头：
污油水国际通岸接头：污油、水柜工作状况良好：生活污水国际通岸头：
消防水国际通岸接头：
	

	7.29
	堵漏器材及清单：
	

	7.30
	溢油防污染器材及清单：
	

	7.31
	抛绳器：
	

	7.32
	手持烟火信号、烟雾信号：
	

	7.33
	12 支降落伞火箭信号：
	

	7.34
	EPIRB：
	

	7.35
	雷达应答器：
	

	7.36
	烟雾信号：
	

	7.37
	
船上应急通讯：

应急指定的操作人员：
卫星电话：船长手机：
	起租期间要求每月不定期试验卫星电话是否通畅

	7.38
	
每次巡视后关于防火内容的记录：
	

	7.39
	
所有防火设备，设施的 IMO 标识的张贴：
	



8. 拖带及附属设备

	目录
	项目
	备注

	8.1
	拖力眼板：
	

	8.2
	应急拖力眼板：
	

	8.3
	应急拖缆：
	

证书：长度：直径：
破断拉力：
材质：使用记录：
状况：
	

	8.4
	三角板：
	

证书：尺寸：
破断拉力：
材质：使用记录：
状况：
	

	8.5
	龙须链:
	

证书：长度：
链环直径：破断拉力：
材质：
状况：
	

	8.6
	卡环：
	

数量：安全负荷：
状况：
	

	8.7
	导向滑轮:
	

数量：
	



	
	类型：
状况：
	

	8.8
	导缆孔：
	

	8.9
	浇铸索结：
产品证书：年检证书：
	

	8.10
	过桥缆回收装置：
	

	8.11
	应急拖缆的引绳：
	

	8.12
	应急拖带程序：
	



9 工作锚机

	目录
	项目
	备注

	9.1
	★工作锚：
数量和种类：
重量：拉力：证书：状态：
	

	9.2
	工作锚机：
数量和种类：最大负荷：
刹车：证书：
滚筒装置：
保养程序和记录：
	

	9.3
	控制台：
出链长度计量设备：锚链张力监测设备：
控制操作：中央监视器：
	

	9.4
	锚泊定位系统：
类型/接触器：操作状况：书面记录：
	

	9.5
	抛锚作业程序及注意事项：
	

	9.6
	★工作锚缆：
尺寸、长度、结构：
规格证书：检查程序：
	

	9.7
	导缆钳：
	

	9.8
	系泊浮标：
尺寸：类型：
	



10. 起重设备

	目录
	项目
	备注

	10.1
	基本信息：

起重设备的型号和数量：
主钩能力：铺钩能力：最大吊高：操纵装置：起重补偿:
操纵设备的测试记录:
其它/注意事项:
	

	10.2
	证书：

吊重试验：标准机构：
每五年一次的检验：
年检：吊索具证书和检验：主滑轮组无损检验：载荷传感器校正：
其它/注意事项:
	

	10.3
	证明文件和手册：

可利用的操作指导手册：修改后的最新的操作手册：操作手册中环境操作限制：
环境限制：吊装作业前检查程序：吊机运行检查表：
吊机手培训和取证：船舶起重机具，索具等的货物
设备登记手册：起重设备，索具等（例如：应急停止装置，负荷以及超负荷
指示器）处于安全工况的检
	



	
	验：记录等文件：
其它：
	

	10.4
	维修保养：

保养计划：钢缆检验程序：
钢丝绳检验是否有专人负责：
柴油机运行时间：柴油机保养情况：兆欧表测试：
其它：
	

	10.5
	操作/运行：

操作系统为限制区域标识：钢缆和齿轮监测系统：
临界（重大）起重操作（描述）：
载荷传感器显示：驾驶台仪器仪表或视频监控：
	

	10.6
	安全设备：

超载报警：紧急停止：限位开关：
柴油机机械设备报警：电器设备报警：火灾探测：
手提灭火器：飞机示警灯：
喇叭：吊装机具、索具（例如：吊机、吊点及其辅助机件等）明确的
SWL（安全负荷标识）：
	

	10.7
	状况调查：

主甲板与支撑结构的连接：
吊车：转台：
	



	
	转动机构：
滑环：吊机室：机舱：
电气齿轮室：
绞车房：主绞车：
卷扬机绞盘机：
操纵室：控制/显示：
A 字架：踵销：
吊臂结构：
垫块：滑轮与钢缆的润滑系统：
梯子和过道：吊臂，A 字架，绳轮和滑块：
蒸汽管道和接口：主滑轮和主钩：辅滑轮和辅钩：
其它：
	



11. 铺管设备

	目录
	项目
	备注

	11.1
	监视系统：
船舶： Pipe touch down location：
	

	11.2
	最大铺管速率：
	

	11.3
	最大工作水深：
	

	11.4
	最小工作水深：
	

	11.5
	管径范围：
	

	11.6
	托管架尺寸：
	

	11.7
	托管架操作：
	



	11.8
	焊接站：
	

	11.9
	检验站：
	

	11.10
	涂层站：
	

	11.11
	校准操作：
	

	11.12
	管道张紧器：
	

	11.13
	卡管器：
	

	11.14
	张紧器张力：
	

	11.15
	管道加载布置图：
	

	11.16
	管道配载布置图：
	

	11.17
	移至作业线：
	

	11.18
	液压动力站：
	

	11.19
	AR 绞车系统：
	

	11.20
	可作业的气象许可条件：
	

	11.21
	海流计：
	

	11.22
	★铺设模式（双节点）：
	



12. 动力定位系统

	目录
	项目
	备注

	12.1
	★动力定位级别（2 或以上）：
	

	12.2
	动力定位级别认证：
	

	12.3
	动力定位系统操作手册：
	

	12.4
	动力定位程序手册：
	

	12.5
	FMEA 数据：
	

	12.6
	每年 DP 测试数据：
	

	12.7
	DP 测试中的遗留项：
	

	12.8
	未解决的整改项：
	

	12.9
	控制系统：
生产厂商与型号：
	



	
	位置输入类型：
	

	12.10
	推进系统：
	

	12.11
	DP 作业人员取证：
（其他取证情况参照 4.4）
	

	12.12
	DP 工程师和技师取证/经验：
	





13. 直升机平台

	目录
	项目
	备注

	13.1
	直升机接机手册：
	

	13.2
	接收机频率：
	

	13.3
	航空通信：
	

	13.4
	直升机平台许可证书：
	

	13.5
	消防设备：
	

	13.6
	接机船员装备：
	

	13.7
	平台指示灯：
	

	13.8
	风向标：
	

	13.9
	接机船员培训取证：
	

	13.10
	旅客教育程序：
	

	13.11
	飞行前操作检查：
	

	13.12
	平台状态与安全网：
	

	13.13
	CAP 437 中要求的有关直升机平台相关出版物；IATA/ICAO IAMSAR Manual：
国际航空运输协会的规定：民航机场手册：
国际民用航空组织公约：
附件 14 第 II 卷（机场）和附件6 部分 III（国际业务-直升机直升机）：
	



	13.14
	符合 CAP 437 相关要求的飞机平台检验证书或符合说明:
	

	13.15
	行李称重电子称标定：
	

	13.16
	上下直升机人员、行李称重程序纳入船舶保安计划：
	

	13.17
	直升机吊运作业的明确文件程序：
	

	13.18
	直升机加油柜在驾驶台紧急停泵装置：
	

	13.19
	直升机甲板天气情况，运动轨迹等的实时监测程序：
	

	13.20
	直升机平台附近集合区域与
接机区域：
	

	13.21
	飞机平台划定为限制区域的相关程序文件：
	

	13.22
	飞机降落之前对飞机平台，防滑网张力以及周边安全环境等进行检查的程序文件：
	

	13.23
	防滑网指定位置的固定：
	

	13.24
	★直升机平台起落飞机重量
	



14. ★安全管理体系和 HSE 体系

	目录
	项目
	备注

	14.1
	安全管理体系文件：

SMS 体系与业主要求之间的桥接文件：体系文件管理变更程序：
MOC 申领以及执行的直接证据文件：
	

	14.2
	安全生产责任制及清单：
	

	14.3
	CWBT 年度维护保养计划、执行记录、报告：
	

	14.4
	观察项与不符合的整改报告：
	

	14.5
	事故报告：
关于事故、事件的报告、调查以及后续跟进措施以及不符合项整改风险事件等的记录更新：
	

	14.6
	年度培训计划：
	

	14.7
	新聘和转岗岗前培训：
	

	14.8
	外来人员安全教育：
	

	14.9
	上岗培训：
	

	14.10
	人员在甲板工作的监视系统：
	

	14.11
	船长复查报告：
	

	14.12
	指定人员访查报告：
	

	14.13
	年度内审符合性评价：
	

	14.14
	公司对人员的适任能力及考核评估：
	

	14.15
	船员休息时间表的制定张贴：
	

	14.16
	12 个月以内的船长新聘雇佣培训：
	

	14.17
	对不适任船员调离本岗位的规定或程序：
	

	14.18
	测氧测爆仪测试气体及记录：
	

	14.19
	毒品测试试纸：
	

	14.20
	安全员对于工作的责任能力：
	

	14.21
	安全会议：
	



	
	上次举行：持续记录：
简要描述：
	

	14.22
	班前班后会：
班前班后会记录：安全风险分析：
	

	14.23
	应急部署表：
消防：弃船： 集合点，
人员落水：有毒气体泄漏：飞机失事：
堵漏：溢油： 应急舵：
利用调载以及舱底污水保证船舶稳性的定期演
练：
	

	14.24
	许可工作系统：
进入封闭处所：热工作业：电工作业：
高空作业/危险区域作业：
	

	14.25
	船舶应急预案：
	

	14.26
	应急演习：
消防：弃船：堵漏：
人员落水：飞机失事：
溢油：有毒气体：
防海盗：
应急舵：
	描述频率/最近举行日期

	14.27
	HSE 管理：
	

	
	能够足以进行承包商在船工作风险识别以及管控
	



	
	的相关程序文件：
明确表明在船施工承包商必须遵守船舶事故/事件报告和分析规定的相关程序文件：
船方与承包方（施工方）签订安全管理协议：
表明施工人员相关工作经验及资历证书的证据文
件：
有效评估是否允许作业者临时安装设备以及接入
船舶系统的评估管理文件：
陆地管理人员在施工之前对具体施工内容进行核
实、审批：防火、监火培训清单：
在船管理以及使用危险品的相关程序以及文件： SOPEP 库房中 MSDS（危化品清单）：
防火、监火培训清单：对船员进行船舶测氧测爆仪器相关培训：
气体仪表校定证书：船舶住舱噪音指数监控报告：
能够明确分别 HLO 以及 HAD 的（Hi-Vee）专业工
作背心：
入级船舶船员住舱需配置 grab bags（手提包-手
电/电池/手套等)：
认定为“enclosed spaces（限制空间） ”的区
域明确划分，且标识明确：急救箱定期检查及记录
船舶具备提供 24 小时医务服务以及咨询的能力：
船医务人员适任的证据文件：
PTW（工作许可）以及 SMS 制度中未明确关于“Stop the job(勒令停止工作）”的相关条款内容：
安全色制度执行：吊装机具、索具等的定期检查、检验记录：
管线铺设系统中应急关断设备的定期检测记录：
厨师处理人员的健康培训和健康证：对于公司事故工伤流程的理解：
眼睛保护装置：化学品间面罩工作服手套洗眼液：船舶稳性计算机和相关软件：
建立船舶人员减员撤离程序：
	



15. 船员管理

	目录
	项目
	备注

	15.1
	船员技能满足要求
	

	15.2
	船上总人数：
	符合最低配员证书要求

	15.3
	船员名单：
	要求复印船员名单一份

	15.4
	船上作息时间表：
	要求符合《2006 海事劳工公约》要求

	15.5
	宣贯我公司《外租船在港记录管理规
定》：
	要求签署《会议签到薄》并拍照

	15.6
	船上主要人员：

	
	

职位：船长： 大副： 轮机长：
安全总监：
监督：其它主要人员：
	

姓名：
	

证书：签注：
相关工作经验：

	15.7
	人员管理：
适任证书和健康证书与船员相符：在船人员信息与报备信息相符：
船长、轮机长、大副是否满足资历要求：高级船员是否掌握本岗位业务知识：
劳保是否穿戴整齐：船上梯口值班：上船安全教育：
船长大副是否同时离船：轮机长大管轮是否同时离船：
船上是否有无关人员逗留或留宿：
酒精类饮料与毒品声明是否在全船关
键位置张贴：酒精和毒品突击检查记录：
禁止赌博与钓鱼规定是否在全船关键
	




不满足资历要求是否进行《船舶关键作业指导书》培训



	
	位置张贴：
禁止饲养宠物规定是否在全船关键位
置张贴：赌博与钓鱼：饲养宠物：
船舶是否张贴了靠泊期间的值班规定
并得到执行：船舶是否张贴了船员值班休息时间表：船舶是否提供相关的培训如：
新聘和转岗培训、年度培训计划编制与执行、应急培训、岗位技能培训、新冠疫情防控最新要求培训、海工船舶检验组下发的事故安全警示培训、海事类最
新修订文件的培训等：船员考核评价体系：船员激励制度：
	



16. 生活设施、船容船貌

	目录
	项目
	备注

	16.1
	中央空调：
压缩机：电动马达：吸排压力：系统管线：报警装置：
系统运行指示灯：
风机：蒸汽压力、管线、阀门、送风温度：
	

	16.2
	伙食冷藏：
冰机机组工况：冰机保养外观：供风系统工况：
伙食冷库温度保持：
	



	
	冷库处配有棉衣、警示牌：
报警装置：
	

	16.3
	船容船貌与后勤管理（所有类型船舶）：
船舶整体观感是否整洁：船壳水线以上部分锈蚀与凹陷情况：
甲板是否存有油水：甲板、艏艉甲板及栏杆保养是否良好：
生活区安全通道畅通、照明充足、标志清楚：工作间、物料间、备件间、各油槽等干净整洁：工具物料摆放整齐，无杂物乱放，无油污和积水
现象，通道通畅：洗衣间、卫生间、更衣室设施完好、整洁：
干燥室无可燃物：厨房整洁、炊具、配料放置有序、通风良好：厨房设备器具完好、有安全操作规程、安全警示
标志：存放伙食的库房整洁、食品摆放有序、无蟑螂和
鼠害：机舱整洁、明亮、各层地板有无油迹：
机舱无油和水长期渗漏的迹象、舱底无过多污
水：各种设备无跑、冒、滴、漏现象、油盘及油槽清
洁：各油水日用柜外观整洁干净，颜色及文字标识清
晰、正确：各管系及主要阀件的标识清晰、外观整洁：
所有照明灯的灯罩完整无损、无直接裸露的灯管
和灯泡：各层通道梯踏板无缺损、，梯道防滑、护栏完整：集控室内无杂物堆放，主配电板前铺设绝缘垫，
并备有三个以上“禁止合闸”警示牌：机舱安全警示标志悬挂张贴全面、醒目：废气管和蒸汽管上的隔热层材料完整：
舵机房的卫生状况，物品摆放是否整齐，各液压
	



	
	设备是否有泄漏现象：侧推间的卫生状况，各液压设备是否有无泄漏现
象：各化学品、易燃品、油漆不乱堆乱放：
没有私拉电线：
没有裸露电缆：
	

	16.4
	网络配备
	

	16.5
	办公条件
	



17. 项目要求

	
序号
	
评审科目
	
项目要求

	

1
	
★船级
	持有CCS 中国船级社颁发的有效船级社证书（或其他船级社颁发的入级证书，例如 ABS,DNV,BV,LR 等），满足最低配船员、船舶防污染、救生、消防等法规要求，船舶证书齐全且
在有效期内。

	
2
	
★船舶作业能力
	船舶铺管设计满足不小于 150m 水深作业能力，铺管船应具备使用双节点、双层管模式进行海管铺设的能力，适应管径
不小于 24 英寸，提供双节点铺设的施工方法描述。

	3
	★船舶设备能力
	A&R 绞车不小于 200T；张紧器不小于 200T；托管架有效长度
不小于 70m。

	4
	★船舶适用条件
	船龄小于 30 年，船舶航区应为无限或近海航区。

	
5
	
★铺管船类型
	铺管船若为锚系作业船，工作锚应不少于 12 个，不小于 10吨，工作锚缆实际可抛出的长度不少于 2000m；铺管船若为
动力定位船舶，定位系统应为DP2 或以上定位系统。

	


6
	

★船员资质
	提供书面简历，船长、大副、DPO、轮机长、水手长、首席电气工程师需有 5 年以上铺管工程施工经验；其他人员如大管、二管、二副、锚机班班长、锚机操作手、张紧器操作手、管子对中操作手、吊机手和起重指挥人员需有 3 年以上海管铺设施工经验，并具有有效期内的海上相关作业的资质证
书，甲板人员具有倒抛锚的操作施工经验。

	7
	★直升机甲板
	具备满足 9.2 吨直升机起降的相关证书和相应的信号、通讯
和安全等设备。

	
8
	★船舶、人员证书、体系要求
	具有完善的安全管理体系，DOC 及SMC 均齐全有效（自航
船）；各类船舶法定证书齐全有效；人员适任证书、健康证及特种作业证书等应齐全有效。

	9
	★消防、救生设备
	按照防火控制图及救生布置图的要求配备有效的救生、消防
设备设施（救生艇、筏应满足单舷 100%）。















附录“A”船员名单


本验船表作为验船人员对外取资源检验的船舶管理工具使用，本验船表包含的信息只尽量反映当时真实的船舶状况，提供该船舶状况下的使用建议，不承担由此带来的相关法律责任。验船报告的最终解释权在海油工程验船组
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