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1 总则

本技术询价文件仅适用于中海石油华鹤煤化有限公司2027年-2029年华鹤公司盐酸采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的盐酸出厂资料（可选）等方面的具体要求。

本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的药剂及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。

招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供药剂及其服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的药剂及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供药剂及附属物资的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

项目概况

项目名称：2027年-2029年华鹤公司盐酸采办。
项目地点：黑龙江省鹤岗市哈萝公路鹤岗段8号中海石油华鹤煤化有限公司厂区。
概述：

公用工程部脱盐水站在工艺运行过程中使用药剂使树脂再生，药剂为盐酸。
标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

★盐酸（工业级）
标准：GB/T320-2025《工业用合成盐酸》 

指标：

	项目
	指标（一等品）

	总酸度（以HCl计）的质量分数
	≥31.0

	铁（以Fe计）的质量分数
	≤0.002

	灼烧残渣的质量分数
	≤0.10

	游离氯（以Cl-计）的质量分数
	≤0.008

	硫酸盐（以SO42-计）的质量分数
	≤0.03


技术要求

★资质要求：
投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人应为本次投标所投产品的制造商，本次招标不接受代理商投标。
危险化学品资质：投标人需提供有效的危险化学品生产许可证、非药品类易制毒化学品生产备案证明，所提供的安全生产许可证的许可范围须包含盐酸。
投标人所供的产品生产企业应取得ISO 9001质量管理体系认证证书并在（中国国家认证认可监督管理委员会（网址：http://www.cnca.gov.cn/）办事大厅→业务专栏→管理体系认证与服务认证→相关信息系统→认证认可业务信息统一查询平台）查询有效期内。
业绩要求：

★业绩要求：2024年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标方应具有至少1项盐酸供货业绩。投标方须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）合同发票。投标方所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称及合同发票。

供货范围及要求

供货范围

盐酸（工业级）

包装形式：槽车

供货要求
盐酸运输由卖方自行负责，运输费用包括在合同总价中。卖方应严格遵守国家交通、环保等有关规定，输运盐酸的车辆需具有有效期内的罐体检测报告等必要手续。

卖方将货物运至买方指定目的地，并放置到甲方指定位置，卖方应对盐酸接卸后的现场安全文明卫生负责，应采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免货物污染或对人员、设备、系统及绿化地等危害或干扰。盐酸卸车后残留液体不得倒入本厂内，在卸车操作完成后回收到槽车罐体中。在运输过程中或卸货过程中因连接接口问题造成货物泄漏及损失由卖方负责。卖方的现场工作人员（司机、操作人员）在现场工作过程中，应遵守买方的各项规章制度，并接受买方相关人员的安全管理和监督。卖方的现场工作人员（司机、操作人员）在买方人员监护下负责卸货现场的车辆操作及与买方就地设备的连接操作，并对连接接口的安全性、严密性负责。运输车辆进厂及卸货后出厂须按照买方的相关要求办理出入手续。
★卖方有义务为正常供货提供保障措施，负责办理危险化学品必要的运输许可、备案手续等，并有义务协助买方办理相关手续。卖方要严格遵守《易制毒、易制爆化学品管理制度》。卖方的现场工作人员（司机、操作人员）必须具备危险化学品操作证等相应的技术资质和专业水平，并自行配备和佩戴安全防护用品。
严禁卖方槽车储罐冲洗不干净，若发生此情况，买方有权拒绝接收，并立即协调货物，满足买方的供货要求。

卖方所供药剂应符合买方质量参数和相关技术标准要求。

卖方应向买方提供安全技术说明书（MSDS）、安全标签、化学品申报、安全使用、管理的相关文件和证明。

买方将对卖方所供药品按照公司规定进行检验，产品检验和测定依据相关国家或行业标准进行。

若用户进行到货抽检的检测结果显示产品质量不合格，则此批产品由卖方负责退回，同时卖方应在3天内（对于急需的产品应在1天内）重新提供符合质量要求的产品。相关运费由卖方承担。

若因产品质量问题造成用户设备损坏或引发安全事故的，卖方应承担全部责任、赔偿采购人及用户的经济损失。

如若发生暴雪、暴雨等极端天气情况或者我公司生产装置发生极端工况，有可能造成药剂交货不及时，卖方能就近协调买方所需的药剂用量并及时送到现场。

卖方应确保药剂供货能力能满足买方正常运行生产所需的数量。卖方不能满足生产所需用量时，买方有权解除采购协议。卖方的供货联系人应保持联系畅通，能及时响应买方的供货要求。
拒收

买方有权对卖方所供药剂进行进行抽检或送检，检验结果作为验收依据，验收不合格，买方有权拒接，因此造成的全部损失由卖方承担。
交货期

报价人在接到采购人送货通知3天内（含通知当日）或按照采购人要求的到货时间，及时有效地提供产品。正常情况送货量，盐酸15t——20t/次，年采购盐酸约900吨左右。

本次采购药剂合同期限为三年。
检验和试验

合同内期间，卖方每年应提供一份由相关资质单位出具的货物全分析报告。

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。但要求投标人提供一套质量检验计划，明确具体的药剂厂商见证试验、到货开箱检验、现场投用试车等要求。

售后服务
卖方应视产品的质量为企业的生命，严格按要求生产确保给甲方的产品为优质产品；
技术投标文件要求

公司简介

公司、人员资质及取证情况，包括但不限于：提供有效的安全生产许可证、资质及等级证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

近3年内同类或类似药剂供货业绩。

所使用的标准规范。

供货范围及交货期。

质量保证措施。

服务及质量承诺。

技术偏离等。（附件3）

投标人应提供的药剂出厂资料
提供安全技术说明书（MSDS）、安全标签、化学品申报、安全使用、管理的相关文件和证明。要求纸版2份，电子版1份。
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