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1  [bookmark: _Toc44180031][bookmark: _Toc38896845]总则
本技术询价文件仅适用于湖北大峪口化工有限责任公司2027-2029年大峪口公司硫磺及钾肥水陆联运服务项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、服务范围、服务期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求
1.1 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。
1.2 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。
1.3 本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。
1.4 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。
1.5 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。
1.6 投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。
1.7 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
2  [bookmark: _Toc44180032][bookmark: _Toc38896846]项目概况
2.1 项目名称：2027-2029大峪口公司硫磺及钾肥水陆联运服务采办项目。
2.2 服务地点：大峪口公司厂内、大丰港、南通港、镇江港、南京港、万州港
2.3 概述：
本采办项目为大峪口公司2027-2029年度拟采购的固体硫磺及钾肥通过水陆联运的方式，由大丰港、南通港、镇江港、南京港、万州港回运至大峪口公司厂内指定地点（投标人自行规划运输路线），大峪口公司3年期间预计采购硫磺及钾肥总计70万吨，采用分批采购，分批回运的方式，该数量为预估数量，以实际发运量为准。
3  [bookmark: _Toc38896847][bookmark: _Toc44180033]技术要求
3.1 ★资格要求
投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
3.2 [bookmark: _GoBack]★资质要求
投标人具有有效的《道路运输经营许可证》，且证书经营范围应涵盖道路普通货物运输或道路普通货运。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
投标人若在本项目水陆联运中水路段自行运输的，须具有有效的《国内水路运输经营许可证》；允许投标人委托具有《国内水路运输经营许可证》的水运企业完成水路段运输。许可证的许可经营范围须包含“普通货物运输”，经营区域覆盖本项目水路运输起运港至目的港全部航线。投标人作为全程联运承运人，承担全程运输责任，可向招标人开具交通运输服务（运费）X增值税专用发票。
3.3 ★业绩要求：自2023年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准，如无合同签署时间，以合同生效时间为准），投标人应具有至少2个合同的水陆联运服务验收业绩。
投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）服务验收证明材料（费用明细或结算票据凭证）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间或合同生效时间为准）、合同名称、服务内容及服务验收证明材料。
若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。
未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
3.4 人员要求：
1、相关作业人员由投标人配备，特种作业人员持证上岗，安全管理责任由投标人承担。
2、运输人员必须持有相应的机动车驾驶证及法律法规要求的相关证件，熟练掌握硫磺的物理化学性质（如易燃性、毒性）、运输过程中的风险点及应急处理方法，能够熟练使用随车安全设施和消防器材，掌握发生火灾、泄漏等意外情况的初期应急处置措施，运输过程中需配备合适的劳保用品，船上人员在进入密闭空间时必须做好相应的检测和防护。
3.5 工机具要求： 本项目的作业机具均由投标人自备。
4  [bookmark: _Toc44180036]供货、服务范围
4.1 [bookmark: _Toc44180041][bookmark: _Toc38896855]招标人供货、服务范围
4.1.1 每批次货物具备提货条件及时后通知投标人提货。
4.1.2 负责货物到厂后向投标人提供指定的卸货地点。
4.1.3 如实向投标人通报货物的物理和化学属性及装卸、储运要求。
4.1.4本项目采用分批到货，分批付款的方式进行结算，投标人完成批次运输工作后，开据有效合格发票（X税率增值税专用发票），招标人收到发票后20个工作日内支付运输款。
4.2 [bookmark: _Toc44180042][bookmark: _Toc38896856]投标人服务范围与要求
4.2.1投标人根据目的港码头实际情况派发合适船型。如因船型不合适造成装卸困难或者不能装卸，由投标人自行负责。
4.2.2运输期间，投标人及时向招标方通报港口装载及在途动态。
4.2.3★在整个运输过程中，发生的安全环保风险及损耗，包括意外事故、灭失、货物被盗、丢失、淋湿、污染等，概由投标人负责。
4.2.4投标人由大丰、南通、镇江港、南京港、万州港提货从起泊至汽运到招标方仓库不超过10天(如遇特殊情况以双方书面确认为准)。
4.2.5招标人通知中标人提货后，中标人应在通知之日起7日内到港完成提货。因中标人原因未在上述期限内完成提货的，自提货期限届满次日起，每延迟一日，中标人应向招标人支付违约金人民币3000元/日，不足一日按一日计算，直至中标人实际完成提货之日止。投标人应承担延迟提货对招标人造成的相应损失。非因中标人原因（包括不可抗力、招标人未按约定交付货物等）导致中标人无法按期提货的，中标人不承担违约责任，提货期限相应顺延。
4.2.6投标人及时向招标人提供运输过程中的各种原始凭证、单据等。
4.2.7★招标人卸货厂区不具备人工卸车条件，投标人到厂卸货车辆必须具备自动卸车功能（包括倾斜式和侧翻式），燃油车要具备国五及以上尾气环保排放标准，或为新能源环保自卸车。从提货地点到卸货厂区卸货地点前，投标人可根据自身情况选择自卸车或平板车等。
4.2.8承运方船舶、车辆必须证照齐全，满足运载货物的资质需要，确保运输船舶、车辆状态适运，加强船舶运输过程中密闭空间安全风险防范，保证招标人货物及时装载，整洁、无污染，并按国家相关规定装配相应消防、防护等器材装备，并保证对道路、水体、作业环境不造成污染。
4.2.9★本项目属于全程包干物流模式，在整个物流过程中，投标人应采取有效措施防潮、防水和防污染，文明装卸，确保货物及其包装在运输过程中的质量和数量。水湿、污染以及数量短少视为货损，投标人保证货物运输过程中的货损率不超过3‰（注：3‰为每批次的货损率），货损的计算：货损率=（承运数量-运输结算数量）÷承运数量；如货损率≤3‰时，则以该批货物到厂过磅数量作为最终结算数量。具体公式如下：运输结算金额=最终结算数量×运输合同单价；如货损率＞3‰时，承运方赔偿超出3‰部份的货值，此部份货值在结算运输款时扣除。运输结算金额计算公式如下：运输结算金额=运输结算数量×运输合同单价-（（承运数量-运输结算数量）-（承运数量×3‰））×货物采购合同单价。
 4.2.10 ★投标人需严格控制到厂硫磺水份，具体要求如下：
大丰、南通、镇江、南京港及万州港硫磺到厂化验水份加权平均不得超过2%、氯化钾到厂水份加权平均不得超过1%；如甲方在硫磺及氯化钾采购港口处取样并化验水份（投标人可同时到港口见证取样过程），则到厂化验水份加权平均不得超过在硫磺及氯化钾采购港口处取样化验合格的水份。
1、如大丰、南通、镇江及南京港硫磺到厂化验水份≤2%、万州港硫磺到厂化验水份≤2%、氯化钾水份≤1%，则到厂过磅数量即为运输结算数量。
2、如大丰、南通、镇江、南京港及万州港硫磺到厂化验水份＞2%，则将超出合同规定水份的部份吨位从到厂过磅数量中扣除得到运输结算数量。具体公式如下：运输结算数量=到厂过磅数量×（1-（到厂化验水份-合同规定水份））。如南通、镇江及南京港氯化钾到厂检验水份＞1%，则将超出1%部份吨位从到厂过磅数量中扣除得到运输结算数量。具体公式如下：运输结算数量=到厂过磅数量×（1-（到厂化验水份-1%））
3、如到厂化验水份加权平均≤采购港口处取样化验的水份，则到厂过磅数量即为运输结算数量；
4、 如到厂化验水份加权平均＞采购港口处取样化验的水份，则将超出采购港口处取样化验的部份吨位从到厂过磅数量中扣除得到运输结算数量。具体公式如下：运输结算数量=到厂过磅数量×（1-（到厂化验水份-采购港口处取样化验的水份））
5  [bookmark: _Toc44180043][bookmark: _Toc38896857]服务期
[bookmark: _Toc350325979][bookmark: _Toc350329516][bookmark: _Toc350325985][bookmark: _Toc350329517][bookmark: _Toc350325983][bookmark: _Toc350325984][bookmark: _Toc350329519][bookmark: _Toc350329511][bookmark: _Toc350325978][bookmark: _Toc350329512][bookmark: _Toc350325980][bookmark: _Toc350329510][bookmark: _Toc350325987][bookmark: _Toc350329513][bookmark: _Toc350329518][bookmark: _Toc350325986][bookmark: _Toc350325982][bookmark: _Toc350325981][bookmark: _Toc350329515][bookmark: _Toc350329514][bookmark: _Toc38896860][bookmark: _Toc44180046]本项目服务期限为2027年1月1日至2029年12月31日。
6  技术投标文件要求
6.1 公司简介
6.2 近3年内同类或类似服务业绩。
6.3 动员计划（附件1）
6.4 服务方案
6.5 使用的标准规范。
6.6 服务范围及工期。
6.7 详细的进度控制计划表及进度保证措施。
6.8 服务及质量承诺。
6.9 技术偏离等（附件2）。
7  [bookmark: _Toc44180047][bookmark: _Toc38896861]投标人应提供的项目完工资料
服务完成后，双方共同验收运输数量并签署验收记录。

附件1  
3年预估运输量数量
	序号
	名称
	规格型号
	数量（吨）
	货源地

	1
	硫磺运输服务
	固体散装
	510000
	镇江、南京及南通港

	2
	硫磺运输服务
	固体吨包
	30000
	镇江、南京及南通港

	3
	硫磺运输服务
	固体散装
	20000
	大丰港

	4
	硫磺运输服务
	固体吨包
	10000
	大丰港

	5
	硫磺运输服务
	固体散装
	40000
	万州港

	6
	氯化钾运输服务
	散装
	70000
	镇江、南京及南通港

	7
	氯化钾运输服务
	吨包
	20000
	镇江、南京及南通港
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附件2  动员计划
表1人力动员计划
	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…



表2工机具动员计划
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…
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	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
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