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中海油能源物流有限公司海南分公司 
物流海南公司高跨重型库房等场地支持服务 
采购技术要求书
 

编制：                
审核：                
批准：                 
安全生产部：                


一、项目概况及总体要求
1.项目概况
 中海油能源物流有限公司作为南海油气田生产后勤支持队伍的一部分，在海南地区承揽各类海油内外部业务，开拓市场，中海油能源物流有限公司海南分公司作为中海油能源物流有限公司的分公司，主要承接在海南片区相关工作，因此根据业务发展需要采购高跨重型库房等场地支持服务，以满足生产经营需要。 
标准应用情况概述：部分引用 CGBZ-ⅡHF0873-2025 通用仓库仓储服务，补充/修改主要内容是：增加了库房的服务要求，理由:贴近实际生产需要。

2.服务内容和范围
 乙方根据甲方要求提供符合要求的库房、设备库房、高跨重型库房、堆场、试验场地、办公室等场地以及配套的水、电等后勤支持服务。 

 
3.服务期限
 自合同签订之日起三年。（采用1+1+1模式） 

 
4.服务地点
★ 场地租赁服务地点需要满足在以中海石油马村码头为圆心20公里范围内。 

 
二、服务具体内容
1.服务内容
	品​类​（​大​类​）​
	品​类​（​中​类​）​
	品​类​（​小​类​）​
	品​类​（​次​类​）​
	服​务​内​容​

	F​0​2​ ​物​流​仓​储​服​务​
	F​0​2​0​8​ ​物​流​仓​储​及​设​施​管​理​服​务​
	F​0​2​0​8​0​1​ ​仓​储​管​理​服​务​
	F​0​2​0​8​0​1​0​3​ ​普​通​仓​储​服​务​
	乙​方​根​据​甲​方​要​求​提​供​符​合​要​求​的​设​备​库​房​、​高​跨​重​型​库​房​、​恒​温​恒​湿​库​房​、​堆​场​、​试​验​场​地​、​办​公​室​等​场​地​租​赁​服​务​



 
2.工作量清单
	服​务​描​述​
	长​文​本​
	采​购​数​量​
	采​购​计​量​单​位​

	库​房​租​赁​服​务​
	
	3​2​8​5​0​0​0​
	平​方​米​·​天​

	设​备​库​房​租​赁​服​务​
	
	9​6​6​8​6​3​1​
	平​方​米​·​天​

	高​跨​重​型​库​房​租​赁​服​务​
	
	2​1​9​0​0​0​0​
	平​方​米​·​天​

	非​硬​化​堆​场租​赁​服​务​
	
	5​6​1​7​3​5​0​0​
	平​方​米​·​天​

	办​公​室​租​赁​服​务​
	
	1​2​8​7​7​2​0​
	平​方​米​·​天​

	恒​温​恒​湿​库​房​租​赁​服​务​
	
	8​4​3​1​5​0​
	平​方​米​·​天​

	实​验​场​地​租​赁​服​务​
	
	3​2​8​5​0​0​0​
	平​方​米​·​天​

	电​费​
	
	1​6​2​0​0​0​0​
	度

	水​费​
	
	2​3​4​0​0​
	m​³​




三、执行标准/规范
1.引用标准名称和编号如下:
 CGBZ-ⅡHF0873-2025 通用仓库仓储服务 

 
四、服务要求
1.设计/施工方案要求
 ★乙方所提供的场地必须为自有，要求出示提供场地的产权证。 
2.服务具体要求
乙方根据甲方要求提供符合要求的设备库房、高跨重型库房、恒温恒湿库房、堆场、试验场地、办公室等场地租赁服务
★1.至少能够满足3000平方米的库房服务、8829.8平方米设备库房服务、2000平方米高跨重型库房服务、51300平方米堆场服务、1176平方米办公室服务、770平方米恒温恒湿库房服务、3000平方米实验场地服务。仓储使用面积具备划分条件，可按照甲方实际需求划分功能区域。（部分引用《通用仓库仓储服务》CGBZ-ⅡHF0873-2025中的4.1所列条款）
★2.仓储要求在独立院落内，如还有其他企业或个人使用，需设有栅栏、围栏、围墙等长期隔离区别设施，场地内不含井、柱、灯座等建筑或其他占用面积的设施。（完全引用《通用仓库仓储服务》CGBZ-ⅡHF0873-2025中的4.2所列条款）
3.存储场地地面应达到平整度要求（每两平米误差在±3cm内），场地上不能有高压线等横跨场地的障碍物，高压线等障碍物与场地边缘的安全距离不小于50米，不能出现凹凸不平、斜坡等问题，确保装卸车辆进入场地后能够安全作业。存储场地地面承载力能够满足货车出入及周转的要求。（完全引用《通用仓库仓储服务》CGBZ-ⅡHF0873-2025中的4.3所列条款）
4.库房应保持清洁，具备良好的排水设施，尤其是雨后，不得有库内地面存水情况，库房窗户密封度高，应配备必要防洪防汛设施、器材。如遇雨雪天气，乙方须对库房周围道路、现场进行清理，确保人员、车辆能正常通行作业。（完全引用《通用仓库仓储服务》CGBZ-ⅡHF0873-2025中的4.4所列条款）
5.库房内具备应急消防通道及消防设备，如：灭火器，消防沙，消防锹等，应符合国家法律、标准、地方性法规、要求的规定。（完全引用《通用仓库仓储服务》CGBZ-ⅡHF0873-2025中的4.5所列条款）
6.库房内具备220V及380V 电源接入条件，具备良好的照明功能，夜间照明可达到库内全覆盖，亮度不得低于2000流明，以确保夜间作业安全。（完全引用《通用仓库仓储服务》CGBZ-ⅡHF0873-2025中的4.7所列条款）
7.具备水源接入、通讯电话接入、网络端口接入的条件。（完全引用《通用仓库仓储服务》CGBZ-ⅡHF0873-2025中的4.8所列条款）
★8.提供24小时视频监控值守，设置对场地及场地周边无死角的高清视频监控系统，要求24小时不间断视频监控，视频保留时长不得低于90天，且视频监控信号需实现远程实时查看功能。（补充引用《通用仓库仓储服务》CGBZ-ⅡHF0873-2025中的4.9所列条款）
(1) 门卫须设置电子门禁卡口，承担进出的人员、车辆、物资出入查验和信息登记职能，同时配置专门用于人脸识别、跟踪拍摄，能记录进出车辆驾驶室、车牌号码以及步行进出人员面部的工业级专用高清摄像头；重要关键位置安装AI智能摄像机，实现丰富的AI识别功能，包括人形识别和自动跟踪。
(2) 每月对摄像头镜头、门禁识别灵敏度等设备进行检查清理，年度更换室外设备防潮密封件。
9.场地具体要求：
9.1库房及设备库房要求：
(1) 建筑要求：库房应为永久性建筑，结构安全可靠，硬性封闭式仓库。墙体、屋顶应完好无损，无开裂、渗漏现象。库内设计符合抗震、防雷等要求，仓库整体抗风能力不低于12级台风。
(2) 地面要求：地面应平整硬化，采用水泥或环氧地坪，平整度误差每2平方米不超过±3cm，承重能力不低于6吨/平方米，需提供第三方承重检测报告。
(3) 空间尺寸：库房净空高度不低于6米，柱间距合理，满足仓储作业需求。
(4) 大门与通道：大门宽度不低于5米，高度不低于4米，便于大型车辆和机械设备进出。库内主通道宽度不小于2米。
(5) 消防设施与照明：库房应配备必要的消防设施，如灭火器、消防栓等，并定期进行消防检查。按照相关标准配备消防设备设且定期维保和检验，保证处于正常使用状态。仓库内配置照明设备使得仓库各区域处于明亮状态，便于人员作业。
★(6) 设备库房需要配备行吊，行吊最低承载力为10吨。
(7) 乙方提供的库房能够满足叉车等机具进入并且能够满足作业条件，如有不符合使用要求需按照甲方使用要求改造，乙方承担应调整改造的所有费用。
9.2非硬化堆场要求：
(1) 场地要求进行围蔽管理，围栏或围墙高度不低于2.4米。
(2) 场地上不能有高压线等横跨场地的障碍物；场地内运输车辆路段，为水泥硬化路面或柏油路面，不产生积水，水泥硬化厚度不小于20cm，以满足重型工件的承重要求。
(3)堆场需地面平整且经过压实处理，场地配备完备的排水设施，杜绝积水、泥泞问题，可实现物资露天存放，货物码放、车辆装卸转运等物资存储基础作业。
9.3高跨重型库房配置要求：
(1) 库房整体尺寸结构要求长≧95.23m，宽≧21m，高≧23m。库房设计载荷标准值要求：屋面恒载为0.5KN/m2；屋面活载为3KN/m2（结构整体计算）/0.5KN/m2（围护构件计算）。
(2) 建筑墙面距离室内地面0.900m以下墙体及外墙采用200厚灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑墙。距离室内地面0.900m以上外墙均采用双层压型彩钢板。室内隔墙采用耐火等级不低于2小时的双面埃特板。
(3) 建筑墙面在±0.000以下60mm处采用：2.5水泥砂浆掺3%~5％防水剂抹20厚，有混凝土地梁的地方，不另设防潮层。
(4) 地面混凝土：20cm厚c30混凝土配直径12毫米的双层双向钢筋；每平方米地面承载力不低于5吨。
(5) 出入大门要求：大门数量≥5个，标准门，高≥7米，宽≥7.1米，并且每个大门旁边设置安全通道防火门。
(6) 行吊配置要求主起吊能力：≥80吨，最大吊装高度：≥14米，可无线遥控，全车变频器控制调速，主要用于水下采油树，IWOCS, HPU, 脐带缆滚筒等大型设备。
(7) 高跨重型库房中需要配套测试水池系统，测试水池体积不小于8m*8m*8m（长、宽、高）、水池带有不低于1.2m防护栏及与护栏连接的盖板，方便水池不使用期间可以锁闭，保证作业人员的安全。
(8) 高跨重型库房中需要配套测试水池须配备水下监测设备和水下摄像头，保证360°全方位高清监测。并且配备数据采集系统，可实现数据的自动采集和传输。
(9) 高跨重型库房中需要配套测试水池底部承载能力≥5T/m2。
(10) 高跨重型库房中需要配套测试水池水循环须有过滤系统，以保证水的清洁度，以便水下摄像头监测。
(11) 高跨重型库房中需要配套测试水池注入系统须满足5小时注满要求，测试水池排放系统须满足5小时排空要求。
(12) 乙方需安排专人每月对高跨重型库房水池内部进行相关检查，确保水池状态良好。
9.4恒温恒湿库房配置要求：
恒温恒湿库房应按照甲方要求划分为存储区、办公区、观察区、设备存放区等功能区域，确保工作流程顺畅，提高工作效率，并根据甲方需求配置调整以下设备设施。
(1) 岩心架（30个）
材质：选用耐腐蚀、高强度的金属材料，如不锈钢，确保长期使用不生锈。
结构：设计稳固，每层承重不小于200kg，便于岩心的分类存放和快速取用。
尺寸：根据岩心尺寸定制，确保岩心能够稳固放置。
标识：岩心架应配备清晰的标识系统，便于识别和查找岩心样品。
(2) 货架（12个）
材质：与岩心架相同，选用耐腐蚀、高强度的金属材料。
结构：设计为多层结构，每层承重不小于80kg，便于存放各种油气水样。
灵活性：货架层间距可调，以适应不同物品的存放需求。
(3) 空调（8个，3匹）
类型：选用工业用制冷空调，具有高效制冷和制热功能，适应岩心库的温度控制需求。
制冷量：每个空调制冷量不低于3匹，确保岩心库内温度恒定在适宜范围内。
能耗：优先选择能效比高的空调，降低运行成本。
安装：空调应均匀分布在岩心库内，避免局部温度过高或过低.
(4) 桌子（8张）
材质：选用坚固耐用的实木或金属材质，表面平整光滑。
尺寸：根据办公空间定制，确保舒适的工作环境。
(5) 凳子（30张）
材质：选用轻便、耐用的木制材质，表面防滑处理。
舒适性：设计应符合人体工学，确保长时间坐着舒适。
稳定性：凳子底部应配备防滑垫，确保在不同地面上都能稳定放置。
(6) 办公椅（10张）
材质：选用高品质的皮革或网布材质，舒适透气，易于清洁。
调节功能：椅子应具备高度调节、靠背倾斜和扶手调节等功能，适应不同身材和使用习惯。
安全性：椅子应经过安全测试，确保使用过程中的安全性。
(7) 大屏显示器（2个）
尺寸：不小于65英寸，高分辨率显示，确保图像清晰。
功能：支持多种输入接口，如HDMI、VGA等，便于连接各种设备。
安装：配置2台电脑主机，应安装在办公区的显眼位置，便于监控和操作。
(8) 监控系统（1套）
功能：实现岩心库内全方位、无死角的监控，包括存储区、办公区等关键区域。
存储：监控系统应具备足够的存储空间，能够保存6个月监控录像，便于回溯和查证。
报警：设置异常报警功能，如入侵报警、火灾报警等，确保及时发现并处理安全隐患。
(9) 升降平台（1个）
承重：根据实际需求定制，确保能够安全承载岩心架等重物。
高度：升降范围应满足岩心库内不同高度的作业需求，如存取高层货架上的物品。
稳定性：升降平台应具备稳定的支撑结构，确保使用过程中的安全性。同时，应配备紧急停止装置和防坠保护系统。
(10) 手动液压托盘搬运车（2个）
承重：根据实际需求定制，确保能够安全搬运岩心架等重物。
灵活性：地牛应便于操作，能够在狭窄空间内灵活移动。同时，应配备转向轮和固定轮，便于控制方向和稳定性。
耐用性：选用高品质的材料和制造工艺，确保地牛的使用寿命长，且易于维护和保养。
稳定性：货架底部应配备防滑垫或固定装置，确保稳定性。
9.5试验场地配置要求:
(1) 乙方根据甲方入场设备设施，配置相应足量的实验台柜。实验台桌置物面积应满足1m*0.6m*0.6m（长*宽*高）尺寸及以下的实验设备、辅助设施的放置；实验柜置物面积应满足0.8m*0.4m*0.6m（长*宽*高）尺寸及以下的实验用物品的放置。实验间应配置实验通风橱柜，并根据使用面积每20㎡设置1台。
(2) 乙方为实验场地通风柜、排风试剂柜等局部排风设备，配备完善的排风系统，涵盖风口、风阀、管道、排风机组及废气处理装置，保障实验室空气质量与安全排放。
(3) 乙方实验场地需要全域配备温控系统，满足实验场地保持在18-32℃区间。
(4) 乙方实验场应根据甲方的实验仪器、办公设备及通风系统进行配电，按楼层、区域、房间分级设置配电箱，配电需满足不低于总功率400Kw的配电要求，并实施等电位接地与防雷接地措施。
(5) 乙方实验场地给排水配置需要满足甲方生产用水点的输入与排放，确保水量充足、排放顺畅。
(6) 乙方实验场地需要在气瓶间、用气管路区域及实验间，根据实验用气位置与种类，精准设置气体泄露监测系统与氧浓度监测系统。
10.安全管理技防要求
为规范重点物资的安全技防管理，保障公司自有及甲方委托管理的重点物资安全，依据《中海油能源物流有限公司物资安全管理细则》、《中海油能源物流有限公司海返物料管理细则》、《中海油能源物流有限公司加强仓储物资安全管理的工作方案》、《中海油能源物流有限公司海南分公司物资安全管理实施细则》《重点物资安全技防实施方案》，结合实际业务向乙方提出以下要求。
（1）监管场景：
乙方需具备监控覆盖库房/仓储资源，重要关键位置安装AI智能摄像机，实现丰富的AI识别功能，包括人形识别和自动跟踪，如开放堆场、库房等区域，强化非工作时间（含节假日、夜间）的安全监控，且所有监控都应具备接入大物流数智系统硬件条件，可实现多场景联动监控功能。 所租赁场地需整体使用硬质隔离护栏进行充分隔离，并在租赁区域出入口单独设置人脸识别门禁系统。
（2）建设基本要求 ：
物资管理区域内设置全天候工业级高清视频监控探头，覆盖全部区域，并提供全生命周期安全技术防范，涵盖监控系统规划、设备选型、安装调试、智能预警及运维管理。通过标准化技术路线和人工智能分析技术，实现对重点关键区域的24小时全天候监管，强化非工作时间的安全防控，保障重点物资的安全性与可追溯性。
①　监控技术要求 ：
支持对运动人脸进行检测、跟随、抓拍、评分、筛选，输出最优的面部抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸
②　门禁技术要求 ：
应在门卫安保点位配置专门用于人脸识别、跟踪拍摄的工业级专用高清摄像头，支持记录进出车辆驾驶室、车牌号码以及步行进出人员面部。
③　网络与数据存储等技术要求：
· 本地网络承载
将场地的监控与门禁组成的专用网段，视频流通过专用VLAN传输，优先保障控制信号带宽。AI摄像头设置H.265编码，占用带宽4-6Mbps码率，前端监控点采用百兆光收发设备进行数据传输，汇聚点采用千兆光收发设备进行数据传输到机房。
· 监控设备配置方案
根据场地、库房等区域视频监控应用场景需要合理布设视频监控设备。出入口及堆场部署400万像素（支持周界算法、越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域等事件报警及联动）（支持H.265编码，支持国密标准，防止数据泄露。），周界采用红外高清球机，支持智能分析（如越界报警、车辆车牌及位置监测）。室外设备通过独立防水电源箱集中供电，配备 UPS 后备电源（续航≥4小时）视频流通过专用VLAN传输，优先保障控制信号带宽。
· 智能网络摄像枪机：400万，红外夜视，IP68防护等级
安装位置：露天堆场等；
场景应用效果：固定视角高清监控货架间物资存取合规性，周界防入侵，捕捉装卸区作业细节及异常行为。
· 高清球机：600万，红外夜视，IP68防护等级
安装位置：露天堆场、场地外墙周界、装卸区固定点位、物资暂存区角落，库房等；
场景应用效果：固定视角高清监控货架间物资存取合规性，周界防入侵，捕捉装卸区作业细节及异常行为。
· 机房与存储配置
机房（门岗）：部署32U网络机柜、48口监控专用交换机、光收发器电源支架。存储设备：AI存储硬盘（≥8TB）、物资监控处理终端、边缘计算设备、网络硬盘录像机。视频录像存储：采用分布式IP-SAN存储，按1080P分辨率、5Mbps码率计算，录像保存不小于90天，需采用RAID5冗余策略保障数据安全。
· 技术参数(关键技术指标要求)
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智能网络摄像枪机

	轻智能黑光相机
基于视网膜成像原理，采用双Sensor架构和双光融合技术，提供卓越的图像视觉体验。在极低亮度下，呈现如在白昼中的彩色画质
内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大的提升了目标人脸的检出率
支持3种智能资源模式切换：混合目标检测（人脸+人体），人脸抓拍，Smart事件（声光警戒）
内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸
混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行跟随、评分，输出最优抓拍及属性提取
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%
人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟随、抓拍、评分、筛选，输出最优的面部抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸
Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测
内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行面部抓拍，并支持声光报警
支持混合补光，人脸抓拍：3~6 m，普通监控：30 m
支持2560 × 1440 @25 fps实时帧率，图像更流畅
支持透雾，并具有多种白平衡模式，满足不同场景需求
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome（2.0，4.0），ISUP（5.0），GB28181，视图库，支持萤石平台接入
支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流
支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，最大支持512 GB
支持1对报警输入输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1对音频输入输出
支持DC12 V，50 mA电源输出
内置Mic，有效距离5 m，并内置扬声器，可覆盖10 ㎡
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）
黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：89.5°，垂直视场角：47.5°，对角视场角：105.8°
6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.8° 
混光距离：混合补光（750+白光）
人脸：3~6 m，普通监控：30 m
红外波长范围：750 nm 
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264 
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
音频：1路输入（Line in）：最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out）：最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
2个内置麦克风，1个内置扬声器
复位：支持
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
电源输出：DC12 V，50 mA 
在线升级：支持
文件系统双备份：支持
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Class 4
电流及功耗：DC:  12 VDC ± 20%, 1.19A, max. 14.3 W
PoE: IEEE 802.3at, Type 2, Class 4, 42.5 V ~57 V, 0.38 A to 0.29 A, max. 16 W
电源接口类型：2芯绿头端子
（可配合AI网络录像机联动）
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	智能网络摄像球机
	600万32倍泛智能全抓拍球机_双光补光
泛智能系列智能球机，内置32倍变焦光学镜头
镜头采用1/2.5＂CMOS传感器，高清成像
支持多目标抓拍、Smart事件等功能，更好助力平安城市安全管理
适用于城市主干道、十字路口、景区、学校、企业园区、广场等
设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度 
支持三种智能资源切换： Smart事件(默认)、全抓拍、道路监控
全抓拍：支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪
道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测
AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
支持32倍光学变倍，16倍数字变倍
支持最大3200x1800@30fps高清画面输出
支持GB35114A级安全加密
采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m
传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with light 
焦距：5.5-176mm，32倍光学变倍
视场角：60.72-2.23度(广角-望远) 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m，白光照射距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
水平范围：360°
垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3200 × 1800，2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（3200 × 1800，2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 
宽动态：120 dB超宽动态 
网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
报警：2路报警输入，1路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 
电源：供电方式：DC：36 V，1.67 A
最大功耗：30W （其中加热最大功耗3.5W，补光灯最大功耗4.2W）
工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95%
尺寸：Ø218.4 × 324.2 mm
重量：4.2 kg 
防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准
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	交换机
	交换机的选择需符合《数据中心能效限定值及能效等级》（GB 40879—2021）要求，优先选用能效1级及2级产品。

	4
	系统接口规范
	[bookmark: OLE_LINK9]★ 预留物联网与视联网标准通信接口（支持ONVIF、GB/T 28181协议）
★ 告警信息传输采用HTTPS双向认证+MQTT协议加密传输 
★ 提供Result API管理机制：
1.报警事件触发后，SDK通过`HCAlarm.dll`回调函数实时推送 
2.支持JSON格式事件报文（含时间戳、设备ID、事件类型）  
3.与码头运营系统对接需通过API网关进行请求鉴权   
4.详见附件1：海康威视设备二次开发SDk应用

	5
	物资监控处理终端
	CPU：浮点运算算力≥1.5TFLOPS或CPU MARK得分大于35000，满足同等水平或更高；
GPU：浮点运算算力≥13TFLOPS；显存不小于12GB；
内存：不小于32GB；
硬盘形式及容量： SSD（固态硬盘），容量不小于 1TB；
网口数量：不少于2个千兆网口；
物理尺寸参数：不大于300*280*150mm
环境温度：运行温度-10℃~50℃
支持DP+HDMI独显输出IO接口；
板内支持LVDS+DP/HDMI独显、eDP集显输出接口
双通道DDR4/DDR5内存设计，最大支持128GB
支持双M.2固态硬盘；板载2个网卡，支持2.5G网络
可满足在其上部署AI视觉平台管理软件及算法的相关需求，具备实时监控、视频分析预警和统计分析功能。

	6
	智能网关
	内置单线隔离模块实现数据单向传输，保障企业安全，取得网闸销售许可证
对上支持3个不同网络平台上传，对下支持8个不同网段工控系统对接。
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边缘计算主机
	边缘计算主机
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA

【产品性能】
输入带宽：384Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）

【智能应用】
整机搭载4颗高性能AI引擎，1颗以文搜图专用引擎，其余3颗支持独立配置文搜-目标提取、以图搜图、目标识别、周界防范、视频结构化等引擎模式
1.以文搜图：
支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标
支持人、车、非机动车以及附属物的开放式属性检索
支持独立物品、动物的开放式检索
支持车牌精准、模糊检索，支持车牌和车辆属性组合检索
支持秒级检索响应，检索结果快速返回
视频流(普通IPC)：最大32路视频流（2MP)
图片流建模：64路图片流
单颗AI引擎分析能力：64路图片流
注：视频流分析需开启文搜-目标提取引擎，单颗AI引擎分析能力：最大支持16路2MP/8路4MP/4路8MP
2.以图搜图
支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索
以图搜图性能：64路图片流
单颗AI引擎分析能力：64路图片流
3.目标识别应用：
支持目标快速抓拍和最优抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索
目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容10万张
视频流：24路视频流（4MP）
图片流：64路图片流
目标应用：签到
单颗AI引擎分析能力：32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流
4.周界防范应用：
支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动
支持大模型周界的二次分析功能
视频流性能：36路视频流（2MP）周界防范
图片流性能：64路图片流大模型周界防范
单颗AI引擎分析能力：32路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流
5.视频结构化应用：
支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警
视频结构化性能：24路视频流（2MP）
单颗AI引擎分析能力：8路2MP/6路4MP/3路8MP视频流



（3）管理要求 ：
①　账号安全规范 ：
 账号管理：乙方安防模块、硬盘录像机、摄像头等设备的账号密码强度应符合网络安全管理规范并定期更换。
②　智能预警机制
a. 乙方要具备实时预警触发非工作时间（含节假日、夜间）检测到人、车辆闯入重点区域时，应自动识别并触发声光报警及信息推送。
b. 系统与门岗实时联动，一旦触发报警，告警信息将自动推送至门岗监控大屏，并同步触发警报装置。系统预留标准协议接口，后续可与大物流系统及门禁系统实现联动。当关联系统触发报警时，告警信息将通过管理平台自动推送，并经由短信、海油云平台等渠道及时通知责任人。
③　运维管理
a. 须建立定期巡检机制，对设备进行性能校准、软件更新及故障排查，确保复杂场景下目标识别准确率、跟踪稳定性及异常行为检测能力符合设计标准。

3.工作界面要求
 1.乙方负责出租范围内所有场地房屋原有设备设施维护保养，保证原有基本配套设施安全可用以及提供年检和维护保养（包括但不限于：非人为损坏的的墙体破损、钢结构破损，大门的日常维修，玻璃窗日常维修、消防设施），高跨重型库房配备的测试水池中的设备日常维修、年检由乙方负责；甲方负责租赁范围内甲方设备设施的维护保养，但由于库房内配套设备设施非甲方原因损坏，导致甲方资产受损，甲方资产修复由乙方负责；若台风、战争等不可抗因素导致场地设备设施损坏，乙方应及时修复，协助甲方恢复生产作业。
 2.乙方负责所有公共区域的卫生，并且负责所有区域的绿化，保证环境整洁安全；甲方负责租赁库房及堆场区域的卫生。
 3.乙方应以优良和专业的方式为甲方提供管理服务，所有物业管理服务优质高效，保障甲方在安全整洁、服务及时、设备安全、良好运行的环境中作业。
 4.乙方负责按照甲方要求对不符合使用的库房、堆场和办公室等进行改造，甲方不额外承担费用。
 5.库房内配备的行吊的日常维修、检查、年检、非甲方使用导致行吊的大修等由乙方负责，并提供有效的检验证书、证明。库房起租前需对行吊进行试吊测试，试吊过程需由甲方、乙方及有资质的第三方共同验证，测试合格由第三方出具合格证书。
 6.乙方负责安装满足甲方使用的供电载荷，电气化设备设施，水、电、气桥架等，以及甲方租赁区域内的消防检查，检查频次不得低于《中华人民共和国消防法》、《GB 25201-2010 建筑消防设施的维护管理》等相关要求。
 7.库房、场地的防雷等级资质证明、库房防火等级资质证明及更新等由乙方负责。
 8.乙方提供优质可靠的物业管理服务，在公共区域进行安全监控、巡视、门岗执勤、交通与车辆停放管理等。
 9.乙方应配合参与甲方库房的安全管理，联合进行安全巡检、隐患排查等工作，并负责乙方范围内整改工作，保障甲方在安全整洁、设备安全的环境中作业。 

 
4.保密要求
 除非法律法规、政府机关另行强制要求，未经事先书面同意，乙方不得将甲方保密信息披露给任何第三方(包括与协议无关的乙方员工和政府部门)，亦不得将该等信息用于与本协议无关的用途。保密信息包括但不限于:本协议内容;甲方提供的与本协议有关的或乙方在履行本协议过程中获得或完成的任何信息、文稿、图纸、样本、资料等;甲方提供的或乙方获得的与工作或甲方有关的任何技术和商务信息。 

 
5.培训要求
 无 

 
五、配备资源要求
1.机具要求
无

 
2.材料要求
无

 
3.人员要求
无
 
4.场地要求
 乙方提供的场地必须为自有且能够满足甲方使用需求，场地库房配备基础的设备设施、水电配套设施、消防设施、照明设施、排水排污设施、防盗设施等，如不符合甲方使用要求须按照甲方要求整改。 

 
六、服务进度跟踪
1.明确服务项目阶段性节点要求和整体完工期限
 1.乙方在接到甲方书面通知应在8小时内响应，并在甲方要求时间内准备场地。
 2.乙方提供的场地出现不符合使用要求的，应及时维修或另外提供场地不得影响甲方正常作业、存储物资。 

 
七、服务及验收标准
1.验收形式、验收要求
 乙方提供的服务与甲方需求一致。 

 
2.验收标准
(1)服务标准
 乙方应遵守行业规范并以良好的行业操守为甲方提供专业水准的服务，并保证安全优质高效。 

 
(2)验收标准
 甲方对乙方提供的工作量确认单进行验收。 

 
(3)完工资料
 服务完成后，乙方负责提供相应的完工资料，以便结算费用；资料包括但不限于：完工验收报告、工作量确认单、费用结算单等。 

 
八、质量保证
1.质保期要求
 1.乙方于当次服务期限结束前应提供符合要求的工作成果，该工作成果符合法律法规、行业规范、标准和良好的行业管理的要求，不存在任何缺陷，乙方并对工作成果的质量负责。
 2.质保期为自乙方工作和或工作成果交付验收合格之日起【12】个月。对于质保期内的任何整改工作，乙方应编制实施方案报甲方批准。相关工作完成后，乙方应进行检验，并出具修复、检验报告。
 3.如验收过程发现工作成果存在任何缺陷、瑕疵、疏漏，乙方应根据甲方要求，立即采取一切必要、合理的补救措施排除该等缺陷、瑕疵和疏漏，乙方承担因此发生的所有费用。 

 
九、其他要求
1.技术联系人
 技术联系人：董宏健 技术联系人方式：17889886096 

2.其他特殊要求
 1.乙方向甲方提供经有资质的设计院盖章签字的高跨重型库房的设计图纸复印件；
 2.乙方应向甲方提供高跨重型库房内配套各类设备设施的出厂合格证书、检验证书的复印件。 
 
十、技术评审项
	评​审​因​素​（​技​术​评​审​项​）​
	评​审​标​准​

	★​场​地​面​积​要​求​
	至少能够满足3000平方米的库房服务、8829.8平方米设备库房服务、2000平方米高跨重型库房服务、51300平方米堆场服务、1176平方米办公室服务、770平方米恒温恒湿库房服务、3000平方米实验场地服务。仓储使用面积具备划分条件，可按照甲方实际需求划分功能区域。

	★​场​地​配​置​要​求​
	设备库房需要配备行吊，行吊最低承载力为10吨。

	★​安​全​技​防​要​求​
	提供24小时视频监控值守，设置对场地及场地周边无死角的高清视频监控系统，要求24小时不间断视频监控，视频保留时长不得低于90天，且视频监控信号需实现远程实时查看功能。

	★​场​地​位​置​要​求​
	投标人拟提供的场地租赁服务地点需要满足在以中海石油马村码头为圆心20公里范围内。 以百度地图APP导航为准。投标人应按要求通过百度地图自行查​询并提供截图。​

	★​场​地​隔​离​要​求​
	仓储要求在独立院落内，如还有其他企业或个人使用，需设有栅栏、围栏、围墙等长期隔离区别设施，场地内不含井、柱、灯座等建筑或其他占用面积的设施
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