海油工程铺管船服务协议项目
外部直接采购框架协议征集公告
1、 项目简介
1. 项目名称：铺管船服务协议
2. 采办内容：提供拖轮租赁服务
3. 供货/服务要求：2023-26年，约300公里海管铺设，及后挖沟、膨胀弯安装水泥压块摆放等工作，水深范围18-30m
4. 交货/服务地点：在甲方要求的中国境内可以合法施工的作业海域
2、 基本要求
	序号
	内容
	标准

	1
	符合性检查
	★法人授权书
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。

	
	
	★投标书
	是否按要求上传商务、技术、价格标书。

	
	
	★响应人性质
	本项目不接受贸易商、代理商参与。（该条款适用物资采购项目）

	
	
	★联合体投标人
	本项目不允许联合体投标。

	
	
	★分包
	本项目不允许分包。

	
	
	★备选投标方案
	本项目不接受备选投标方案。

	



2
	           资格评审
	★营业执照：
	响应人需具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。如分公司进行投标，须提供总公司的法人营业执照及分公司的营业执照，同时提供总公司的授权文件，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。如投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

	
	
	★资质或证书要求
	乙方需为投标船舶船舶所有人，并提供船舶所有权证书

	
	
	★财务要求：
	响应人须提供2019-2021年度财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表。成立时间少于三年的，应提供自成立之日起的财报表。（视项目实际情况设置必要的要求）

	
	
	★业绩要求：
	无

	
	
	★不存在禁止投标的情形（1）：
	1．响应人所投产品自202X年1月1日起至投标截止时间止，出现重大质量问题（以问题书面认定材料出具时间为准），且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；

	
	
	★不存在禁止投标的情形（2）：
	2．响应人或响应人与本次招标相关的某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的；在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；

	
	
	★不存在禁止投标的情形（3）：
	3. 响应人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的；
4.响应人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单；
5. 响应人在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；

	
	
	★不存在禁止投标的情形（4）：
	6. 响应人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单；
7. 响应人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；
8. 响应人与招标人有利害关系且可能影响招标公正性的；
9. 响应人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。

	3
	商务要求
	交货期：
	签订单价年度协议，有效期至2027年2月28日（与实际已签订合同保持一致），本合同有效期内，甲方以签署年度协议订单的形式一次或分批向乙方选购本合同约定范围内的货物/服务。

	
	
	交货地点：
	甲方指定国内地点（详见项目简介中约定地点）。

	
	
	★报价范围
	需对本次清单全部报价，不接受部分报价。

	
	
	付款方式
	按照下订单或者实际完成工作量和合同已约定的单价进行结算。

	
	
	★投标人承诺书
	投标人投标时提供附件3《投标人承诺书》签字盖章，作为投标文件的一部分。

	
	
	中小企业声明函：
	响应人投标时提供自身中小企业声明函（不是中小企业也需要盖章说明）详见附件2。

	
	
	合同文本
	详见附件1我方合同文本，如有偏离需详细列出偏离项。

	
	
	★联合体投标
	不接受联合体投标

	
	
	★行贿犯罪档案查询结果
	投标人应提供近十年内投标人和法定代表人的行贿犯罪档案查询结果（投标人自行到“中国裁判文书网”(http：//wenshu.court.gov.cn)查询本单位、法人代表的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖投标人公司公章提供给招标人）。

	
	
	指标偏离
	一般商务指标偏离数量累计超过5项（不含5项，包含合同文本偏离项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。

	4
	技术要求
	★投标方工作范围-工作范围
	完成以下内容：配合招标方安排的验船及相关整改工作；完成招标方安排的海上施工作业任务；配置满足24小时作业要求的足量船员及设备操作人员；提供办公设施和必要的网络通讯条件；提供施工人员的食宿；投标方要求的其他作业。

	
	
	★业绩要求
	2、投标方提供的船舶须具备自2017年1月以来不少于一项渤海海域海管铺设项目的施工业绩。提供工程合同、完工报告或确认单，并提供相关业绩的实际工效，供招标方参考。

	
	
	船舶主尺寸
	船长 不小于150m 
船宽 不小于30m  
甲板 面积不小于900平方米 承重不低于10T/㎡

	
	
	★系泊系统
	定位系统应为DP2或以上定位系统，且在DP模式铺管满足18米最小作业水深；

	
	
	吊机
	吊机类型 全回转
最大吊重 不小于900T

	
	
	通讯及办公设施
	卫星电话 信号良好能正常通话 
传真 信号良好能收发文件 
打印机 正常使用，墨盒充足 配备A4纸张
网络 信号良好能收发邮件 带宽不小于5m，信号良好能收发邮件，满足施工
扫描仪 能正常使用 
高频 船舶驾驶室/控制室至少配备2台高频对讲机，信号收发范围不小于15海里 

	
	
	后勤支持
	床位 大于110个 不包含船员
生活 配备工作服和日常衣物洗涤所需洗衣机 
生活自持能力 不低于30天 
空调 全船具备空调系统且能正常使用 
热水 满足24小时洗浴热水供应 

	
	
	★船舶证书及认证
	认证 CCS或同级别
船舶证书 所有权、船籍、主尺度及吨位、防油污、载重线、适航、起重设备、船检、防空气污染、防生活污水污染、安全救生
船舶保险 船舶保险及财务保证证书
设施 所有安全救生设施证书合格有效

	
	
	人员资质及最低配员
	人员经验及资质：关键人员需有2年以上类似工程施工经验，并具有有效期内的海上相关作业的资质证书
甲板最低配员需满足24小时连续作业
船舶值班

	
	
	船舶安全要求
	抗风能力 现场抗风能力不小于8级
施工经验及安全 船舶需有1年以上类似工程施工经验，无碰撞平台、锚挂管线/电缆或刮碰油田其他生产设施的安全事故记录
验船要求 投标方根据招标方要求，配合完成招标方及实际业主方的验船工作，并根据验船报告进行相关事项的整改

	
	
	安全硬件要求
	船舶配备AIS自动识别系统
除锚漂浮筒外，配备充足的锚缆浮筒，当船舶锚缆跨越海管/海缆时，采用倒抛锚的形式进行抛锚作业，并在锚缆跨越海管/海缆位置挂浮筒
按照相关海事标准，配备满足船上所有人员的消防、救生、应急需求
完好的全船广播系统、消防逃生通知系统
24小时连续供电，设备额定电压380V、220V，电流频率50HZ，最大功率100KW以上

	
	
	★抛锚要求
	每次施工前，投标方根据招标方提供的施工图纸、作业内容，编制起抛锚专项方案及锚位图，并提交招标方进行审查。审查通过后，方可进行抛锚作业。
施工过程中，投标方应严格按照起抛锚专项方案中的抛锚程序施工，并遵守相关要求。

	
	
	起重作业条件
	在风速≤10.7m/s，有义波高H1/3≤1m，海流≤2节时进行正常的起重作业

	
	
	铺管作业条件
	在蒲氏风级含7级及以下，进行正常的铺管作业

	
	
	船舶安全管理
	除船舶遵守的安全管理要求外，还应遵守招标方对于船舶安全管理的相关规定

	
	
	船舶证书管理
	船舶证书应及时更新，在动员前完成相关验船或船舶证书年检事宜。对于确需在施工期间申报的情况，应提前与项目组在船代表说明情况，并根据靠港计划、交通倒班计划申报相关验船或船舶证书年检事宜，以降低对正常施工的影响

	
	
	船舶设备备件要求
	根据施工内容及船舶设备保养计划，提前准备易损备件

	
	
	提交证书及资质文件清单
	分包方应向招标方提供投标船舶证书：包括所有权、船籍、吨位、防油污、载重线、适航、起重设备、船舶检验、防空气污染以及防生活污水污染等证书
大型设备规格书：包括起重设备、锚泊系统设备等规格书
公司资质证书
其他相关文件资料

	
	
	★一般技术指标偏离
	一般技术指标偏离超过5项，则技术评议不合格。


说明：标注“★”条款均为实质性要求，任意一条不满足将导致评议不合格。未标注“★”条款为一般要求，按照指标偏离项进行评审。
3、 其他要求
1. [bookmark: _GoBack]响应人可提交资料时间：发布时间至2026年2月28日。（有效期的填写规范：应与已签订合同的有效期一致。）
2. 协议价格在合同有效期内保持不变，报价应包括了报价人所涉及的管理与实施所需的全部费用，包括但不限于人工费、税金、保险费用，获得的利润和承担的风险等，以及其它各种形式的费用。
3. 报价币种：人民币
4. 采办共享中心在每年3月、9月集中组织对响应人提交的加入框架协议申请成立评审小组组织集中评审，评审结果通过供应链数字化平台发布评议结果公告。
5. 本次铺管船服务协议项目项目外部直接采购框架协议商务联系人：
        姓名：赵国庆
        电话：15122226754
        邮箱：zhaogq7@cooec.com.cn
4、 工作量/报价项目清单
与实际已签订项目的合同清单保持一致（可另行挂接附件）
5、 附件清单
附件1：合同文本
附件2：中小企业声明函
附件3：投标人承诺书
附件4：技术规格书
      其他附件（如需）
海洋石油工程股份有限公司
                                              采办共享中心
