[bookmark: _Toc13249324][bookmark: _Toc13248927]本采购技术要求书部分引用采购技术标准《CGBZ-ⅡHF0932-2025 船舶租赁服务》。
1、 采办项目概况
[bookmark: _Toc13248928][bookmark: _Toc13249325]依照海油发展船舶服务（广东）有限责任公司与中海油惠州石化有限公司签订的《惠州石化马鞭洲和东联码头港作拖轮服务合同》的要求，广东船务公司需采办一艘载客人数≥48人的交通船，用于东联码头至马鞭洲岛往返定点通勤，专职接送两地驻岗作业人员水上通勤出行。
2、 需求一览表
[bookmark: _Toc13249326][bookmark: _Toc13248929]1.服务内容：投标人应提供1艘交通船（包括船员等配套的客运服务），交通船载客≥48人，总定员≥51人（含3名船员），提供24小时待命，不限航次的运输包干服务。船舶采用期租方式提供服务。
2.服务时间：自协议签订之日起3年，采用1+1+1模式，合同执行满一年后，经双方协商，同意合同条款则本合同自动延续一年，依次类推。
3.服务地点：广东惠州。
3、 执行标准/规范
执行海油标准：CGBZ-ⅡHF0932-2025采购标准-船舶租赁服务。
4、 技术要求
4.1 服务要求
1）交通船的作业范围:从惠州东联码头或者惠州港接送人员往返马鞭州岛。
2）船员配备要求：驾驶及轮机定员按照《船舶最低安全配员证书》上的要求进行配员,船员需具备符合海事局要求的有效证书，不超法定退休年龄。
3）交通艇最低载员人员为51人（含3名船员），载员人数不小于48人。
4）交通船（包括替代船舶）的靠泊码头、岸电、淡水、燃油由招标人负责提供，其他费用由投标人负责。
5）投标人必须保证交通船舱内、外卫生，座套干净整洁并定期换洗。交通船接受招标人码头调度指令，任何除日常工作以外的行动，需汇报招标人码头调度并得到批准后方可行动。
6）食宿要求：投标人负责船员食宿。
7）投标人负责码头靠泊、进出港申报及许可证办理等，负责与海事及相关部门沟通及工作期间产生的协调工作，保障有序提供服务；
8）投标人根据招标人要求提供船舶日报、燃油消耗报告等船舶管理台账；
9）若因船舶问题导致工作延误，投标人需承担相应的责任；
10）人身意外险
（1）投标人必须购买“船东对旅客责任险”（每人不低于20万人民币保额）。
（2）投标人必须为船员购买人身意外险（每人不低于100万人民币保额）
4.2 工作要求（引用采购技术标准文件《CGBZ-ⅡHF0932-2025 船舶租赁服务》中第4.2节工作要求）
1) 投标人应提供合格的人员、设备和船舶。
2) 投标人应安排专人负责保持与招标人的联系，完成船舶租赁的各项需要沟通、协调的工作。
3) 投标人船舶和人员具备随时在航条件。在接到招标人通知后，投标人立即组织满足本次作业要求的船舶、人员、其它设备等，准时赶到招标人指定的作业区域，按照招标人的要求开展工作。
4) 投标人在船舶服务期间，靠离码头要通报招标人，服从招标人现场负责人的管理与指挥。
5) 投标人船舶到达目的地和值班期间要保持与现场密切联系，保证24小时畅通，服从招标人负责人的指挥，按要求完成工作任务。
6) 由于气候、设备、人员等因素船舶需要离开现场，经过招标人现场负责人同意方能离开。
7) 如果投标人船舶在租用期间发生故障，预计24小时不能排除时应及时通知招标人负责人，投标人接到招标人换船通知后立即派船替换该船工作，更换船只发生的费用由投标人负责。
8) 遇有大风警报、船舶必须事先取得现场招标人负责人的允许后，方能离开现场避风，避风期间保持通讯畅通，风减弱后应立即返回现场。
9) 船舶在作业期间，投标人人员及投标人雇用人员必须认真执行国家、地方及相关行业对环境保护所制定的法律、法规，保护环境。
10) 由于投标人原因造成海上的、陆上的任何污染的责任由投标人承担，所受到环保部门的任何罚款，均由投标人负责，不牵连招标人。
11) 因投标人操作不当造成工程结构、招标人设备等损失或损坏的，由投标人负责维修或赔偿，产生的费用由投标人负责。投标人使用的施工设备、机具等影响工程进度和质量时，投标人应经招标人同意后及时更换，更换后的设备、机具性能对工程的适用性和安全要求不得低于原设备、机具，由此产生的费用由投标人负责。
4.3 HSE要求（引用采购技术标准文件《CGBZ-ⅡHF0932-2025 船舶租赁服务》中4.3 健康安全环保要求）
1) 投标人应对全部工作和相关工作人员的健康、安全、环保负责。投标人应遵守、并确保其员工遵守本项目对健康、安全、环保的规定、相关法律法规及招标人随时发布的相关规定和指示（包括有关对工作服、面罩、护目器具及工作鞋等安全防护要求）。
2) 投标人应根据法律法规和合理审慎供应商的标准，建立并维系自身良好的健康、安全、环保体系。
3) 投标人作业时，应避免任何可能危及人身健康、财产安全的操作，采取必要的安全和健康预防措施，不定时对所有设施、设备和材料进行健康、安全、环保检查。投标人应提供工作所需的安全设施和安全指南，保存并提供法律法规及招标人要求的所有事故、伤亡和相关事项的记录、报告。
4) 投标人应采取合理措施，防止工作造成工程现场及周边发生任何人身、财产损害，该等防护措施包括防火措施、消除聚集的粉尘及烟雾、海底电缆、海底管道等。
5) 投标人应全面负责进入服务现场的工作人员的安全。如服务现场发生任何人身伤害，无论是否与工作相关，投标人应及时将受伤人员送至最近的急救中心或医院进行救助。投标人应及时向招标人汇报任何人身伤害，并对该等事故进行全面调查。
6) 投标人应按国家法规和行业要求，确保安全投入足额使用。
5、 配备资源要求
5.1 船舶替换要求（引用采购技术标准文件《CGBZ-ⅡHF0932-2025 船舶租赁服务》4.7 服务船舶替换要求）
在合同有效期内，原则上投标人应使用投标文件中的船舶为招标人提供服务，如遇特殊情况，相关船舶不能提供服务，投标人可以安排不低于技术要求书要求的船舶替代服务，替代船舶必须经过招标人同意并通过招标人验收合格后方可使用。
任何的替换（如获准）必须以适于工作的船舶进行，前提是投标人和招标人在该等替换中产生的所有成本和开支应由投标人承担，包括所需的程序性变更、船舶调查、船舶更改、保险费的变更（如有）、或受到该替换影响的其他事项的成本，并且该等替换不得干扰或延误工作并按工作进度计划有序进行。如投标人对船舶进行替换，不得影响工期且无权要求支付因此导致的任何额外费用。
5.2 投标人提供的船舶，需满足以下要求：
5.2.1船体结构应为钢质或者玻璃钢增强纤维，通过中国船级社法定检验合格，满足《国际海上人命安全公约》（即SOLAS公约）的相关规定。
5.2.2船舶主要设备配备要求：
1） 通讯导航：甚高频电话l台（能使用11频道）、GPSl台。
2） 推进装置：柴油机2台，电起动；船舶总功率，不小于400KW。
3） 发电装置：柴油发电机组l台，主要供照明、通讯、空调使用。
4） 消防、救生设备：配有消防安全操作手册、提供防火控制图，消防器材按照图纸要求配置。救生衣按照船舶载客人数1.1倍及以上进行配置，救生圈和救生筏按船舶设计和船检要求配备。
5） 救生信号设施：按照海事局要求进行配备。
6） 医疗设备：必须配备医药箱，包括以下药品：卫生棉、酒精、外伤药膏、纱布、绷带。
7） 安全设施：拥有堵漏设备，包括以下物品：棉布、堵漏木塞等。必须配备乘客上下船舶的安全设施：如护拦、扶手、扶梯、安全网、乘客安全指南，船舶安全设备和救生设备使用说明书及图纸等。
8） 应急装置及部署：必须在船舶醒目位置贴示应急逃生标识，标明应急须知：紧急情况下采取的重要行动；保证应急报警系统的完好可用。
9） 交通船的主机要求是双机，航速要求在15节－20节之间。
5.3 在船舶起租前验船时，投标人需提供以下船舶证书和资料： 
1）海事局、船级社颁发的船舶法定有效证书和检验报告；
2）船舶图纸（包括舱容表等）、加油记录、航海日志轮和机日志；
3）船舶的详细技术规格书、总布置图等技术资料；
4）所有船员适任证书，及关键岗位人员简历，并经招标人审核批准；
5）船舶燃料类型及每日油水消耗的详细信息；
6）招标人要求的其他文件。
[bookmark: _Toc5305]5.4 船舶所有权及管理证书要求（引用采购技术标准文件《CGBZ-ⅡHF0932-2025 船舶租赁服务》中4.8节）
投标人及使用的船舶至少须满足以下条件之一：
1） 若投标人是投标船舶的所有权人，投标人应提供所投船舶的：1）船舶所有权证书以证明为自有船舶，当船舶所有权证书为公司共有性质，以《船舶所有权登记证书》中“船舶共有情况”所列内容为准，如船舶存在共有情况，投标人公司持有股份应不低于51%；2）SMC证书（按照中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则的要求不纳入船舶安全管理体系管控的船舶除外）；3）DOC证书（按照中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则的要求不纳入船舶安全管理体系管控的船舶除外），DOC证书公司的名称需与船舶SMC证书中管理公司名称保持一致。
2） 若投标人为投标船舶的光船租赁人，投标人应提供所投船舶的：1）与船舶所有权人的“光船租赁登记证明书”，“光船租赁期限”的有效期应覆盖与招标人后续签订租船协议的有效期（起始时间从投标截止日开始算起）；2）SMC证书（按照中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则的要求不纳入船舶安全管理体系管控的船舶除外）；3）DOC证书（按照中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则的要求不纳入船舶安全管理体系管控的船舶除外），DOC证书公司的名称需与船舶SMC证书中管理公司名称保持一致。
3） 若投标人为投标船舶的租赁人，投标人应提供：1）与船舶所有权人签署的有效期内船舶租赁合同（备注：如为非船舶运营公司的自有船舶，还需要提供船东给船舶运营公司的授权），“船舶租赁合同期限”的有效期应覆盖与招标人后续签订租船协议的有效期（起始时间从投标截止日开始算起）；2）所投船舶的SMC证书（按照中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则的要求不纳入船舶安全管理体系管控的船舶除外）；3）DOC证书（按照中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则的要求不纳入船舶安全管理体系管控的船舶除外），DOC证书公司的名称需与船舶SMC证书中管理公司名称保持一致。
[bookmark: _Toc246908566][bookmark: _Toc363648426]5.5 船舶起租前验船要求
1）投标人须承诺：在船舶起租前，配合招标人或招标人聘请的第三方人员进行验船。对验船不符合项按期整改，整改完成且验船通过后方可起租。
2）投标人须承诺：验船前在船舶的驾驶台等关键区域实现视频监控覆盖。
3）投标人须承诺：在验船时提供以下保险单：船壳险、船东对旅客责任险、船东对船员责任险。
4）投标人须承诺：在验船时，提供《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》、《最低配员证书》、《沿海小船检验证书》或《小型海船海船安全与环保证书》（如大于20米船舶，则具备《海上船舶检验证书》或《国内航行安全与环保证书》）。
5）投标人须承诺：服务船舶《船舶营业运输证》满足在惠州港运营要求。
6、 标识、包装、运输和存储：不涉及。
7、 工作进度和现场验收
服务及验收标准（引用采购技术标准文件《CGBZ-ⅡHF0932-2025 船舶租赁服务》中第6节验收标准）
1. 作业前现场验收要求：投标人船舶进场服务开始前，招标人需按照招标文件、投标文件、合同条款中约定的服务船舶技术指标，如船舶类型、船舶吨位、船舶主机功率、船龄等，对投标人提供的服务船舶开展入场前安全验收工作，并出具安全验收报告。经招标人验收合格的服务船舶方可参与现场服务工作
2. 投标人于工作期限结束前应提供符合本项目要求的工作成果，并对工作成果的准确性、完整性负责。如验收过程发现工作存在任何缺陷、瑕疵、疏漏或不符合本项目的规定，投标人应根据招标人的要求，立即采取一切必要、合理的补救措施排除该等缺陷、瑕疵和疏漏。投标人应承担因此发生的一切费用。
3. 招标人项目内所用作业船舶及作业工作量确认单。
4. 严禁使用《老旧运输船舶管理规定》已达到强制报废年限的超龄船舶。
5. 如果合同终止时服务时间不足满月，则当月服务费按实际天数计算（月费率除以当月天数，乘以实际服务天数）。
8、 技术服务与售后服务：不涉及。
9、 质量保证
1. 提供服务的船舶必须符合交通、海事部门相应的安全管理要求，如发生相关职能部门检查不合格而影响船舶作业，造成的损失由投标人负责。
2. 船舶主要设备处于良好状态，招标人有权对船上设备状况进行检查；
3. 服务期间，投标人接受招标人相关管理制度，包括但不限于接受招标人安排的起租前检验，租赁期间的日报制度，租赁期间与招标人的事故、险情报送要求等。
4. 需要做好安全和防污染措施，遵守地方政府和招标人的相关规定。
5. 如因投标人的原因影响船舶作业或造成其它损害的，由投标人承担赔偿责任。
10、 [bookmark: _Toc13249328][bookmark: _Toc13248931]其他要求
1. [bookmark: _GoBack]招标人联系人：
2. 付款方式要求，银行电汇；
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