采办计划公告
采办包名称：

 海油发展-化工品类部-常州院甲基丙烯酸正丁酯2026年第2批次单次采购采办计划公开如下：

	序号
	采办包

名称
	采购范围与主要技术指标
	预计发标时间
	供应商资质基本要求
	备注

	1
	常州院甲基丙烯酸正丁酯2026年第2批次采购
	见附件1
	2026年6月
	见附件2
	


本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。

本次公告有效期是（2026年6月4日）至（2026年6月10日）止。在此期间，有意参与该采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。

本项目采购商务联系人：刘子超，电话022-25802290

如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。    
附件1采购范围与主要技术指标

一、项目概况及总体要求

因生产需要采购一批原材料。

标准应用情况概述：无标准引用。
*二、需求一览表

	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	数量及单位
	交货期

交货地点
	备注

	1
	84606171
	甲基丙烯酸正丁酯
	工业级优等品
	18000kg
	详见需求单（等通知分两批送货）
	危化品


*备注：按厂家原包装进行供应，实际交付数量在不超过合同约定数量的范围内允许与合同数量存在5%以内的偏差，且开票数量以最终实际签收数量为准，供应商无需再另行䃼足数量，视同合同履约完毕。
三、执行标准/规范
无标准引用。
四、设计/使用条件
无
*五、技术要求

1、甲基丙烯酸正丁酯：
	项目
	指标
	检验方法

	外观
	无色透明液体，无机械杂质
	目测

	色度，     ≤
	10
	GB/T 17530.3

	酸含量（以甲基丙烯酸计）%，     ≤
	0.03
	GB/T 17530.4

	水分%，     ≤
	0.03
	GB/T 6283

	含量%，       ≥
	99.5
	GB/T 17530.2


注：进口产品以生产厂家报告为准，检测结果必须满足指标要求。

六、检测和试验
无。
七、标识、包装、运输和存储
1. 产品包装
含包装。包装规格:约180千克/桶 。 
2. 产品运输
卖方送货至买方仓库。卖方承担运费。标的物所有权自交货时起转移。需求物资甲基丙烯酸正丁酯属于危化品，因此运输时必须使用具有危化品资质的车辆运输。
技术文件
具有生产商出具的检验报告/合格证（或第三方检测报告），包括质检信息、生产批号/生产日期等信息，以及质保期。

九、工作进度、监造和现场验收
产品交付时需提供产品说明书，交货地点：中海油常州环保涂料有限公司北门；按照中海油常州环保涂料有限公司有关规定进行验收。
十、技术服务与售后服务
无
十一、其他要求

1.1 过程文件、发票与合同接收人：莫兰，联系电话：13776800756。合同履行人:周云，ex_zhouyun@cnooc.com.cn；潘玉红panyh4@cnooc.com.cn。

2.1 买方计量验收，若有损耗卖方承担。

2.2 收货人及联系方式：朱行利，13799069287 ；常州市玉龙中路2号北门
2.3 入厂检验要求

由买方质检部门按内控文件《MM-00-01-004原材料技术要求》验收合格后收货。
附件2供应商资质基本要求 

	资质要求

	1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；

2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织；

3、如贸易商需提供“危险化学品经营许可证”，且“危险化学品经营许可证”所列的经营销售范围需甲基丙烯酸正丁酯，属于危化品清单中第1110项。CAS号为97-88-1。；如制造商需提供“安全生产许可证”，且“安全生产许可证”范围需甲基丙烯酸正丁酯，危化品清单中第1110项。CAS号为97-88-1。


