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1  [bookmark: _Toc44180031][bookmark: _Toc38896845]总则
本技术询价文件仅适用于湖北大峪口化工有限责任公司项目的采办。它规定了该除皮山无害化磷石膏矿坑回填项目水土保持工作服务项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求。
1.1 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。
1.2 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。
1.3 本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。
1.4 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。
1.5 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。
1.6 投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。
1.7 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
2  [bookmark: _Toc38896846][bookmark: _Toc44180032]项目概况
2.1 项目名称：除皮山无害化磷石膏矿坑回填项目水土保持工作服务
2.2 建设地点：钟祥市胡集镇
2.3 概述：
无害化磷石膏用于除皮山矿坑回填项目位于钟祥市胡集镇“湖北大峪口化工有限责任公司所辖除皮山露天磷矿场”，由于经多年露天开采，现形成地貌为中间低两边高的“V”字形地貌。本项目采用无害化（固化）后的磷石膏胶凝材料通过充填泵输送至除皮山露天矿坑北侧进行回填利用。
工程一共分四期，每期均为三年，第一期回填至 166.0m 标高，第二期回填至 202.0m 标高；第三期回填至 238.0m 标高；第四期回填至 250.0m 标高并在回填体封场后回填初期坝南侧调节回水池。第一期消纳干磷石膏量460 万吨，第二三四期每期消纳干磷石膏量 330 万吨。
第一期分两部分进行，首先使用低强度磷石膏胶凝材料回填初期坝坝顶以下区域，回填标高范围为 95.0m～130m，与初期坝顶齐平后采用模袋围挡法，由高强度磷石膏胶凝材料筑围挡，再在围挡上游回填低强度磷石膏胶凝材料，回填标高范围为130m～166m。四期共设计回填利用总量为1450万吨，回填面积约 30.81hm2。
根据《省生态环境厅办公室关于印发〈湖北省无害化磷石膏露天矿坑回填项目监管工作规范（试行）〉的通知》（鄂环督办〔2025〕145 号）相关规定：无害化磷石膏露天矿坑回填项目责任单位须委托具备相应资质或专业技术能力的第三方机构开展项目科学论证，组织编制项目可行性研究报告（项目建议书）、环境本底调查与环境风险评估报告、环境影响报告书、水土保持方案、地质灾害危险性评估报告、安全风险评估评价报告等技术文件。按照监管要求，由市、县两级生态环境主管部门指导项目责任单位将全套科学论证资料及项目审批（备案）信息录入全省磷石膏信息化管理平台，并由属地生态环境部门开展平台信息审核工作。
现拟委托具备相应专业技术能力的单位编制无害化磷石膏矿坑回填项目第一期的水土保持方案并实施水土保持监测，工期为3年。进一步规范本无害化磷石膏用于矿坑回填项目建设管理，切实筑牢项目安全防线、有效防范各类安全生产风险。  
3  [bookmark: _Toc38896847][bookmark: _Toc44180033]标准规范及技术要求
3.1 [bookmark: _Toc44180034][bookmark: _Toc38896848]标准规范
本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
3.1.1 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；
3.1.2 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；
3.1.3 [bookmark: _GoBack]《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；
3.2 [bookmark: _Toc44180035][bookmark: _Toc38896849][bookmark: OLE_LINK3]技术要求
[bookmark: _Toc349220137]按照上述相关标准、规程、规范等要求，编制除皮山无害化磷石膏矿坑回填项目水土保持方案，并提供施工期水土保持监测服务，协调好行政主管部门对本项目水土保持的监督检查等工作，提供相关后期服务工作。
3.2.1 “★”资格要求：报价人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，报价时需提供原件扫描件（原件备查）。报价人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，报价时需提供原件扫描件（原件备查）。报价人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司报价和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，报价时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与报价，同时参与报价的，报价均无效。
3.2.2  “★”业绩要求： 2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标单位应具有至少1个合同的已完成并验收合格的水土保持服务业绩，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于；1)合同复印件； 2)验收合格证明文件。投标人所提交的业绩证明文件至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、服务内容及验收材料（包括验收单）。未提交业绩证明文件，或所提交的业绩证明文件无法体现满足上述要求的，均视为无效业绩。
3.2.3  人员要求： 项目负责人须具有：水土保持或水利工程或地质岩土或环境工程等相关专业的高级工程师职称，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。
3.2.4   工机具要求：完成项目所需的设施设备，均由投标人自备。
3.2.5   技术服务要求：
（1）水土保持方案编制
水土保持方案编制主要技术要求：无害化磷石膏矿坑回填项目水土保持方案报告书的方案编制内容主要包括综合说明、方案编制总则、工程概况、项目区概况、主体工程水土保持分析与评价、水土流失防 治责任范围及防治分区、水土流失预测、水土流失防治目标及措施布局、水土 保持监测、投资估算及效益分析、方案实施的保证措施、结论与建议等编制内容。技术服务单位负责本项目水土保持方案的编制工作，并确保通过钟祥市水利和湖泊局组织的专家评审，取得水土保持方案批复文件。
（2）水土保持监测
水土保持监测主要技术要求：根据《水利部关于进一步深化“放管服” 改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160 号）中要求，实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。在施工期间，对项目实施水土保持监测，每季度提交监测季报，并报钟祥市水利和湖泊局备案；项目监测期结束后，提交项目水土保持监测总监报告，并报钟祥市水利和湖泊局备案。在实施水土保持监测期间，对本项目水土保持工作提供技术服务。
                                             
4  [bookmark: _Toc349220119][bookmark: _Toc38896850][bookmark: _Toc44180036]供货与服务范围
4.1 [bookmark: _Toc38896851][bookmark: _Toc44180037][bookmark: _Toc350156118]招标人供货范围
不适用。
4.2 [bookmark: _Toc44180038][bookmark: _Toc38896852]投标人供货范围
不适用。
4.3 [bookmark: _Toc44180039][bookmark: _Toc38896853]投标人供货要求
不适用。
4.4 [bookmark: _Toc44180040][bookmark: _Toc38896854]拒收
不适用。
4.5 [bookmark: _Toc38896855][bookmark: _Toc44180041][bookmark: _Toc349220121]招标人服务范围
4.5.1 提供除皮山无害化磷石膏矿坑回填项目的相关资料。
4.5.2 协助技术服务单位做好施工期的水土保持管理等工作，协调各参建单位完成项目水土保持的各项工作，确保顺利通过验收。
4.6 [bookmark: _Toc44180042][bookmark: _Toc38896856]投标人服务范围
[bookmark: _Toc38896857][bookmark: _Toc44180043]4.6.1 除皮山无害化磷石膏矿坑回填项目水土保持方案编制、施工期水土保持监测。
4.6.2 通过钟祥市水利和湖泊局组织的专家评审，取得水土保持方案批复文件。专家评审等相       关费用由投标人承担。
5  交货期与工期要求
[bookmark: _Toc44180044][bookmark: _Toc38896858]水土保持方案应在合同签订并取得项目基础资料后30日历天内完成初稿，专家评审后10日历天完成终稿。最终应取得水土保持方案批复文件。施工期水土保持监测贯穿于整个项目施工期间，每季度首月15日前提交上季度水土保持监测季报（施工期约36个月）。
6  检验和试验
总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。
7  [bookmark: _Toc44180045][bookmark: _Toc381169831][bookmark: _Toc380139610][bookmark: _Toc38896859]售后服务
投标人接到招标人要求后应在24小时内赶至现场或立即提供远程服务。
8  [bookmark: _Toc350329511][bookmark: _Toc350325985][bookmark: _Toc350329516][bookmark: _Toc350329513][bookmark: _Toc350329512][bookmark: _Toc350325982][bookmark: _Toc350329517][bookmark: _Toc350325983][bookmark: _Toc350329514][bookmark: _Toc350325978][bookmark: _Toc350329510][bookmark: _Toc350325979][bookmark: _Toc350325984][bookmark: _Toc350325980][bookmark: _Toc350325986][bookmark: _Toc350325981][bookmark: _Toc350325987][bookmark: _Toc350329519][bookmark: _Toc350329518][bookmark: _Toc350329515][bookmark: _Toc44180046][bookmark: _Toc38896860]技术投标文件要求
8.1  公司简介
8.2  公司、人员职称等情况。
8.3  近3年内同类或类似服务业绩。
8.4  技术方案（包括但不限于：服务的内容、方法、流程、实施计划、工作人员组成等）。
8.5  使用的标准规范。
8.6  服务范围及工期。
8.7  详细的进度控制计划表及进度保证措施。
8.8  服务及质量承诺。
8.9 技术偏离等（附件3）。
9  [bookmark: _Toc44180047][bookmark: _Toc38896861]投标人应提供的项目完工资料
 项目完工后一个月内，投标人完成水土保持技术成果文件汇总、编制工作，提交技术成果文件纸质版四套，并提交电子版资料一套。文件资料的交付，包括但不限于以下几方面：水土保持方案报告书、水土保持方案批复文件、水土保持监测实施方案、水土保持监测季度报告、水土保持监测总结报告以及相关影像资料，同时提供含所有完工资料的U盘两个。U盘表面须具有该项目名称的标识。项目名称以专家评审后名称为准。
[bookmark: _Toc38896862][bookmark: _Toc381706859][bookmark: _Toc381706232][bookmark: _Toc44180048][bookmark: _Toc381706331]
附件1 图纸
提供与项目相关的图纸等。
[bookmark: _Toc44180049]附件2动员计划
表1人力动员计划
	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…



表2工机具动员计划
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…



[bookmark: _Toc38896863][bookmark: _Toc44180050][bookmark: _Toc381706332][bookmark: _Toc381706233][bookmark: _Toc381169840][bookmark: _Toc381706860]附件3 技术偏离表
	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件4拟推荐供应商名单：
	序号
	服务商名称
	推荐理由
	业务联系人
	联系电话
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